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1. LABORES CULTURALES PRIMARIAS

1.1. SIEGA

I.  Cuestiones generales

· La siega es una de las prácticas culturales fundamentales para mantener un buen césped. 
· La siega influye sobre el desarrollo del sistema radicular, densidad de la cubierta vegetal, homogeneidad y ausencia de malas hierbas.  

· Las claves de un buen corte radican en la altura, frecuencia, momento, dirección de siega,  y la maquinaria a utilizar, con lo que ello supone, afilado de las cuchillas, ajuste de la unidad de corte, número de cuchillas, velocidad de avance con la máquina,..., sin olvidar la atención del operario.

a) Altura de siega

La altura de siega de los diferentes céspedes se sitúa entre 2.5 mm y 5 cm, según la especie y la finalidad para la que se han sembrado, dependiendo de las diferentes zonas de juego:

· GREEN
 2.5 - 4 mm
· ANTEGREEN
6 - 15 mm
· TEE
6 – 15 mm
· FAIRWAYS
10  - 15 (hasta 20) mm 
· SEMIROUGH
15 - 30 mm
· ROUGH
30 - 50 mm
b) Frecuencia de siega

· La frecuencia de siega se puede definir como el número de veces que segamos por unidad de tiempo.

· La frecuencia de corte viene determinada por la velocidad de crecimiento del césped, que depende de la especie, el riego, la fertilización y los factores climáticos.  Se establece como término medio el plazo que permita crecer la hierba 1/3 por encima de su altura regular de siega. 

· Las diferentes zonas que componen el campo reciben diferentes frecuencias de siega. Así tenemos que los greens son las zonas que más frecuencia reciben y los rough las que menos. (Estas consideraciones las tendremos en cuenta con más detalle en el Apartado 3. Mantenimiento en las diferentes zonas)  

c) Momento de siega

· El corte deberá hacerse en lo posible en condiciones de suelo seco. 

· Deberemos evitar segar por las mañanas para evitar la formación de bolas en los greens. 

· Además es conveniente hacerlo antes del atardecer para permitir que el césped seque rápido y de esta manera evitar que ingresen patógenos a través de la superficie mojada. 

d) Dirección de siega

· La  dirección normal de la siega, es conveniente cambiarla en cada operación de siega, como mínimo en cuatro direcciones, para evitar en parte el desarrollo de la hierba encamada. 

· Estas direcciones pueden ir orientadas, por ejemplo, según las agujas del reloj.

· Este mismo ciclo será repetido después de haber completado las cuatro direcciones. 

e) Maquinaria

Se tratará en el apartado correspondiente a la maquinaria.

II.  ventajas e inconvenientes

Ventajas:

· Aumento en la tasa de crecimiento de los estolones.

· Mayor densidad de estolones por unidad de área.

· Aumenta la concentración de clorofila por unidad de superficie.

· Reduce el colchón.

Inconvenientes:

· Proceso traumático para la planta.

· Disminución en la síntesis y almacenaje de los carbohidratos.

· Disminuye el espesor de las hojas.

· Disminuye la tasa de crecimiento radicular y la cantidad de mas a radicular.

· Disminuye la producción de rizomas.

· Pueden provocar la parada vegetativa de la planta y una reducción del sistema radicular. Las siegas cortas favorecen el desarrollo de enfermedades como sclerotinia.

III.  principios básicos de una buena siega

· Evitar cortar una hierba mojada.
· Evitar exagerar la velocidad de avance de la segadora.  
· Evitar bajar las cuchillas con la segadora parada. 
· Alternar el sentido y la dirección del corte.
· Revisar y mantener correctamente las piezas de la máquina, sobre todo cuchillas y contra-cuchillas. Al finalizar cada trabajo limpiar la segadora con agua a presión.
· Elevar la altura de corte en verano para contrarrestar los efectos del estrés térmico.
· Elevar la altura de corte siempre que el césped se vea sometido a algún tipo de accidente (restricciones de agua de riego, enfermedades de hongos, etc.)
· No cortar nunca de una sola vez más de 1/3 de la hoja.
· Bajar siempre progresivamente la altura de siega.
· Evitar pasar dos veces con la segadora por el mismo sitio.

· Procurar mantener el sentido de corte en línea recta y con el mínimo solape posible.

IV.  maquinaria empleada

El instrumento de corte es otro de los puntos clave del corte. Existen dos modelos básicos de cortadoras de césped, las helicoidales y las de corte rotativo. 

· Las helicoidales tienen como ventaja que cortan como tijera, es decir, que el césped queda atrapado entre dos filos que producen un corte neto. Este corte neto permite un cicatrizado veloz minimizando el riesgo de ingreso de enfermedades y un adecuado retome del crecimiento. Estas máquinas son ideales para alturas de corte bajas y su aspecto negativo es que requieren un alto mantenimiento.  Cuanto mayor es el número de cuchillas , más perfecto es el corte. Así, por ejemplo, las segadoras de greens disponen de 9 - 12 cuchillas, mientras que las de  Fairways y Tees tienen 5 – 7 cuchillas.

· Las rotativas, o de corte circular,  cortan por el impacto a alta velocidad de un filo contra la hoja, este impacto siempre produce daños y laceraciones, que serán menores cuanto mayor sea el filo. Estas máquinas permiten el corte a alturas mayores y requieren un menor mantenimiento. Las segadoras rotativas  se suelen utilizar en zonas menos nobles, como los rough.
Es fundamental en ambos tipos de máquina mantener un buen filo para lograr el corte mas “limpio” posible.

*NOTA: La maquinaria específica utilizada en el mantenimiento del Centro Nacional de la R.F.E.G se expondrá con más detalle en el punto 3. MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS ZONAS DE JUEGO  
V.  mantenimiento en el uso de la maquinaria


Desde el punto de vista del operario, este se encargará de:

· Comprobar los niveles (aceite, combustible) todas las mañanas.

· Engrasar el equipo.

· Comprobar la presión de los neumáticos.

· Lavar siempre la segadora al finalizar el trabajo.

· Estar pendiente de cualquier anomalía en el funcionamiento de la segadora. (ruido extraño, corte defectuoso, ...) y comunicarlo de forma inmediata al mecánico.

VI. número de operarios


1 operario por segadora.

VII.  SEGURIDAD y salud

· Uso obligatorio de botas reforzadas y gafas de seguridad. 

· Conducir con una velocidad moderada.

· Tener cuidado con las pendientes, sobre todo cuando están húmedas.

· Vigilar los límites de las zonas de corte para evitar caer en bunkers o lagos.

· No acercar las manos  o los pies a la unidad de corte.

· No encender el motor antes de que el operario este sentado en la máquina.

· Parar el motor siempre antes de examinar las unidades de corte.

· Desconectar las unidades de corte cuando no estemos segando.

· Ponerse es cinturón de seguridad en las máquinas que lo dispongan.

1.2. FERTILIZACIÓN

1.3. RIEGO

1.4. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

2. LABORES CULTURALES secundarias
2.1. ESCARIFICADO O VERTICUT.

I.  Cuestiones generales

· El escarificado, poda vertical o verticut, es una operación superficial de mantenimiento que produce el corte y disgregación de las raíces superficiales, así como la aireación y mejora de la actividad biológica en la capa superficial del suelo, donde se encuentran los restos vegetales en descomposición.
· Es una labor indicada para reducir el fieltro. Corta hojas tumbadas, tallos y raíces vivas y muertas, sacándolas al exterior.

· Dependiendo de la zona de juego dónde nos encontremos, las profundidades de corte variarán:

· GREEN
 1 - 3 mm
· tee
2 - 4 mm
· calles
hasta  2 cm
· Un buen césped generalmente no debe tener en su base una capa de fieltro superior en espesor a 1 cm.. En los greens, por motivos de juego, este espesor debe ser mínimo.

II.  ventajas e inconvenientes 

Ventajas:

· Mejora la infiltración.

· Mejora la permeabilidad.

· Facilita la aireación y oxigenación necesaria para una buena humificación  y nitrificación.

· Reduce las enfermedades y las plagas.

· Mejora la respuesta a la fertilización

· Mejora la retención del color.

Inconvenientes:

· Reduce el aislamiento a las temperaturas extremas..

· Reduce la resilencia (capacidad del césped de absorber el shock que altera las características de su superficie).

III.  maquinaria empleada

· El escarificado se realiza con la ayuda de un escarificador o verticut, que está provisto de unas cuchillas o discos giratorias, situados sobre un eje horizontal.
· Para pequeñas superficies es común el empleo de un rastrillo o herramienta similar ejerciendo una gran presión hacia abajo.
Jacobsen Textron

Greens king IV PLUS

* Se acompañará con Ficha Técnica

IV.  número de operarios


1 operario por escarificadora

2.2. AIREADO

I.  Cuestiones generales

· Se trata de perforar el terreno con unos pinchos, que pueden tener las puntas huecas, macizas o en forma de cuchillas (slicing); pudiendo tener una profundidad de 7 a 12 cm y un diámetro de 6 – 18 mm.

· Consiste en pinchar la tierra practicándole numerosos orificios. Su finalidad es oxigenar el suelo en profundidad (10 cm). 

· El aireado rompe algo el fieltro, pero es menos eficaz que el  escarificado, que se queda en los 3 o 4 cm  superficiales.

· Se pretende conseguir una descompactación del terreno y una oxigenación de las raíces.

· Facilita la entrada de arena (recebo) o materia orgánica.

· Está operación  se hace principalmente en greens (aunque también se hace todas las zonas de juego).

· Suele realizarse en primavera o/y otoño en zonas cálidas.

· Debe evitarse realizarlo en condiciones de excesivo calor o frío. 

II.  ventajas e inconvenientes

Ventajas:

· Penetración del agua.

· Intercambio de oxígeno.

· Capacidad de infiltración debido  a la descompactación del suelo.

· Control del colchón.

· Mayor activación de las raíces.

Inconvenientes:

· Se generan tapones. (En greens deben ser retirados de su superficie, para permitir un buen recebado; por el contrario, en las calles se suelen dejar secar, para que con un posterior pase de rastra se disgreguen).

III.  maquinaria empleada

· En greens las máquinas penetran sus pinchos en vertical, con 300 – 600 tapones/m2  y con una profundidad de aproximadamente 7.5 cm, y con un diámetro de 10 mm, trabajando con un ancho de 45 – 120 cm.. Se suele extraer del orden del 5 % de la superficie en forma de tapones. 

· En las calles, pueden tener discos de aproximadamente 30 cm de diámetro con 6 – 12 ud/disco con un ancho de 0.9 – 1.8 m. Su profundidad puede estar sobre 13 cm, con un diámetro de 20 mm. Estos son los rulos que perforan a medida que giran avanzando en el terreno. 

Nota: 

John Deere  AERCORE  800       

* Se acompañará con Ficha Técnica

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

1 operario por aireadora.
V.  otras consideraciones

· Procurar mantener el sentido en línea recta y con el mínimo solape posible.

· Evitar hacer la operación con el terreno muy seco. Buenas condiciones de tempero.

· En greens evitar hacerlo cuando este demasiado húmedo.

· Tener cuidado y recoger todos los tapones para no contaminar superficies colindantes con mezclas diferentes, o con malas hierbas.

2.3. RECEBO

I. Cuestiones generales

· Los recebos deben ir asociados a operaciones de regeneración del césped: aireado o escarificado. 

· Será una mejora para el suelo que el césped agradecerá.

· Por regla general, un recebo consiste en extender por la superficie:

1. Arena

2. Turba o mantillo

3. Arena + Turba o Arena + Mantillo

II. ventajas e inconvenientes

Ventajas:

· Mejora la aireación.

· Mejora la resilencia del césped..

· Favorece el drenaje.

· Reduce el colchón.

· Mejora su resistencia mecánica al pisoteo.

· Mejora la velocidad de la bola en greens.

Inconvenientes:

III.  maquinaria empleada

· Los materiales los podemos aplicar manualmente o a máquina, siendo esta última el medio más empleado.

Nota: 

TOP DRESSER 1800      

* Se acompañará con Ficha Técnica

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

1 operario por recebadora.
V. otras consideraciones

· Los materiales  y sus características a emplear como recebo, dependerán de los requerimientos de la zona donde vamos a aplicarlos.

· Las pasadas no deben solaparse, pero tampoco debemos dejar huecos sin arena entre pasadas.

· Se suelen realizar aportes de materiales de 2-8 mm de espesor y de 3-4  l/m2 (depende siempre de las necesidades concretas de cada zona) 

2.4. PASE DE RASTRA O MANTEADO

I. Cuestiones generales

· Labor que se realiza para extender y hacer penetrar el material del recebo sobre el césped homogéneamente.

II. ventajas e inconvenientes

Ventajas:

· Destruye el resto de tapones que han quedado del pinchado.

· También sirve para regularizar el terreno.

Inconvenientes:

· Si no se tiene cuidado al realizar las pasadas, se puede llegar a quemar el césped por abrasión. 

III.  maquinaria empleada

· Las esteras o rastras suelen ser metálicas y de diferentes tamaños..

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

1 operario por rastra.
V. otras consideraciones

· Debe mantenerse una velocidad moderada y constante.

· Debe evitarse hacer dos pasadas por el mismo sitio.

· Una vez introducida la arena entre el césped y/o las perforaciones, se debe proceder a cepillar los posibles restos de material que hayan quedado en superficie.  

2.5. RESIEMBRA

I. Cuestiones generales

· Se denomina resiembra a la operación destinada a sembrar de nuevo las zonas de la superficie que presentan una baja o nula densidad de césped. 
· En otros casos, cuando se quiere cambiar el porcentaje de especies que forman la cubierta vegetal, tras un escarificado se realiza una siembra con la semilla de la nueva especie elegida. 

II. ventajas e inconvenientes

Ventajas:

· Mejora el aspecto de la superficie encespada.

Inconvenientes:

III.  maquinaria empleada

· Son sembradoras en líneas propiamente dicha. Disponen de una tolva de carga en la parte superior, donde van las semillas, y en la parte inferior los discos con los que se realiza un ligero surco en el suelo donde se depositan las semillas. 

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

A) Resembradora:

1 operario por resembradora.
B) Manualmente o a voleo

1 operario encargado de preparar el terreno. (ligera presión con rastrillo) 



1 operario para ir resembrando a voleo.

1 operario para ir abonando detrás.

1 operario para pasar el pisón
V. otras consideraciones

· Después de realizar la resiembra, la semilla se recubre con una capa fina de arena mezclada con una enmienda orgánica. Permite obtener una mayor cantidad de agua retenida en la parte superficial de la capa de enraizamiento para ayudar a la germinación y nascencia de las semillas resembradas.

2.6. COLOCACIÓN DE TEPES

I Cuestiones generales

· El tepe es un césped de alta calidad cultivado en origen hasta un estado completo de madurez, momento en el que es extraído con una sacatepes formando rollos que son transportados y posteriormente transplantados en el terreno de destino.

· El tepe se extrae en placas rectangulares de 1 m2 de superficie con 15-20 cm de sustrato para facilitar su enrollado y garantizar el perfecto enraizamiento posterior en el terreno definitivo.

II. ventajas e inconvenientes

El tepe ofrece ventajas frente al modo tradicional de siembra y crecimiento del césped; siendo sus ventajas más evidentes: 

· Menor plazo de entrega de las obras. 

· Rapidez en la disponibilidad del césped.
· Mayor aprovechamiento de la mano de obra.

· Menores riesgos de enfermedades, malas hierbas y falta de uniformidad en la nascencia. 

Sin embargo, la colocación de las planchas de tepe es más cara que sembrar semillas.
III. instalación

La superficie que va a recibir los tepes , ha de estar:
· Bien nivelada.

· Debidamente compactada.

· Formado un buen lecho de plantación en los 5-10 mm más superficiales (tendrá una estructura suelta y migajosa).

· Previo a la plantación se incorporará en la superficie, un abonado equilibrado, preferiblemente 15-15-15, que promueva el enraizamiento después del transplante.

· Las planchas, una vez desenrolladas, se colocarán sobre la superficie de destino. En caso que sea necesario se procederá a rebajarle o añadirle más arena de forma que quede perfectamente nivelado y fijado.

· Después de la colocación , pasar preferiblemente un rulo ligero ( 1 Kg./cm. de generatriz) o en su defecto un pisón para asentar los tepes.

· Se procederá a echar arena en las juntas y bordes.

· Por último, se dará un riego de implantación.

El plazo de utilización del nuevo césped será de 14 días.

El plazo máximo de tiempo entre la extracción del tepe y su colocación en destino no debe sobrepasar las 24 horas.

IV. maquinaria empleada


Saca-Tepes  (Sacar Ficha técnica)

V. número de operarios

C) Extracción de los tepes:

1 operario encargado de manejar la sacatepes 


1 operario para enrollar las planchas e irlas cortando con un machete.

D) Colocación de los tepes: (una vez que la superficie está preparada y abonada)

1 operario para colocar los tepes

1 operario para pasarle el rulo

3. MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS ZONAS DE JUEGO

3.1. GREEN

· TAREA: SIEGA

I. maquinaria empleada

· Se están utilizando dos tipos de segadoras helicoidales:

A. SEGADORA MANUAL: TORO GREENMASTER 1000
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· Segadora de mano, o de una sola unidad, de 50 a 56 cm de ancho aproximadamente.

· Son reconocidas por su facilidad de manejo, para transportarlas de un green a otro, vaciando el cesto recogedor y por su manillar ajustable. 

· Disponemos en el Centro Nacional de la .R.F.E.G de tres unidades.

	FICHA TÉCNICA:

TORO GREENMASTER 1000

	Engine 
	Kawasaki® OHV, 3.7 hp

	Fuel Capacity
	2.64 quarts

	Ground Speed
	Mowing 1.3 to 3.5 mph

	Height of Cut
	5/64 inch to 1 inch

	Width of Cut
	21 inches

	Approximate Weight
	208 lbs.

	Warranty
	2 year limited warranty


B. SEGADORA TRIPLE: JACOBSEN TEXTRON GREENS KING IV PLUS
[image: image2.png]



· La segadora triple o tripleta, con un ancho medio de siega de 1.5 a 1.7 m

· Son reconocidas por su facilidad de manejo, para transportarlas de un green a otro, vaciando el cesto recogedor y por su manillar ajustable. 

· Disponemos en el Centro Nacional de la .R.F.E.G de 1 unidad.

	FICHA TÉCNICA:

19-HP Kubota (Greens King IV Plus Diesel)

	Engine 
	Kubota D662, 3-cylinder diesel

	Horsepower (@ 3,600 rpm)
	19 (14.2 kW)

	Displacement 
	40.03 cu. in. (656 cc)

	Air Cleaner
	Dry type, Donaldson

	Cooling 
	Pressurised, sealed cooling system, coolant capacity: 3 qt. (2.85 l)

	Lubrication 
	Fully pressurised

	Oil Filter
	Replaceable spin-on type

	Electrical System
	12-volt Bendix starter, 14-amp alternator, key start


· En ambos casos es necesario que sus unidades de corte tengan de ocho a nueve cuchillas para alcanzar la calidad requerida.

3.2. ANTEGREEN

3.3. TEE

3.4. FAIRWAY

3.5. ROUGH

3.6. CAMPO DE PRÁCTICAS
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