INFORME SOBRE EL APAGADO DEL SISTEMA DE RIEGO
Este informe describe el problema que ha tenido el sistema de riego durante los días 6, 7 y 8 de febrero y como consecuencia, el levantamiento durante un tiempo de aspersores por el campo.
En torno a las 10 de la mañana del domingo día 6, me encuentro el ordenador que dirige el riego, el interface, etc…, apagados. Tras comprobar que se debía al diferencial, desenchufo todos los aparatos que están distribuidos por todas las tomas de las oficinas, comedor, servicios y vestuarios y rearmo el diferencial. Tras comprobar que se ha reestablecido la corriente y que el sistema está operativo, salgo al campo a revisar que cada satélite esté en modo ”maxi” fijo (Exceptuando el que rige el tee de prácticas) y a la vez apagando los programas que hubiesen saltado en el transcurso del tiempo que no estuviese funcionando el ordenador.
Al día siguiente me encuentro la misma situación pero con la salvedad que esta vez el diferencial no permite su rearme, con lo que decido que mientras Juan Carlos coloca los programadores en modo “off” y apaga los programas encendidos, yo conecto un alargador desde el comedor, que es un circuito independiente. Inmediatamente (9:30 de la mañana) le comunico a Arrieta la urgencia del problema. También compruebo que no existe comunicación con la estación meteorológica

El martes 8 de febrero, Jorge consigue rearmar el diferencial, pero por la fragilidad del sistema prefiero mantener la conexión a través del alargador y a los programadores en “off”. El técnico de Arrieta revisa la instalación superficialmente y explica que sólo puede conocer la situación de la avería cuando presente los síntomas. Y sugiriendo que la conexión del circuito de ordenadores sea a través de un diferencial independiente.
El día 9 a primera hora de la mañana consigo reestablecer la conexión con la estación meteorológica.

Todavía andamos en ese punto donde debemos mantener el suministro eléctrico a través de un alargador, pero funcionando óptimamente puesto que ya se ha regado (tratamiento del hoyo16) y no ha supuesto ningún problema que se hayan puesto los programadores en “maxi” de nuevo.
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