INFORME RIEGO Y PROBLEMÁTICA
Con este escrito te informo sobre como vamos en el riego y los problemas que tenemos que solucionar antes que llegue la época de riego diario y tengamos el mínimo numero de secas en el campo. Los siguientes puntos que expongo son:

1. Hacer un recuento junto con la revisión de cada una de las estaciones que se encuentran en el campo, esta tarea la esta haciendo Juan Carlos Thomas junto con José Ángel o Hassan. Siguen los siguientes pasos:
a) Levantar y revisar el funcionamiento de cada estación.

b) Marcar tomas de agua.

c) Reparar y nivelar todos los aspersores que no estén en perfectas condiciones.

d) Limpiar arquetas y alrededor de los aspersores.

De todas maneras tengo un informe en Excel de la problemática de cada aspersor y para verificar de que se esta haciendo, esto lo tenemos en el ordenador por si quieres comprobarlo:

	Satélite Nº 14 

	Nº estación
	Zona
	Hoyo
	Nº aspersores
	Tipos
	Observaciones

	1
	R
	10
	1
	700
	O.K.

	2
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	3
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	4
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	5
	R
	10
	1
	700
	O.K.

	6
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	7
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	8
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	9
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	10
	R
	10
	1
	700
	O.K.

	11
	R
	18
	2
	700
	O.K.

	12
	C
	18
	2
	700
	O.K.

	13
	C
	10
	2
	700
	O.K.

	14
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	15
	R
	10
	2
	700
	O.K.

	16
	R
	18
	2
	700
	O.K.

	17
	R
	10
	1
	700
	O.K.

	18
	T
	10
	1
	700
	O.K.

	19
	T
	18
	2
	700
	O.K.

	20
	T
	18
	1
	700
	O.K.

	21
	T
	18
	2
	700
	O.K.

	22
	T
	18
	2
	700
	O.K.

	23
	T
	18
	1
	700
	O.K.

	24
	T
	18
	2
	700
	O.K.


2. Rediseñar el riego, el año pasado hemos tenido muchísimos problemas pues no tenia muy claro donde esta la calle y donde el rough, por lo tanto y debido a la política de “no riego” y controlar al máximo la cantidad de agua en el campo creo que debíamos marcar calles rough junto a calle o rough A, rough B propiamente el que riegue la el rough y por ultimo rough C el de zonas secas.
3. Tomar una técnica agronómica diferente dentro de las calles, greenes y rough  hacer riegos cortos y frecuentes a lo largo de la noche en aquellas zonas donde haya terreno natural esto coincide con los rough. Y por otro lado tenemos las calles y los greenes que debemos poner riegos profundos y en un solo tiempo para lavar sales y hacer holding water que habla la USGA.
4. Hacer un manual para los empleados de cuando y como se debe de regar para cuando llegue el verano, no obstante si llueve podríamos formarlos junto con el manual.
5. Utilizar surfactantes en greenes y en calles donde potencialmente hemos tenido problemas el año pasado.

6. Seguir con el spoon-feeding en greenes.

7. Instalar el inyector de acido.

8. Colocar un MODEM en la caseta de bombeo con el fin de que si salta una alarma nos avise por el móvil.

9. Colocar el sistema compact de rain-bird para ir metiendo los datos en el ordenador.

10. Hacer una revisión total de satélites, ponerlos en hora, verificar programas y sus tiempos de arranque, y poner cables en funcionamiento.

La partida fuerte de este informe es la revisión y el diseño, lo único que necesito es personal para terminar de hacer las tareas de revisión, pues últimamente con haber pinchado el campo nos hemos encontrado muchísimos problemas de aspersores rotos y no nos podemos poner al cien por cien con el riego. Para terminar con la parte que a mi me corresponde necesito unas tres semanas mas y con un promedio de cuatro personas dedicadas exclusivamente al riego. Lo mas importante del informe es que mientras mas a raja tabla lo llevemos menos problemas vamos a tener en el verano, y mejor llevaremos nuestro trabajo en periodos de stress.
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