[image: image1.png]


                                                

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


SITUACION DE LOS BUNKERS DEL CENTRO NACIONAL

En este escrito quiero informar sobre la situación de los bunkers en el Centro Nacional y porque se ha llegado a la situación actual.

Tras seguir las recomendaciones de la PGA European Tour, con las cuales estoy de acuerdo, según las cuales para organizar un campeonato como el Open de España teníamos que dejar de seis a siete centímetros de arena en los bunkers. De no ser así se corría el riesgo de hacer “huevo frito” y esa no era la imagen que quería dar el Centro Nacional en un campeonato de esta importancia.

Para dejar dichos seis o siete centímetros tuvimos que retirar más de 50 m3 de arena de todos los bunkers, esta tarea nos supuso más de un mes y medio de trabajo. El trabajo fue un éxito puesto que en el campeonato, exceptuando tres bunkers, todos los demás drenaron bien y no hubo ninguna queja de “huevo frito” durante el transcurso de este.
Al dejar los seis centímetros recomendados y debido a la fisonomía de los bunkers, unido al agua de riego del verano y a las primeras lluvias del otoño, lo primero que va por arrastre al fondo de los bunkers son los seis centímetros de arena que hay en las paredes, dejando al descubierto el terreno original. Este terreno original, el cual contiene muchos finos, se va erosionado y dichos finos se depositan en el fondo de los bunkers donde se mezclan con la arena original y taponan el drenaje o salida del agua. Siendo esta la causa principal por la cual se producen charcos.

Por tanto, se presentaba como condición sine qua non el reponer la arena transportada por el arrastre de forma periódica. De este modo se hubiese evitado que se descarnase el terreno original y por tanto no se produciría el encharcamiento de los bunkers que es consecuencia directa de la colmatación del sistema de drenaje debida a la acumulación de los finos. Este problema no se hubiese agravado hasta el extremo actual con la suficiente mano de obra.
Ustedes tienen un informe remitido por el departamento con fecha de 2 de Agosto, en el cual se avisaba de esta circunstancia. La disminución de la mano de obra en el Centro Nacional ha provocado una merma en el mantenimiento de ciertos aspectos del campo. Un ejemplo son los citados bunkers, los cuales se hacían de dos a tres veces semanales, pasando a hacerse una vez por semana en la actualidad.
La solución mas idónea es cambiar la arena presente por una de granulometría superior, la cual drenará más, y aumentar el espesor de la capa de arena de los seis centímetros actuales hasta diez. No obstante, las mejoras citadas anteriormente seguirán condicionadas por la falta de personal, puesto que será inviable subir la arena con la cadencia necesaria y otra vez la arena del fondo se contaminara con los finos arrastrados. Siendo aquí donde reside el problema real. 
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