QUINTUPLE JOHN DEERE 3225C
RODAJE-DESPUES DE LAS PRIMERAS 5 HORAS:
· Comprobar y ajustar la presión de los neumáticos

· Revisar si hay tortillería suelta

· Revisar si las mangueras presentan desgaste prematuro

· Apretar los pernos de las ruedas

· Revisar el freno de estacionamiento y ajustarlo si es necesario

RODAJE-DESPUES DE LAS PRIMERAS 50 HORAS:
· Inspeccionar la correa del alternador y del ventilador

· Revisar la toma de aire y las abrazaderas de las mangueras del refrigerante

·  Revisar la taza separadora de agua

· Cambiar el aceite del motor y el filtro

· Cambiar el filtro del aceite hidráulico

CADA 50 HORAS:

· Revisar el nivel de fluido de la batería y limpiar bornes
· Comprobar neumáticos
· Engrasar la maquina:

· Cilindro hidráulico de la dirección(2 untos)

· Varilla de sujeción de la dirección(2 puntos)

· Pivote del eje trasero(1punto)

· Husillo del eje trasero(2puntos)

· Extremo del cilindro de elevación(6puntos)

· Pivotes del pedal de avance y retroceso(2 puntos cada uno)

· Pivote de articulación del sistema de tracción (1punto)

· engrasar los brazos de elevación

· pivote del brazo de elevación(5 puntos)

· pivote de flotación(5 puntos)

· pivote de la dirección(5 puntos)

· pivote de resorte(10 puntos)

· pivote de bola(5 puntos)
· engrasar las unidades de corte:

· altura del pivote de corte(20 puntos)

· ajuste de la cuchilla fija al molinete(10 puntos)

CADA 200 HORAS:
· cambiar el aceite del motor y el filtro
· revisar la taza separadora de agua

· inspeccionar la correa del alternador y del ventilador

· revisar la toma de aire y abrazaderas de las mangueras del refrigerante

· limpiar el radiador y las aspas de refrigeración del aceite

· engrasar la articulación de elevación trasera

CADA 600 HORAS:
· cambiar el aceite hidráulico y el filtro. Limpiar el filtro de succión
· cambiar el refrigerante

· cambiar el filtro de combustible

· revisar el ajuste del freno

· revisar los inyectores de combustible y la abertura de válvulas(consultar el concesionario John Deere)

