TORO SAND PRO 5020
CADA 25 HORAS:

· Verificar nivel liquido bateria
· Verificar conexiones cables bateria

· Cambiar aceite del motor

· Lubricar el cojinete de la rueda delantera

· Lubricar acoplamiento control traccion

CADA 100 HORAS:

· Sustituir filtro aceite motor
· Inspeccionar elemento filtro de aire remoto

· Inspeccionar elemento filtro de aire motor

· Lubricar punto de engrase eje de direccion

· Verificar ajuste cadena de direccion

· Apretar tuercas ruedas

CADA 400 HORAS:

· Cambiar el aceite hidraulico
· Sustituir filtro de aceite hidraulico
· Sustituir elemento filtro de aire remoto

· Sustituir elemento filtro de aire motor

CADA 800 HORAS:
· Reemplazar la bujía
· Sustituir filtro combustible

· Descarbonizar camara de combustión

· Ajustar válvulas y apretar culata

· Verificar rpm motor(ralentiy toda velocidad)

· Drenar y limpiar deposito combustible

