TORO MULTI RPO 1200
DESPUES DE LAS 8 PRIMERAS HORAS:
· Comprobar el par de apriete de las tuercas de las ruedas

· Cambiar el filtro hidraulico

· Comprobar la tension de la correa de transmisión

· Comprobar la correa de la bomba de direccion

CADA 8 HORAS:

· Comprobar el aceite del motor

· Comprobar la presion de los neumaticos

· Limpiar el filtro de aspiracion

CADA 25 HORAS:

· Limpiar el filtro de gomaespuma del limpiador de aire y aplique aceite al mismo

CADA 50 HORAS:

· Comprobar el electrolito de la bateria

· Comprobar las conexiones de los cables de la bateria

· Limpiar el filtro de aspiracion

CADA 100 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor (incluyendo aceite sintetico)

· Cambiar el filtro del aceite del motor

· Lubricar los puntos de engrase

· Cambiar el filtro de combustible
· Inspeccionar los frenos

· Limpiar la rejilla giratoria del motor

· Sustituya el limpiador de aire de papel

· Inspeccionar el freno y el freno de estacionamiento

· Inspeccionar la condicion de los neumaticos

· Comprobar el par de apriete de las tuercas de las ruedas

· Comprobar la convergencia de las ruedas delanteras

· Comprobar la correa de la bomba de direccion

· Comprobar la operación de la posición de la palanca de cambio en punto muerto

CADA 200 HORAS:

· Comprobar las bujias

· Comprobar el freno de estacionamiento

· Comprobar los cables del cambio de marchas

· Comprobar la correa de transmisión
CADA 400 HORAS O ANUALMENTE:

· Cambiar el fluido de la caja de engranajes de la transmisión de la bomba

· Limpiar y lubricar el embrague de la transmisión principal

· Inspeccionar los tubos de combustible

· Llamar al Servicio Tecnico Autorizado Toro para que compruebe los diafragmas y las válvulas de la bomba.
CADA 800 HORAS O ANUALMENTE:

· Cambiar el aceite hidraulico de la transmision

· Cambiar el filtro hidraulico
