VERTICUTTER GRADEN GS04
CADA UTILIZACION:

· Comprobar aceite del motor
· Comprobar el nivel de aceite de la caja de reducción

· Comprobar el filtro del aire

PRIMER MES O 20 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor
· Cambiar el aceite de la caja de reducción

CADA 3 MESES o 50 HORAS:

· Limpiar el filtro del aire
CADA 6 MESES o 100 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor
· Cambiar el aceite de la caja de reducción

· Limpiar el filtro del aire

· Limpiar la taza de sedimentos

· Comprobar y ajustar la bujia

· Limpiar el parachispas

CADA AÑO o 300 HORAS:
· Reemplazar el filtro de aire
· Reemplazar la bujía

· Comprobar-ajustar la velocidad de  ralentí(lo realizara el concesionario de servicio si no se dispone de herramientas necesarias)

· Comprobar-ajustar la holgura de válvulas(lo realizara el concesionario de servicio si no se dispone de herramientas necesarias)

CADA 500 HORAS:
· Limpiar deposito y filtro de combustible(lo realizara el concesionario de servicio si no se dispone de herramientas necesarias)

