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Informe

Tras la visita realizada el día 23 de julio de 2007 por los asistentes y la posterior revisión llevada a cabo hasta el día 26 de julio de 2007, se extraen las conclusiones en los puntos del mantenimiento del campo que a continuación se enumeran: 

1. RIEGO

Se ha encontrado un sistema de riego bien diseñado, con aspersores de impacto dispuestos con un buen spacing; una base de datos actualizada y una programación base del riego correcta. El grupo de bombeo también está apropiadamente dimensionado y las presiones de trabajo son correctas. Sin embargo, a nivel de mantenimiento, se han encontrado fallos significativos en el riego, que se enumeran a continuación:
· La bomba nº 1 del grupo de bombeo de la zona alta no funciona correctamente. El eje del cuerpo hidráulico se ha descolgado, faltando un tornillo que lo sujeta. Este tornillo no está en la bomba. Como consecuencia, se han desgastado la parte inferior de la bomba, precisándose un cuerpo hidráulico nuevo y piezas de sujeción nuevas. Esta bomba funciona con el variador de presiones, por lo que su incorrecto funcionamiento ha provocado la presencia de golpes de ariete en las tuberías en todo el tiempo que ha estado rota. El motivo de la rotura puede radicar tanto en la carencia de un programa de mantenimiento (se han engrasado las bombas muy tarde) como en la apertura por parte de un operario de la bomba (falta del tornillo). Al no bombear correctamente, ha habido una caída de las presiones y de los caudales en el riego del campo.
· Se han encontrado válvulas de entrada de agua a anillos de calle cerradas. Esto supone un ahorro operativo al operario a la hora de reparar o cerrar un aspersor en funcionamiento; pero implica que durante el riego nocturno no se ha abastecido a las calles con el caudal requerido. La consecuencia es una caída de las presiones y un riego deficiente de las calles.  

· Se ha encontrado un satélite (letra T) en la calle 10 con el cable de comunicación dañado, que por tanto no regaba cuando el ordenador daba la orden.

· Se ha encontrado que la estación 26 del satélite que riega el green del hoyo 11 levantaba hasta 7 aspersores, lo cual supone un riego deficiente diario del green del hoyo 11 por falta de presión y caudal. 

· Se han encontrado 3 estaciones cerradas en los tees del hoyo 4, los cuales están muy secos. Además, las plataformas de salida de amarillas y azules se riegan únicamente con un aspersor cuya cobertura es insuficiente, por lo que es necesario triangularlos debidamente para recuperarlos. 

· Se han encontrado aspersores que han sido desplazados, rompiéndose así el marco de triangulación del diseño inicial. Este problema no ha sido posteriormente subsanado, originando secas en zonas puntuales. 

· En la programación del riego, se ha detectado que los tiempos de riego diarios del campo son significativamente excesivos. Estos tiempos no se ajustan a la evapotranspiración diaria, y en algunos casos hasta la cuadruplican, lo que supone un consumo hídrico muy excesivo y problemas potenciales en el campo como black layer, falta de aireación, ataques fúngicos, daños por tráfico… Algunas estaciones, como la 16F5, 16F7, 9F25, 9F26 o 16F5, tienen por defecto 16-18 minutos de riego, por lo que diariamente riegan unos 30-33 minutos (más de 15 litros por metro cuadrado), en días en los que la demanda atmosférica no supera los 3 litros por metro cuadrado. Además, los greens 7, 10 y 16 riegan más de 20 minutos diariamente. Los tees del 2, 4, 5,6,7,8, 10 y 13 riegan más de 20 minutos igualmente (los del 4 riegan más de 30 minutos diarios). Igual sucede con las calles y roughs de los hoyos 5, 6, 7, 8, 10 y 17. 
Las estaciones condenadas físicamente en el campo no han sido anuladas en el programador de riego, lo cual “engaña” al gestor de caudal. 

Se ha añadido una nueva estación (9R37 o 1/7/33) a la derecha del bunker de green del hoyo 9, donde había una gran seca. 

· También se ha detectado que entre el 2 y 8 de julio de 2007 no hubo riego en el campo, al parecer por un fallo  de alimentación. La gráfica del caudal estaba muy desajustada, provocando grandes esfuerzos extra al grupo de bombeo y un gasto energético excesivo. Esto se debe a una mala programación de los tiempos de arranque. 

· Tras revisar todos los satélites del campo, se han encontrado dos incidencias:

1. Presencia de estaciones cerradas, y 
2. Aspersores que tras levantar no cierran.


La presencia de estaciones cerradas se debe a la decisión de condenar algunos aspersores por motivos como escorrentías, daños a las margas…; siendo probable también que algunas hayan sido cerradas manualmente para evitar su fallo diario. El hecho de que los aspersores no cierren cuando son levantados se debe a la presencia de suciedad en los mismos. La relación de estaciones cerradas se muestra en la tabla siguiente (con un total de 29 estaciones cerradas):
	GREEN
	FAIRWAY
	TEES
	ROUGH

	4G1 (G-7)
	9F10 (U30)
	4T5,6 (G5,6)
	3R1,6,8 (F-7,12,25)

	9G5 (W-11)
	11F2 (M-11)
	5T4 (G-26)
	9R7,8,9,12,23 (T-34,33,21,20 y V-7)

	9A1 (V-32)
	12F9 (N-38)
	10T3 (T-6)
	11R7-8 (M-15,16)

	11G1 (K26)
	15F1 (P-39)
	12T1 (L-21)
	17R6-7 (N-7,8)

	
	
	13T1 (N-31)
	18R1

	
	
	14T1 (O-43)
	

	
	
	15T5 (P-40)
	


2.  GREENS

Los greens se encuentran estresados. Hay síntomas evidentes de ataques del hongo rizoctonia (rhizoctonia solani spp.) en todos los greens, junto con parches de dry spot. También se aprecia que hay una fuerte carencia nutritiva en los greens. La planificación del abonado ha ido por debajo de los requisitos mínimos de la planta. Incluso aún no se han cerrado los parches provocados por el pinchado de primavera. La carencia nutritiva ha podido desencadenar el ataque fúngico, al estar la planta débil. La consecuencia para el juego, tal y como confirman los miembros del comité de profesionales de la RFEG, es que el smoth de los greens es muy deficiente. La explicación técnica es la falta de densidad de hierba en el green y el encañado de la planta, que ocurre cuando ésta se ve muy estresada. Sería recomendable por tanto aplicar un fungicida y abonar los greens. Para evitar el dry spot, se debería continuar con la política de los humectantes. Por último, y probablemente debido a los altos tiempos de riego que se aplican cada noche, se detectan algas y musgos en algunos greens. Sería recomendable micropinchar los greens, microrecebarlos y reducir los volúmenes de agua para mejorar la infiltración y evitar la capa negra de encharcamiento que aparece en el primer centímetro de suelo. Hay también que señalar que se han encontrado arenas de diferente granulometría en la capa de enraizamiento de algunos greens, por lo que se refuerza la necesidad de micropinchar. 
3. TEES 
Los tees se encuentran con un problema de black layer por falta de aireación y exceso de agua. Algunos tees están muy secos y requieren una mejor cobertura de riego. Los tees que se han tepeado requieren que se rompa la capa de arcilla del tepe, ya que el sustrato de enraizamiento se encuentra totalmente seco en las capas más profundas. Requieren por tanto un pinchado sólido y un recebo de arena generoso. Señalar también que su altura de corte (20 mm) es muy elevada y debería ser reducida. 
4. CALLES

Las calles padecen el mismo problema de aireación que los tees (capa negra en el primer centímetro de suelo) y requieren también de un pinchado y recebo. Además, la carencia nutritiva es muy evidente, encontrándose la planta débil y decolorada. Hay numerosos parches de color y la poa annua invasora también ha sufrido mucho.  Hay síntomas claros de ataques de antracnosis y dollar spot. También es recomendable bajar las alturas de corte (actualmente a 20 mm)
5. ROUGH

El rough se encuentra en muy buenas condiciones a excepción de las secas puntuales. Su altura de corte (alrededor de 60 mm) es también idónea y acorde al diseño y dificultad del campo. 

6. APPROACHES

Los approaches se encuentran en idénticas situación a los tees y requieren su mismo mantenimiento. 

7. BUNKERS

Los bunkers se encuentran en buen estado: la arena es apropiada y el espesor de la capa de arena es correcto. Sin embargo, requieren de un perfilado de los bordes para evitar problemas en el juego. Sería también conveniente realizar una limpieza de piedras gruesas sobre la superficie de los mismos. 

8. CANCHA DE PRÁCTICAS
La cancha de prácticas se encuentra en un excelente estado. Sin embargo, y teniendo en cuenta que los profesionales necesitan una superficie amplia para entrenar (ya que el daño por divots es enorme durante toda la semana); es recomendable ampliar el tee de salida actual en 5 metros más de anchura. Así se garantizará superficie suficiente como para entrenar todos los días del campeonato sobre un tee en condiciones similares a las del campo. Para ello habrá que disponer sustrato tipo USGA con un drenaje (smile drainage), una capa de arena y turba y el tepe correspondiente. 
CONCLUSIÓN

La conclusión de este informe es que actualmente, y según las observaciones técnicas del comité Green Section y las de jugabilidad de los profesionales; el campo de golf “Las Margas” no presenta garantías suficientes para celebrar un torneo de la envergadura del campeonato de España. Sin embargo, con un mantenimiento (riego, aireación, abonado, maquinaria) apropiado la mayoría de las zonas jugables del campo mejorarían significativamente. Los greens, en cambio, dependerán también de su propia condición y de las condiciones atmosféricas, ya que se encuentran muy afectados.

Es preciso señalar que en caso de celebrarse el torneo, será absolutamente necesario cerrar el campo al público durante al menos una semana antes del torneo, para garantizar las mejores condiciones estéticas y de jugabilidad. 
Agradecer por último la fantástica atención prestada al comité por los responsables de las Margas Golf; y por toda la información cedida. 
Planning de actuación; vamos a poner un deadline que va a ser el 16 de Agosto el cual veremos dos si se ha mejorado el riego, ósea si el campo riega de acorde con lo estipulado en su diseño y lo segundo es como va a reaccionar la planta después del abonado que le vamos a hacer el día 31 de Agosto respecto como ha reaccionado el campo así veremos si se puede realizar la prueba o no. Por lo tanto queda todo aplazado a mediados de agosto y dependiendo de la capacidad de reacción que tenga el equipo de mantenimiento y la planta.

 Agradecer por último la fantástica atención prestada al comité por los responsables de las Margas Golf; y por toda la información cedida. 
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