INFORME DE LA VISITA REALIZADA AL CENTRO NACIONAL DE GOLF POR LOS MIEMBROS DE LA PGA EL PASADO 9 DE ENERO DE 2007 SOBRE LA PREPARACIÓN DEL CAMPO PARA LA CELEBRACIÓN DEL OPEN DE ESPAÑA 2007
Asistentes: 
· Julián Zulueta (Gerente Centro Nacional)

· Miguel Vidaor (PGA)
· Richard Stimwell (PGA)
· David Gómez (Green Section)
· Daniel Alonso (Green Section)
· Pablo Muñoz (Centro Nacional)

· Concha Moreno (Centro Nacional)

Informe: 

Los asistentes acordaron emprender las siguientes acciones con el objetivo de preparar al campo de manera óptima para la celebración del torneo: 

1. Realizar lo antes posible un pinchado hueco en las zonas más dañadas del campo (calles 1, 2, 3, 4, 10…); que presentan poca cobertura y un perfil de suelo poco adecuado para el crecimiento de la planta. Este pinchado será lo más profundo posible; y no habrá recebo con arena tras el mismo. También se podría realizar un pinchado sólido en el resto de zonas del campo.

2. La primera semana de marzo, se realizará de nuevo un pinchado distinto según la zona: sólido en las zonas que aparezcan más sanas y fuertes; y un pinchado hueco en las zonas que estén más afectadas y dañadas. Ambos pinchados serán rematados con un recebo muy ligero, pues la presencia de un exceso de arena ensuciaría clubs y bolas durante el torneo y daría una mala imagen. Finalmente, se realizará una resiembra con una dosis de 25 gm-2
3. Las zonas lindantes con los lagos de los greens de los hoyos 9, 16, 18 y 12 se retepearán con ryegrass para dar una caída de bola por pendiente al lago. 

4. En greens, no segar con groomer y mantener los recebos livianos y someros que se vienen aplicando actualmente. 

5. En antegreens; realizar lo antes posible un pinchado sólido de al menos 4 inches; seguido de muy poco recebo (la arena enfría la semilla y reduce la germinación); y de un abono rico en magnesio y potasio. Intentar realizarlo con una máquina manual.

6. La altura de corte de los collares de calles, tees y antegreens se reducirá a 50 mm con una bajada previa de 60 mm (actual) a 55 mm. 

7. Las calles estarán a una altura de corte de 12 mm durante el torneo. 

8. Los bunkers de la calle del hoyo 4 recibirán un pase de doble ancho con la segadora de 50 mm. 

9. En el green del 13, el anillo de 35 mm llegará hasta el bunker. 

10. Los bunkers deberán tener no más de 2cm de arena suelta en la superficie. Se ha de realizar un corte alrededor de los mismos con la segadora flotante. 

11. Se mantendrá un programa de abonados foliares en la cancha de prácticas. 

12. Los putting greens de prácticas tendrán tres anillos: un primer collar segado a 9 mm; un segundo a 35 mm y finalmente un tercero segado a 60 mm. El exterior se mantendrá a la altura del semirough (90 mm). 
