1.1. BUNKERS

· TAREA: RASTRILLADO MECÁNICO
I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, rastrillado de bunkers, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de realizar el rastrillado mecánico de bunkers

3) Comprobar los niveles de aceite, agua y combustible todas las mañanas.
4) Comprobar la presión de los neumáticos.
5) Comprobar que la máquina no tiene problemas a la hora de arrancar.
6) Comprobar que el hidráulico de las unidades de rastra bajan y suben con normalidad.
7) Comprobar que las unidades de rastra se accionan y funcionan correctamente.
8) Dirigirse al bunker, con una velocidad de transporte moderada.
9) El operario realizará el rastrillado del bunker conociendo perfectamente el límite de la superficie a rastrillar. Procurando no desviarse  ni sobrepasar los perímetros que delimitan la superficie de la zona y que han sido establecidos previamente.
10) El operario procederá a la retirada de elementos extraños si los hubiera, bien sean gravillas, ramas, etc...
11) El operario procurará fijarse en todos aquellos elementos que puedan causar un desperfecto en las unidades de rastrillado
II. RASTRILLADO DE BUNKERS

1) Inspeccionar el bunker y quitar los rastrillos, además de algún objeto que nos moleste, como piedras, etc.

2) Acceder al interior del bunker por la zona más llana

3) Rastrillar el bunker lentamente con el gas a mitad, 
haciendo ochos

4) Cuando la totalidad del bunker esté rastrillada, salir cuidadosamente, asegurándose de no deshacer el trabajo realizado.

5) Dejar los rastrillos sobre el talud,  en un lugar visible, asegurándose que estén en perfectas condiciones; de lo contrario, reemplazar el rastrillo roto por uno en buenas condiciones.

6) Es conveniente no salir del bunker por la misma zona por la que hemos entrado para no machacar la zona

III. FINALIZADO EL RASTRILLADO

1) Se procederá a un chequeo general de la zona rastrillada y de la máquina. Puede darse el caso que se aprecien derrames de gasolina y aceite que pudieran dañar al césped.

2) El operario se encargará de repostar, engrasar, limpiar elementos y mantener los niveles de la máquina con la que haya trabajado., para que ésta se encuentre en perfecto estado para el próximo uso.

3) La maquina se lavará siempre después de su uso.

4) No se lavará el motor cuando esté aún caliente.

5) El exceso de agua que quede en cualquier parte de la máquina se quitará.

6) El operario aparcará la máquina con las unidades de rastrillado bajadas

7) Se llevará la llave de la máquina utilizada a la caseta de mantenimiento.


IV.  PRECAUCIONES PARA  ECHAR COMBUSTIBLE: 

1) Nunca cargue de combustible la moto bunkers mientras el motor esté encendido.

2) Nunca cargue de combustible la moto bunkers mientras este sobre el césped, hacerlo en un camino o en un terreno desprovisto de vegetación.

3) No quite nunca el tapón del depósito de gasolina mientras el motor está en marcha o está caliente.

4) Apague el motor y deje que se enfríe primero. 

5) Quite lentamente la tapa de combustible y sosténgala en la posición semi-cerrada hasta que se libere la presión. 

6) Permita que la válvula se vacíe dejándola durante varios segundos en la abertura del filtro después de cerrar el flujo de combustible. 

7) Reemplace la tapa del combustible después de verificar que la ventilación no esté obstruida. 

8) Almacene el combustible en botes de seguridad Tipo II aprobados por FM y que se incluyen en la lista UL. 

9) Mantenga cerca los extintores y otro equipo contra incendios. 

10) No fume, ni mantenga flamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición. 

11) Si el combustible se derrama en el equipo, límpielo y deje que se seque todo residuo antes de arrancar el motor. 

12) No corra si se enciende su ropa. Deténgase, tírese al suelo y ruede. Si un compañero de trabajo se enciende con fuego échele una manta o utilice los extintores para incendios.

13) Se apuntará el combustible utilizado, siguiendo la plantilla modelo. 

V. NÚMERO DE OPERARIOS

1 operario por moto de bunkers

VI. MAQUINARIA

	
	




· TAREA: RASTRILLADO FILOS 

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, rastrillado de bunkers, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de realizar el rastrillado mecánico de bunkers

3) Dirigirse al bunker, con una velocidad de transporte moderada.
II. RASTRILLADO FILOS

1) rastrillar los filos de abajo a arriba

2) no dejar montones de arena acumulada en la parte superior del filo o en el césped

3) si hubiese poca arena en el filo del bunker, con ayuda del rastrillo subiremos arena del fondo del bunker

III. NÚMERO DE OPERARIOS

1 operario por rastrillo

IV. HERRAMIENTAS
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