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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
ENERO 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se ha seguido el programa de chequeo y revisión de maquinaria rutinario.

Se han realizado varias limpiezas exhaustivas de la nave y de los vehículos.
Se han reparado algunas máquinas de greens, por ejemplo sustitución de rodamientos, ajustes y rectificado de cuchillas, etc. 

Se han reparado asimismo las máquinas de rough 4500 y 3500 y una de las de calle. 

Reparación de los motores de arranque de los workman 3300 y 4300. 

Reparación de los elevadores del cajón de los vehículos 2110. 

· RIEGO:
Se dieron muy pocos riegos para mantener la humedad del suelo, puesto que la mayoría de los días se mantiene una humedad adecuada. Además se realizó una nueva revisión de la base de datos del ordenador. 

Este mes se ha comenzado con la instalación de los hidrantes en calles y greens en los primeros 9 hoyos del campo. 

También se han realizado varios drenajes en el campo (calle hoyo 1, calle hoyo 6 y calle hoyo 11) 
Además, se ha comenzado con la instalación de una canaleta en la cancha de prácticas para recoger todo el exceso de agua que provoca el encharcamiento de la cancha.  

· FERTILIZACIÓN:

Se han realizado dos tratamientos en  todos los greenes con el fertilizante foliar Fosfato monoamónico 12-61-0 y con Try-Ferro, en los días 8 y 21 de enero. 
· FITOSANITARIOS:

Se han tratado todos los greenes con el fungicida preventivo Clortalonil a una dosis de 1,5 litros por hectárea. 
También se han tratado los filos de los lagos y los caminos con los herbicidas Herbicruz Magapol y Banvel para eliminar y evitar el crecimiento de raygrass y malas hierbas respectivamente. 
Asimismo se ha tratado el musgo que ha aparecido en los greens de los hoyos 12, 14 y 16. 
· BUNKERS:
Rastrillados habituales.
Se ha remontado hacia los taludes la arena de aquéllos bunkers en los que se había ido bajando hacia el centro de los mismos. 
Se ha cambiado la arena de uno de los bunkers del green del hoyo 10 para estudiar su evolución y ver si funciona mejor que la que existe actualmente en el resto de los bunkers del campo. 

· AIREACIÓN Y RECEBO:
No han sido realizadas este mes aireaciones.

Se han recebado repetidas veces las chuletas de las calles y tees. 

· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	4,5 mm
	3

	Lenguas Greens
	7 mm
	1

	Calles
	16 mm
	2

	Tees
	13 mm
	2

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	1

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	25 mm
	1


Otros:

· Se ha realizado una labor de escarda manual y desbroce de malas hierbas por el campo en las mañanas en la que éste amaneció helado. 
· Se han limpiado las regolas y arquetas de los caminos, así como las arquetas de tees, calles y greens por fuera, para evitar que la hierba las invada impidiendo la filtración de agua hacia las mismas. 

· Se ha quitado manualmente la poa annua que ha invadido los greenes de todo el campo. Se realizó una primera vuelta a todos los greens y actualmente se están repasando por segunda vez.
