TORO QUINTUPLE GROUNDMASTER 4500
CADA 50 HORAS:

· Lubricar todos los puntos de engrase
· Inspeccionar el indicador del filtro de aire

· Comprobar el nivel y las conexiones de los cables de la batería

CADA 100 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor y el filtro
· Inspeccionar los manguitos del sistema de refrigeración

· Comprobar la tensión de la correa del alternador

DESPUES DE LAS PRIMERAS 200 HORAS:

· Cambiar el aceite hidraulico
· Cambiar los filtros del aceite hidraulico
· Cambiar el lubricante de la caja de engranajes planetarios delantera

· Cambiar el lubricante del eje trasero

CADA 200 HORAS:
· comprobar el par de apriete de las tuercas de las ruedas

· revisar el parachispas

CADA 400 HORAS:
· revisar el filtro de aire
· cambiar los filtros de combustible (separador combustible/agua y prefiltro)

· inspeccionar los tubos de combustible y sus conexiones

· comprobar las rpm del motor (ralenti y aceleración máxima)

· comprobar el nivel de lubricante del eje trasero

· comprobar el lubricante de la caja de engranajes planetarios delantera

CADA 800 HORAS:
· Drenar y limpiar el deposito del combustible
· Cambiar el aceite hidráulico

· Cambiar los filtros del aceite hidráulico

· Cambiar el lubricante de la caja de engranajes planetarios delantera

· Cambiar el lubricante del eje trasero

· Comprobar los conjuntos de los rodillos de las unidades de corte

· Comprobar la convergencia de las ruedas traseras

· Comprobar y ajustar la holgura de las válvulas

· Cambiar el respiradero del deposito hidráulico

CADA 1500 HORAS o 2 AÑOS:
· cambiar los manguitos móviles

· cambiar los interruptores de seguridad

· drenar el sistema de refrigeración y cambiar el aceite
