TRACTOR 4510, 4610, 4710
DIARIO:

· Comprobar el nivel de aceite del motor

· Comprobar el nivel de aceite de la transmisión

· Comprobar indicador de restricción de aire

· Comprobar nivel de refrigerante del radiador

· Comprobar cubeta de sedimentos del filtro de combustible

· Comprobar y limpiar parrilla y rejilla laterales

· Comprobar y limpiar rejillas de refrigeración del radiador

· Comprobar par de apriete de los pernos de las ruedas

CADA 50 HORAS:

· Comprobar nivel de aceite de ejes delanteros

· Comprobar par de apriete de los pernos de las ruedas

· Comprobar presión neumáticos

· Comprobar electrolitos de la batería

· Lubricar puntos de engrase

·  Comprobar el juego libre del pedal del embrague en modelo SyncShift(Debe estar entre 10-20mm)

CADA 200 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor y filtro

· Cambiar filtro de aceite de la transmisión

· Cambiar filtro lateral de aspiración

· Comprobar nivel de aceite de la transmisión

· Limpiar cubeta de sedimentos del filtro de combustible

· Comprobar correa del alternador y tensión

· Comprobar y limpiar aletas de refrigeración del radiador

· Lubricar enganche 3 puntos

· Lubricar puntos de engrase

· Revisar presión neumáticos

· Engrasar tubos de pivote del freno inferiores

· Comprobar par de apriete de pernos de las ruedas

· Comprobar indicador de restricción de aire

CADA 400 HORAS:

· Cambiar el aceite de la transmisión y liquido
· Limpiar rejilla de aspiración de la transmisión

· Cambiar filtro lateral de aspiración

