TORO TRIPLETA GROUNDMASTER 3500
DESPUES DE LAS PRIMERAS 50 HORAS:

· Cambiar el aceite del motor y el filtro
· Comprobar las rpm del motor(ralenti y aceleración máximas)
CADA 50 HORAS:
· Inspeccionar el filtro de aire, la tapa del filtro y la válvula de alivio
· Lubricar todos los puntos de engrase
· Cambiar el aceite al motor
· Comprobar el nivel y las conexiones de los cables de la batería

· Comprobar la tensión de las correas del alternador y del ventilador

CADA 100 HORAS:

· Cambiar el filtro del aceite del motor 
· Inspeccionar la correa de la tracción
CADA 200 HORAS:
· Cambiar el filtro de aire
· Cambiar el filtro hidráulico
· Comprobar el par de apriete de las tuercas de las ruedas

CADA 400 HORAS:
· Cambiar el aceite hidráulico
· Cambiar el filtro separador combustible/agua

· Cambiar el pre-filtro de combustible

· Inspeccionar la holgura del cable de tracción
· Comprobar las rpm del motor

CADA 800 HORAS:
· Ajustar las válvulas
CADA 1000 HORAS o 2 AÑOS:
· cambiar los manguitos móviles

· cambiar los interruptores de seguridad

· drenar el sistema de refrigeración y cambiar el aceite

· drenar y enjuagar el deposito de combustible

· drenar y enjuagar el deposito hidráulico
