TRIPLETA JOHN DEERE 2653A
ANTES DE CADA USO:

· Revisar nivel de aceite del motor 
· Comprobar los sistemas de interbloqueo de seguridad

DESPUES DE CADA USO:

· Limpiar la rejilla de toma de aire 

· Llenar el deposito de combustible

· Revisar el indicador de restricción de aire

· Revisar niveles de aceite del motor y de la transmisión

· Revisar el nivel del refrigerante

CADA 50 HORAS:

· Revisar el filtro de aire primario
· Lubricar la maquina y las unidades de corte

· Engrasar los ajustadores(2 por unidad)

· Engrasar los brazos de elevación(2 por unidad de corte)
· Engrasar los cojinetes de los rodillos(2 por unidad de corte)

· Engrasar los cojinetes de los cilindros de corte(2 por unidad de corte)

· Engrasar los cojinetes de dirección y el pivote de la rueda trasera

· Revisar la presión de los neumáticos

· Engrasar la excéntrica(2 puntos)

CADA 100 HORAS:

· Revisar y apretar la tortillería
· Revisar el nivel del electrolito de la bateria

CADA 200 HORAS:
· Cambiar el aceite del motor y el filtro

· Revisar la tension de la correa del ventilador
CADA 500 HOAS:

· Cambiar aceite de la transmisión y el filtro

· Limpiar la cubeta de sedimentos del filtro de combustible

· Cambiar filtros de combustibles

· Revisar las velocidades del motor

· Revisar las abrazaderas de la manguera del radiador

· Revisar las abrazaderas de la manguera del filtro del aire

CADA 2 AÑOS:

· Cambiar el refrigerante del radiador

