TORO WORKMAN 3300D Y 4300D
CADA 50 HORAS:

· Comprobar el nivel de liquido y conexiones de los cables de la bateria

CADA 100 HORAS:

· Lubricar todos los puntos de engrase
· Inspeccionar la condición y desgaste de los neumáticos
· Verificar el nivel de aceite del diferencial delantero

· Cambiar el aceite de motor y el filtro

· Inspeccionar los manguitos del sistema de refrigeración
CADA 200 HORAS:
· Comprobar los ajustes de los cables
· Comprobar correas de alternador y ventilador

· Revisar el filtro de aire

· Verificar la junta homocinética del eje delantero 

· Comprobar las rm del motor 

· Comprobar el par de apriete de las tuercas de las ruedas

CADA 400 HORAS:
· Comprobar la alineación de las ruedas delanteras
· Inspeccionar el freno de servicio y el freno de estacionamiento

· Inspeccionar los tubos de combustible

· Cambiar el filtro de la bomba de combustible eléctrica

· Apretar los pernos de la culata y ajustar las válvulas

CADA 800 HORAS:
· cambiar el filtro del transeje
· cambiar el aceite del transeje 

· limpiar el tamiz del transeje

· limpiar el aceite del diferencial delantero

· engrasar los cojinetes de las ruedas delanteras

CADA 1200 HORAS o 2 AÑOS:
· cambiar los interruptores de seguridad

· enjuagar el sistema de refrigeración y cambiar el aceite

· drenar y enjuagar el deposito de combustible

· cambiar el liquido de frenos
