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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME GALISTEO GOLF
Tras la última visita realizada a Galisteo golf se han llevado a cabo los siguientes trabajos realizados por el personal de talayuela golf que a continuación pasaré a describir:

· Pinchado de greenes con pincho hueco de 13 mm .Por la dureza de dichos greenes la penetración de los pinchos es mínima, la velocidad de la máquina es de segunda y profundidad máxima.

· Tras el pinchado utilizamos un abono agrícola 12-18-10 con Ca y Mg. De todos los agrícolas disponibles en ese momento se considera el mas apto para la función que queremos que desempeñe.

· A continuación recebamos con arena silícea RP-34-H.

· Las demás  labores quedan a cargo del personal de Galisteo golf: pasado de rastras, rulado, cortes, etc.

Al realizar el pinchado en greenes se observa que a pesar de que el aspecto visual de los greenes es bueno la capa de thatch es de 4 a 5 centímetros.

El suelo se encuentra muy compactado, por lo cual la máquina no realiza su función correctamente.

La sección radicular de la planta no existe, por lo cual se deduce que los tiempos de riego son excesivos, los abonos utilizados no son los correctos y el suelo se encuentra compactado.

Por lo cual se recomienda:

· Corte de greenes mas continuos, la frecuencia de corte en Galisteo golf es de tres días. También cortaremos antes del próximo pinchado.

· Abonos específicos de greenes y formulaciones que correspondan a lo que pretendamos conseguir en el green. Por ejemplo, SCOTT.

· Verticados más frecuentes, para la disminución del thatch y posterior recebo.

· Próximo pinchado con pinchos de 16 mm.(Otoño 2008)

· Arena alternativa 0308.
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