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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME DEL CAMPO DE GOLF DE MELILLA

Tras la visita realizada los pasados sábado y domingo y revisar las instalaciones del campo público de Melilla se llega a las siguientes conclusiones sobre acciones que se deben de realizar en el campo así como la terminación de determinadas obras:
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1. En los greenes, hemos notado una mejoría respecto a las manchas circulares rojas que han desaparecido debido a la falta de infiltración y poca fertilización, las tareas a realizar a partir de esta semana;

· Las secas aparecidas en determinadas partes de los mismos se deberán atender con riego de esas zonas mediante manguera.
· Se bajara el corte a 5 y en dos semanas a 4. 

· Se empezara un programa de humectantes en greenes esto es muy importante si se quiere conseguir uniformidad.

· Se debe abonar con triple 15 a 30 gramos metro cuadrado cada 30 días.

· Se debe hacer un pinchado hueco e incorporación de arena silicea.
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2. En el campo es necesario un pinchado y un recebado, tanto en tees, calles, rough, como en greenes (a pesar de que en este último se ha hecho) para favorecer el crecimiento y que la planta cierre. En las calles 3, 4 y 5 se debería de hacer un escarificado y aprovechar los esquejes resultantes para el anterior recebo para usarlo en aquellas zonas del campo (taludes, calle 7, mitad del 8) como resiembra.
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3. Bunker: Falta por limpiar, además los drenajes no funcionan, se debería en la mayoría retirar la arena, rehacer la caja, limpiar el drenaje y echar una arena como menos finos para evitar que los impermeabilice.
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4. Sigue siendo conveniente que se pase el spiker una vez por semana para ayudar a la planta a cerrar.

5. El abonado del  resto del campo (tee, calle y rough) debe hacerse con triple 15 cada 30 días a 30 gramos metro cuadrado.

6. Cerramiento: aún sin terminar lo que provoca la entrada de personas y animales (perros) en el campo.

En cuanto el riego y mención aparte, debido a que es una tarea indispensable para poder recepcionar definitivamente la obra, cabe destacar que queda mucho por terminar:
1. Instalar el ordenador de riego. No es necesario la terminación del bombeo para esta puesta en marcha.

2. La instalación del variador que queda, así como la puesta en marcha de ambos.

3. Poner dos llaves de paso de 200 para independizar el circuito de greenes y el de calles.

4. La instalación del contador del circuito de calles.
5. También hemos observado que se deben de modificar las siguientes cosas:

a) Instalación de presostatos para poder funcionar las bombas sin variador, para evitar en un futuro los problemas actuales en casos de avería de alguno de ellos.

b) Instalación de alguna mampara que imposibilite la entrada de agua al cuadro de los variadores, ya sea por salpicadura, etc.
c) Cambiar paulatinamente la membrana de la parte de debajo de la válvula hidráulica (lenteja) que venia defectuosa en la partida de aspersores del año 2006 (los que están en el campo) ver imagen.
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(Membrana marrón)

d) Instalar en los greenes 5, 6, 7, 8 y 9 refuerzo de riego frente a los bunker, ya que el viento impide el riego de los bordes del green.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


