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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA JULIO 2008 

Tras la última visita realizada al campo el departamento llega a las siguientes conclusiones;
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1. Se aprecia que tras la última visita en la cual se llamo la atención por la falta de mantenimiento que tenia el campo pues se estaba haciendo otras cosas no se terminaba de rematar el campo. Pues bien tras esta visita denotamos que si que la empresa se ha volcado en el mantenimiento y el campo tiene una aspecto totalmente diferente al que tenia hace tres semanas, estamos seguros que de seguir así el campo en unas seis semanas estará totalmente cerrado.

2. Para poder poner en juego el campo prácticamente hace falta labor de mantenimiento pues la infraestructura ya esta prácticamente finiquitada, lo paso a seguir serian;

· Greenes; para terminar de poner en juego los greenes, habría que pincharlos en hueco y recebarlos con la arena de la península. Hemos visto que en ciertos greenes hay manchas de Pythium, esta enfermedad es bastante peligrosa ya que no volvería a recuperar hasta entrado el invierno y habría que cortarla de raíz, recomendamos 10 Kg. por hectárea de Fosetil-aluminio semanalmente. Una vez pinchados los greenes hay que empezar a bajarle el corte con sus correspondientes groo Ming y de seguro que los greenes estarán en juego. También es importante que se realice un programa de humectante a la semana.
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· Calles; las calles presentan una densidad muy buena, y lo único que habría que hacerle es un verticado con la barredora y un recebo, con su consiguiente abonado. Habría que hacer un programa de humectantes cada tres semanas a 2.5 litros por hectárea.
· Tees; se ha dado un gran cambio al cortar con  las manuales, y hay que seguir el mismo programa que en las calles.
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· Rough; lo único que hay que aumentar es la frecuencia de corte y poco a poco e ir quitando las matas altas de mala hierba con la pelo o a mano.
· Bunker; es importante como han quedado ya al menos filtra, lo único que habría que hacer son los filos y cortar los taludes y es muy importante para darle el remante final. Otra cosa importante es en aquellos taludes donde falta tierra por las cárcavas ir echando arena.

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



· Unir el lago del uno al tres.

· Terminar de poner el ordenador.

3. Nuestra conclusión es que si se sigue trabajando en el mantenimiento como se esta haciendo en un mes el campo prácticamente estará listo para su recepción siempre y cuando se haga los trabajos antes mencionados.

Sin otro particular, un saludo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


