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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA MELILLA MAYO
Tras la visita realizada al campo de golf, llegamos a las siguientes conclusiones. Para recepcionar la obra hace falta hacer los siguientes puntos:
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1. Terminar de preparar los bunker, aunque la arena como hemos dicho desde el principio de obra no cumple los requisitos y la filtración esta por debajo de lo normal, al menos que queden como los Bunkers del ocho.
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2. Conectar los lagos para que se recircule el agua y así podamos recoger el agua que llueve y para que este como lo proyectado. Además de evitar los desbordamientos del lago del nueve.

3. Faltan unos puntos muy importantes en el riego que son;

· Completar el grupo de bombeo ya que falta un variador.

· Poner en funcionamiento la estación meteorológica.

· Poner el sistema informático para que se pueda regar con su gestión de caudal y ahorrar mano de obra para que puedan hacer más tareas en el campo.

· Contador de riego pues el caudalímetro se rompió y no se ha repuesto.

· Faltan tapas de aspersores.
· Faltan arquetas de riego.

4. Reparar algunos drenajes que no están funcionando correctamente en calles y bunker.
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Una vez que tenemos claro que para recepcionar la obra tenemos que hacer todo lo expuesto anteriormente, para este mes las tareas de mantenimiento son las siguientes;

1. Greenes, no se ha realizado todas las tareas que se mandaron el mes pasado, no creo que lo puedan realizar para este mes tampoco si no traéis la arena para los greenes, 

· Las secas aparecidas en determinadas partes de los mismos se deberán atender con riego de esas zonas mediante manguera.

· Se empezara un programa de humectantes en greenes esto es muy importante si se quiere conseguir uniformidad.

· Se debe abonar con triple 15 a 30 gramos metro cuadrado cada 30 días.

· Se debe hacer un pinchado hueco e incorporación de arena silicea.

2. Tees y calles, estas son las tareas que se deberían realizar pues es como vamos a conseguir cerrar las calles finalmente;

· Vendrá esta semana que viene Luis casado para marcar los por donde van los tees y las calles.

· Al bajar la altura alguna planta ha quedado desprotegida, por lo tanto hay que protegerla y para que termine de cerrar todo lo único que hace falta hacer es un pinchado seguido con un recebo agresivo, no hemos podido traer la arena de Marruecos por lo tanto no nos queda otra que utilizar la arena de Melilla que no es la mas apta pero al mejor de las peores.
· Abonaras cada cuatro semanas con el triple 15 a 20 gramos por metro cuadrado.

· Seguir cortando con la frecuenta con lo que los ha hecho y a la altura que lo has hecho hasta ahora, aunque se vea fea cuando se recebe va a cambiar completamente.

· En aquellas zonas donde haya calvas sacar esqueje y cerrando esas zonas.

3. Rough, estas son las tareas a realizar.

· Seguir con la misma frecuencia de corte.

· Subir la altura a 16 mm.

· Seguir con la misma frecuencia de abonado.

· Ir cerrando las zonas que no están cubiertas con esqueje que se saque de las calles o de la cancha de prácticas con su consiguiente recebo.

· Seria muy aconsejable que se pinchara y se recebara.

Como siempre dar las gracias a José María por su dedicación y entusiasmo para que el campo salga para adelante y por la atención recibida, un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


