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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFOME MELILLA OCTUBRE 2008 

Tras la visita realizada llegamos a las siguientes conclusiones;
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Visita de nuestro técnico en maquinaria (Miguel Guerra Mateos) con greenkeeper del campo (Jose Maria Pérez).

Queda claro que la obra esta terminada y que el campo esta a punto de finiquitarse en cuestión de construcción. Ahora es el momento de darle una vuelta de tuerca al mantenimiento y poner el campo en juego, situación a la que no se puede llegar por un motivo muy importante el cual hemos corroborado desde esta nacional.

Si ustedes se fijan el los pasados informe hemos ido advirtiendo que la maquinaria no funciona adecuadamente, situación que se ha ido agravando por la falta en definitiva de un profesional llámese mecánico para el correcto cuidado y funcionamiento de las mismas.

No obstante, adjunto informe realizado por nuestro especialista en maquinaria Miguel Guerra Mateos, en el cual deja muy claro que la maquinaria no esta a un nivel aceptable de corte y por lo tanto provoca que no podamos hacer las labores necesarias para llevar el campo a un punto optimo de juego.
Principalmente podemos que la falta de este nivel cualificado de maquinaria tiene dos consecuencias graves;
a) Imposible cortar a una altura adecuada homogénea.

b) Imposible hacer los verticado necesarios para evitar el desarrollo de fieltro y futura rodada de la bola.
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Manchas de Scalping provocado por la mala alineación del corte.
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Greenes con fieltro que provocan estas manchas.

Estamos muy contrariados con la manera de poner los póster en la cancha de practica, tal y como se ven en las fotos no se puede meter las maquinas de esa manera por un sitio donde hay césped, el cual le constara en recuperar hasta la próxima primavera y que es de difícil solución. Para hacer una obra de estas características, o bien se contrata un dumper o se conduce la maquinaria por un mismo sitio al menos machacar solo una zona la cual se puede recuperar mejor no el desastre que se ha hecho en este sentido, no entendemos como se puede programar una obra tan mal y con tanta falta de sentido.
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Las tareas a realizar para el próximo mes y poder poner el campo en juego, son las siguientes;

1. LO MAS IMPORTANTE ES PONER A FUNCIONAR CORRECTAMENTE LAS MAQUINAS PARA PODER HACER BIEN LAS TAREAS QUE ENUMERAREMOS.

2. Greene; los greenes aparecen con mucho fieltro y con manchas debido a dos cosas principalmente, enfermedad “ Take all Patch “ , y scalping. Como pueden ver en las fotos provocado por un mal funcionamiento de la maquinaria. También tenéis que comprar una abonadora de mano pues las aplicaciones se están haciendo con una maquina que esta provocando una falta de uniformidad y eso es muy importante.
· Cambiar a abonos microgranulares y con una formulación equilibrada y de liberación lenta, mientras que se consiguen ir aplicando 10 gramos cada tres semanas, y siempre con abonadora manual nunca desde el tractor.

· Doble pase de groomer con recebo copioso. Antes de ese fuerte grooming abonar con 15 gramos cinco días antes.

· Tratamientos de azoxiestrobin cada dos semanas a un litro por hectárea.

· Tratamiento de Clorpiryfos a un litro bisemanalmente.

3. Calles y tees; una vez ajustadas la maquinaria;

· Abonar cada tres semanas con 15 gramos por metro cuadrado.

· Aplicar un recebo copioso.

· Aumentar la altura de corte de cara al verano, levantarlo dos milímetros después del recebo y abonado.

4. Rough; debido a la falta de un buen corte nos encontramos la foto siguiente;

· Falta frecuencia de corte y un verticado que ahora no se puede dar pero que cuando llegue abril habrá que hacerlo.

· Se abonara igual que las calles.

5. Definitivamente poner el riego en marcha arreglando tres cosas;

a) Poner la estación meteorológica.

b) Poner el caudalímetro para que desde el ordenador podamos ver el caudal real que estamos aplicando en el campo.

c) Comunicar el satélite que no tiene modulo con el ordenador.

Gracias por la atención recibida.

ADJUNTO INFORME DE NUESTRO TECNICO EN MAQUINARIA;
INFORME MAQUINARIA MELILLA
Tras la visita realizada a Melilla el día 10 de octubre del 2008 pasamos a analizar los siguientes puntos:

· Primeramente resaltar el punto de organización y limpieza de la nave de mantenimiento; ya que como se muestra en las fotografías el orden tanto de maquinaría como de herramienta es muy deficiente. (véase foto nº).En este punto resaltar principalmente que la persona responsable de mantenimiento es la encargada de que la maquinaría este siempre limpia, ordenada y en perfecto estado. Todo lo contrario va en perjuicio del campo.

            Para que quede constancia del protocolo que se debe realizar en la zona de                                                                                                                               mantenimiento paso describir las siguientes pautas: 

1. Siempre después del corte la maquina debe ser lavada en general y las unidades de corte exhaustivamente. Se recomienda usar periódicamente (según variedad de césped y suciedad de molinete) algún tipo de desengrasante para la limpieza de molinetes. Ejemplo; Turf cleaner (Wurth) o similar.

2. La maquina pasará a la zona de mantenimiento donde se la hará una revisión general y pasaremos a revisa que las alturas de corte siguen siendo las dictadas por el greenkeeper. Comprobaremos que la calidad del corte sigue siendo perfecta y en su defecto se pasará a realizar un ligero autoafilado hasta conseguir un corte perfecto.

3. Por ultimo se almacenará quedando en perfecto estado para la próxima utilización.

4. A la máquina se le tomaran las horas realizadas comprobando próximas revisiones y sustituciones de piezas con el  fin de que todo este dispuesto cuando esto llegue.

           Ninguno de esto pasos han sido tomado por este campo.

· Se observa que no disponen de reglas de precisión de altura de corte por lo que se deduce que las altura de corte de las máquinas de greenes son “a ojo” por lo que nunca sabremos exactamente a que altura exacta estamos cortamos los greenes lo cual puede llegar a ser peligroso y el nivel de mantenimiento de los greenes nunca será óptimo.

· Se observa que el ajuste de la maquinaria es excesiva (aun después del corte) algo altamente preocupante ya que se deduce que las maquinaria lleva meses trabajando a base de grandes esfuerzo, por lo cual la fatiga de piezas como molinetes, motores hidráulicos, latiguillos, etc. es elevado. Por este motivo se deduce que los latiguillos deben ser repuestos por rotura frecuentemente. Los molinetes pierden su dureza por temperatura de fricción .Las cuchillas base y molinetes deben ser sustituidos mas continuamente debido a su desgaste y el envejecimiento de la maquina esta siendo muy prematuro.

Conclusión

La maquinaria del campo público de Melilla ha envejecido rápidamente debido a un mal mantenimiento y desgaste.

El puesto de mecánico es un puesto que necesita mucha dedicación, responsabilidad y preparación por lo que se recomienda que sea formado correctamente en la marca, en este caso Green Mowers y que termine su formación en la federación española de golf aprendiendo las pautas a seguir, responsabilidades, etc.; formas que tan bien funcionas en todos nuestros campos.

Miguel Angel Guerra Mateos 
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


