INFORME MAQUINARIA MELILLA
Tras la visita realizada a Melilla el día 10 de octubre del 2008 pasamos a analizar los siguientes puntos:
· Primeramente resaltar el punto de organización y limpieza de la nave de mantenimiento; ya que como se muestra en las fotografías el orden tanto de maquinaría como de herramienta es muy deficiente. (véase foto nº).En este punto resaltar principalmente que la persona responsable de mantenimiento es la encargada de que la maquinaría este siempre limpia, ordenada y en perfecto estado. Todo lo contrario va en perjuicio del campo.
            Para que quede constancia del protocolo que se debe realizar en la zona de                                                                                                                               mantenimiento paso describir las siguientes pautas: 
1. Siempre después del corte la maquina debe ser lavada en general y las unidades de corte exhaustivamente. Se recomienda usar periódicamente (según variedad de césped y suciedad de molinete) algún tipo de desengrasante para la limpieza de molinetes. Ejemplo; Turf cleaner (Wurth) o similar.
2. La maquina pasará a la zona de mantenimiento donde se la hará una revisión general y pasaremos a revisa que las alturas de corte siguen siendo las dictadas por el greenkeeper. Comprobaremos que la calidad del corte sigue siendo perfecta y en su defecto se pasará a realizar un ligero autoafilado hasta conseguir un corte perfecto.
3. Por ultimo se almacenará quedando en perfecto estado para la próxima utilización.

4. A la máquina se le tomaran las horas realizadas comprobando próximas revisiones y sustituciones de piezas con el  fin de que todo este dispuesto cuando esto llegue.
           Ninguno de esto pasos han sido tomado por este campo.

· Se observa que no disponen de reglas de precisión de altura de corte por lo que se deduce que las altura de corte de las máquinas de greenes son “a ojo” por lo que nunca sabremos exactamente a que altura exacta estamos cortamos los greenes lo cual puede llegar a ser peligroso y el nivel de mantenimiento de los greenes nunca será óptimo.
· Se observa que el ajuste de la maquinaria es excesiva (aun después del corte) algo altamente preocupante ya que se deduce que las maquinaria lleva meses trabajando a base de grandes esfuerzo, por lo cual la fatiga de piezas como molinetes, motores hidráulicos, latiguillos, etc. es elevado. Por este motivo se deduce que los latiguillos deben ser repuestos por rotura frecuentemente. Los molinetes pierden su dureza por temperatura de fricción .Las cuchillas base y molinetes deben ser sustituidos mas continuamente debido a su desgaste y el envejecimiento de la maquina esta siendo muy prematuro.
Conclusión

La maquinaria del campo público de Melilla ha envejecido rápidamente debido a un mal mantenimiento y desgaste.
El puesto de mecánico es un puesto que necesita mucha dedicación, responsabilidad y preparación por lo que se recomienda que sea formado correctamente en la marca, en este caso Green Mowers y que termine su formación en la federación española de golf aprendiendo las pautas a seguir, responsabilidades, etc.; formas que tan bien funcionas en todos nuestros campos.
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