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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


BUNKERS CENTRO NACIONAL DE GOLF

El presente informe pretende recoger las opciones consideradas para facilitar la toma de decisiones a la hora de acometer las mejoras necesarias en los Bunkers del Centro Nacional con el fin de alcanzar unas condiciones óptimas para el juego.

En primer lugar debemos considerar dos acciones fundamentales para alcanzar un cierto grado de sostenibilidad en el mantenimiento de los Bunkers, estas dos medidas son:

1. Eliminación de aquellos Bunkers que no entren en juego, ya que el número total de Bunkers en el recorrido es muy superior al nivel de recursos que se poseen en el Centro Nacional para el mantenimiento.

2. Disminución de los taludes de aquellos Bunkers que por su diseño presentan paredes de elevada pendiente, provocando arrastres de materiales hacia la parte inferior del bunker produciendo los problemas de filtración que actualmente encontramos.

Consideramos ambos aspectos como fundamentales y necesarios para poder alcanzar un nivel de mantenimiento adecuado y sostenible a lo largo del tiempo.

A la hora de acometer las inversiones en la reconstrucción de los Bunkers e independientemente de los métodos de construcción que actualmente existen, se pueden establecer una serie de opciones, teniendo en cuenta la preparación del Madrid Master para el 2010. Éstas son las siguientes:

OPCIÓN 1. OPCIÓN “MADRID MASTER”.

Se ha llamado de esta manera porque fue la opción elegida cuando se realizó el Madrid Master este año y es la única opción viable para el 2010 en caso de volver a ser sede del campeonato. Consiste en la limpieza de aquellas zonas de arena contaminada, limpieza de los drenajes e incorporación de arena nueva. 

Ventajas:

· Menor coste.

· Menor tiempo en la ejecución por lo que los trabajos interfieren menos en el juego.

Inconvenientes:

· No es una solución definitiva, sólo se mantienen los Bunkers por unos meses.

· En caso de lluvia, si es elevada, provocará problemas en el juego, ya que los Bunkers van a estar con agua.

· No se consigue uniformidad a lo largo del recorrido, ya que las zonas donde se incorpora arena nueva tiene una menor consistencia y firmeza que en las zonas donde no se retire la arena.

OPCIÓN 2. REMODELACIÓN EN UNA FASE.

Supone acometer las tareas de sustitución de toda la arena de los Bunkers, limpieza de los drenajes, incorporación de nueva grava y finalmente añadir arena nueva. Existen diferentes métodos en cuanto a espesores de cada una de las capas, fijación de mantas separadoras, etc… Independientemente del método constructivo, las ventajas e inconvenientes de esta opción son las siguientes:

Ventajas:

· Mayor durabilidad de las condiciones óptimas de juego, por lo que la vida útil de los Bunkers se alarga.

· Homogeneidad en el recorrido, ya que todos los Bunkers se construyen de igual modo y homogeneos a lo largo de la superficie.

· En caso de fuertes lluvias los Bunkers ofrecen unas características para el juego adecuadas, ya que la velocidad de filtración del agua es mayor.

Inconvenientes:

· Mayor coste.

· Mayor tiempo necesario para acometer la reforma. 

OPCIÓN 3. REMODELACIÓN EN VARIAS FASES.

Supone realizar las mismas tareas que en la opción 2 pero en varias fases. Estas fases se pueden establecer de alguna de las siguientes maneras:

1. Separación Bunkers de green y Bunkers de calles.

2. Separación hoyos 1 al 9 y hoyos del 10 al 18.

3. Plan de ejecución en varios años.

Posee las mismas ventajas e inconvenientes que la opción 2, excepto en que es necesario mayor tiempo para alcanzar las condiciones óptimas a lo largo del recorrido y los Bunkers no presentan un estado homogéneo hasta que no se finalice la obra.

La opción recomendada por este departamento es la Opción 2, siempre considerando que es la más idónea para mantener unas condiciones de juego y estética óptimas.
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