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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


BUNKERS CENTRO NACIONAL DE GOLF MAYO´09
Antecedentes

Como ya se ha hecho mención en anteriores informes, la situación por la que atraviesa el estado actual de los bunkers, se viene arrastrando desde Abril del 2007, cuando se celebró el Open de España en el CNG. Para este torneo y por recomendación del European Tour, se redujo el espesor de arena en los Bunkers, pasando de más de 10 cm de espesor a unos 6 cm. Para dicho trabajo se llegaron a retirar un total de 50 m3 de arena. Una vez concluido el campeonato, la arena no fue repuesta en los Bunkers. Desde entonces, el gran problema que los Bunkers han venido experimentando es la colmatación de los drenajes llegando a la total obturación en muchos casos (Fotos 1.1 y 1.2).
Situación actual


En este informe queremos constatar la preocupación que existe dentro del personal de mantenimiento del CNG por el estado actual que presentan los bunkers. Este informe se hace precisamente, posterior a la visita llevada a cabo por el Dr. Vargas al Centro Nacional de Golf, ya que su incuestionable bagaje profesional asegura  un punto de vista técnico y objetivo fuera de cualquier duda. 
Tal y como dijo el Dr. Vargas en la visita “El estado de los bunkers no está a la altura respecto al nivel que presentan los greens, calles y tees del CNG”, este comentario nos ha hecho que volvamos a incidir (ya se hizo mención en un informe anterior) en la necesidad de poner remedio a esta situación. 
Hay tres factores fundamentales que tienen que estar presentes para conseguir un salto cualitativo en el estado de los bunkers. Estos son:

· Rediseño de algunos de los bunkers. Esto consistiría básicamente en reducir la pendiente de los taludes más pronunciados (como ya se hizo con el 17).
· Aumentar la cantidad de arena presente en los bunker. Previamente se limpiarían los drenajes presentes en los bunkers, sacando toda la arena presente en éstos, y posteriormente introducir la nueva en cantidades superiores a las actuales. Este hecho debe ir unido a la eliminación de la grava de los drenajes e introducir un perfil homogéneo de arena de bunkers.
· Incorporación de 2 personas más para poder realizar a mano el rastrillado de los taludes. El motivo de realizar esta labor a mano, es para evitar la contaminación de la arena con el terreno original, ya que los taludes al tener un menor espesor de arena, tienden a contaminarse más rápidamente. 

Este último punto es de vital importancia, ya que si tras la reforma que se lleve a cabo, no va seguida de un mantenimiento y rastrillado adecuado, los problemas que hoy
día observamos en los bunkers, no tardarán en volver a aparecer y por consiguiente todos los esfuerzos en la reforma habrán sido en vano.
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Foto 1.1. Estado de los bunkers tras regar el campo la noche anterior
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Foto 1.2. Detalle de la colmatación en la base del bunker
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