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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


PREPARACIÓN DE TORNEOS CIRCUITO NACIONAL FEMENINO
Los requisitos mínimos para acoger una prueba del Circuito Nacional Femenino son las siguientes:

GREENES

Las características necesarias que deben reunir los greenes son:

· Buena cubierta vegetal que permita una rodada de la bola uniforme.

· Firmeza de la superficie.

· Velocidad según Stimpmeter por encima de 8.

· Eliminación de los piques una semana antes de la prueba.

· Los greenes de prácticas deberá ser cortados a primera hora de la mañana, antes de que las jugadoras practiquen, siendo sus características semejantes al resto de greenes del recorrido.

· El riego en los greenes deberá ser ajustado para evitar zonas de encharcamiento y el idóneo para conseguir la firmeza y velocidad adecuada para la competición. Probablemente, haya que realizar riego manual con mangueras con antelación al torneo y durante los días del torneo.
· Reservar las posiciones de bandera del torneo con dos semanas de antelación.
· La zona alrededor de green debe presentarse con una altura de corte como máximo la de las calles, siendo la frecuencia de corte la misma que se establezca para calles y tees.

TEES

Las características más importantes que deben reunir los tees son las siguientes:

· Se reservarán los tees destinados para la competición al menos 15 días antes de la prueba.
· La superficie estará perfectamente nivelada y firme.

· La altura de corte será como mínimo la misma que en calles.

· Durante los días del campeonato se realizarán los cortes necesarios para conseguir una superficie correcta y homogénea.

· Comprobar que no hay obstáculos ( troncos de árboles, ramas, etc.) obstruyendo el golpe desde el tee.
CALLES

En calles se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

· La altura de corte comprendida entre 13-15 mm.

· Se eliminará, en caso de existir, el rocío presente a primera hora de la mañana.

· Evitaremos, en la medida de lo posible, los cortes por la mañana, ya que esto nos provocaría encontrar restos de siega en las calles.

· Se realizará los cortes necesarios para presentar las calles en perfecto estado.

· La superficie de las calles será firme, con buena densidad de césped y sin zonas encharcadas.
ROUGH

Los parámetros necesarios a considerar en el rough serán los siguientes:

· Altura de corte comprendida entre 25 y 30 mm.

· Se realizará al menos un corte durante la semana de competición, evitando la presencia de restos de siega.

BUNKERS

Las consideraciones a contemplar en los Bunkers para la preparación de la competición son los siguientes:

· Con un mínimo de una semana antes de la prueba se realizarán aquellos trabajos extras necesarios para acondicionar los Bunkers, tales como retirada de piedras, descompactación de la superficie o incorporación de arena en aquellos que lo precisen.

· El perfilado de los Bunkers debe estar perfectamente definido, evitando problemas durante la competición de tratamiento de bola por parte de los jugadores y árbitros.

· Los rastrillos se situarán fuera de los Bunkers.

· Se rastrillarán los Bunkers todos los días de la competición.
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