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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME TECINA GOLF JUNIO 2009
Tras la visita realizada el pasado 19 a las instalaciones, con motivo de la celebración del CHALLANGE DE ESPAÑA 2009, llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones;
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1. Ante todo agradecer la atención recibida y felicitar al equipo de mantenimiento por el estado del campo, muy aceptable para nivel amateur.

2. Para la realización de este campeonato tenéis que darle una vuelta de tuerca al mantenimiento y mejorar las condiciones en los siguientes puntos;

a) Greenes; nos alegra mucho ver el perfil que tiene los greenes y su estructura, de echo de lo mejor que hemos visto en las islas. Como se ve en la foto  no hay ningún tipo de layering o black layer, haciendo que las raíces estén sanas y por lo tanto la planta también. [image: image2.jpg]



Para darle la vuelta de tuerca que hemos ya mencionado, se debe subir la velocidad de ocho que están ahora a una media de 10.5, y esto se conseguiría de la siguiente manera;

· Programa de groomer y recebo, se harían dos groomer a la semana acompañado de un microrecebo. Esto hará que la planta se ponga hacia arriba y luego podáis bajar la altura para conseguir la velocidad deseada sin poner en peligro el green y que scalpe.

· Todo esto iria acompañado de micropinchados de una a dos veces al mes.

· Deberíais hacer un planning de humectantes con manguera una vez por semana, ya que se ve que están apareciendo. Aplicando todo el green y un poco más a esta zonas que presentan problemas.
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·  Tenemos previsto volver a mediados de agosto y ahí cuando decidiríamos  cuando bajaríamos la altura para no poner en riesgo a la planta y no estresarla.

b) Calles y tees; aquí vemos dos problemas principalmente. Las manchas que aparecen en estas zonas están provocadas por;
· Insectos y nematodos; pues se están comiendo las raíces y no dejan que la planta tome correctamente el agua.
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· Dry-spot; debido al fieltro y a la acumulación de materia orgánica sin degradar está generando secas. Hay una hidrofobia total de echo hemos tomado muestras y se ve como la arena no tienen ninguna estructura.
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Para reparar todo esto, recomendamos los siguientes puntos;

· Verticado; la maquina es deficiente y por lo tanto le hemos pedido a Anfitauro que nos deje. No va a ver ningún problema y en diez días lo podéis tener hecho el trabajo.

· Aplicación desde ya de humectantes, cada dos o tres semanas.

· Planning de abonado. Tenemos que tener en cuenta que al torneo se debe de llegar en la bajada de crecimiento para que cuando cortéis con las maquina dejen suciedad en las calles.

· Bajada de altura progresiva hasta diez.

c) Se recomienda que se cree un collar intermedio entre el rough y la calle, a mitad de altura, puede ser 18, para que quede bien lo mejor es aumentar la frecuencia de corte.

d) Rough; se recomienda que se vertique todos los rough al igual que se aumente la frecuencia de corte para uniformarlo, y también que se aplique el programa de insecticida.
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e) Bunker; se recomienda perfilar los bunker y dejar un tipo de escalón para que después los árbitros no tengan ningún tipo de problema a la hora de decidir que tratamiento de regla tiene la bola.
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3. Estuvimos hablando con el encargado de riego y recomendamos que tenga todo revisado y puesto en marcha para la próxima visita.

4. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención,  es el estado de la maquinaria, en muy pocos campos he visto lo bien cuidada que la tenéis.

Daros nuestra enhorabuena, y si se hacen todos estos trabajos, estamos seguro que el campeonato será un éxito. Quedando a vuestra entera disposición, recibe un cordial saludo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


