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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME UNIVERSIDAD DE NAVARRA MAYO 2009

Tras la visita realizada el pasado 15 de mayo a la Universidad de Navarra este departamento llega a las siguientes conclusiones;

1. Lo que incluiríamos como cancha de prácticas regada seria los primeros ciento cincuenta metros, hasta el camino, que seria donde pondríamos hierba con un moldeo mínimo. Recogeríamos las aguas del otro lado del camino canalizándolas hacia zonas bajas, no siendo necesario recoger las bolas en esta zona. Seguramente, solo será necesario dos veces a la semana recoger las bolas a mano de esta zona alta, lo que ahorraría mucho dinero en shapping y en la construcción del riego, facilitando además el mantenimiento posterior.

Sembrar los ciento cincuenta metros primeros.
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Camino donde llegaría el riego, dejando la parte izquierda tal y como esta y recoger las bolas a mano.

2. Observamos  que el terreno original es arcilloso y esta tierra es muy pesada, por lo cual con el paso de la recoge bolas y la lluvia provocaría que el suelo pierda porosidad y no drene, dejando la cancha impracticable. Por lo cual recomendamos;
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Terreno arcilloso.

a) Incorporar unos cinco centímetros de arena (de origen silíceo 0.8-1.2), con rotobator, mejoraremos la estructura de suelo que hará que filtre.

b) Drenar el campo con la técnica “espinas de pescado” y arquetas  cada 20m.

3. Instalar riego como hemos dicho en la zona de los 150 metros iniciales. La hierba podrá crecer en verano y podremos cortarla baja para que la maquina  recoge bolas pueda hacer su trabajo. Lo positivo de instalar el riego con la presión y el caudal disponible, es que no hay que poner un bombeo que al final encarece mucho el proyecto. Algunas recomendaciones sobre el riego son que;
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Presión a 8 Kg. Suficiente para regar en cabeza a 5.5 Kg.
[image: image4.jpg]



Buena acometida de riego, con caudal suficiente.

a) Se utilicen aspersores de campo de golf o futbol, nunca utilizar de jardinería pues al final por experiencia sabemos que no es funcional.
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b) Transplantar los árboles que hay en la zona baja, por dos razones; primero porque no se regaría bien y segundo, porque con tanto árbol no dará la apariencia de una calle donde tengas que tirar la bola.

4. Por ultimo, una superficie de estas características hay que mantenerla y en el caso que nos ocupa parece ser que el jefe de mantenimiento no cuenta con suficientes operarios, al tener que  mantener mas de 60 hectáreas de parques y jardines. Para tener unas instalaciones en buen estado de juego, con todas las bolas recogidas mas el mantenimiento, al menos haría falta una persona mas.

A la conclusión que llegamos, desde el punto de vista técnico, vemos un proyecto bastante fácil de realizar y posteriormente mantener.

Gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, quedando a vuestra entera disposición, un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


