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10
DISEÑO DEL CAMPO
El golf ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas, realidad que exige ser conscientes de su repercusión en el ámbito social, económico, deportivo y ambiental, por ello los campos de golf deben integrarse en el medio ambiente incorporándose al entorno en el cual están ubicados, logrando la armonía deseada acompañada de un alto componente artístico.

10.1 Responsabilidades

La dirección debe designar uno o varios responsables que, con independencia de otras funciones, tengan como misión el cumplimiento de los requisitos especificados en este capítulo y  las normativas de juego y diseño de los hoyo (longitud de los hoyos, par del hoyo y del campo, etc.) establecidas por la Real Federación Española de Golf.

10.2 Requisitos generales

El diseño del campo de golf debe contribuir al fortalecimiento de los elementos paisajistas y medioambientales de la zona como instrumento que consolide los valores del lugar donde se ubica recomendándose el empleo de materiales naturales, preferentemente autóctonos, que cumplan con las normas y requisitos establecidos por las instituciones y autoridades competentes.
10.3 Infraestructuras del campo de golf

El diseño del campo debe al menos contemplar la zona de prácticas y el campo de golf, recomendándose que se sigan una serie de requisitos generales:

a) El  aparcamiento debería estar próximo a la casa club, facilitando que el acceso de los usuarios este cercano a la entrada principal y a la zona destinada a la venta de green fees (caddy master), con la comodidad añadida de poder dejar la bolsa de palos en un lugar habilitado y controlado.
b) Se recomienda un fácil acceso a los vestuarios con el fin de facilitar la rápida incorporación de los jugadores a las instalaciones de juego. 
c) Se recomienda que el restaurante-cafetería-bar tenga su propio acceso de mercancías, independiente del resto, de tal forma que se minimice el impacto de los ruidos originados por el tráfico de vehículos y maquinaria, así como por los trabajos propios de un taller y almacén.
d) Se recomienda que el campo de practicas, los tees 1 y 10 y los greens 9 y 18 estén próximos a la casa club.
e) El área de mantenimiento debería estar situada en el eje o en el punto  medio del campo con el fin de disminuir la distancia a los hoyos, logrando con ello un gran ahorro energético (combustible) así como un menor desgaste de la maquinaria. 

f) Se recomienda que el área de mantenimiento esté oculta a la vista de los usuarios del campo de golf. Si por razones de diseño o por razones topográficas no es posible ocultarlo debería integrarse en el entorno ocultándola con barreras vegetales que reduzcan el impacto visual.

10.3.1 Zona de prácticas

Se recomienda que las zonas de prácticas (campo de prácticas, putting green, chipping green, etc.) estén situadas cerca de la casa club, con un desplazamiento máximo para los usuarios de 150 mts. Si se encuentra alejada de la casa club, o del cuarto de palos, debería habilitarse una zona donde aparcar los coches de golf para evitar molestias a los que están practicando.
Se recomienda que el campo de prácticas tenga una dimensión de 100 mts de ancho y 320 mts de longitud. La profundidad puede reducirse a 300 mts en campos de prácticas cuesta arriba y aumentarse a 350 mts si son cuesta abajo. En el caso de que se practique desde los dos extremos la longitud debería ser de 380 mts.
Se recomienda que el campo de prácticas y el putting green de prácticas estén cercanos a los tees 1 y 10. 
Se recomienda que el campo de practicas esté próximo a la casa club.

Se recomienda que el campo de prácticas tenga orientación Norte-Sur, admitiéndose orientaciones Noreste-Suroeste y Noroeste-Sureste. Debe evitarse la orientación Este-Oeste.
Se recomienda la existencia de casetas de prácticas que protejan a los usuarios de la climatología del lugar. Debería tener una dimensión mínima de 5,5 mts de profundidad con el fin de que el jugador disponga de 4 mts y deje un pasillo en la parte posterior de 1,5 mts para el paso de otros usuarios. Se recomienda un ancho de 3 mts para cada puesto o box.

Si la climatología, las dimensiones y el diseño lo permiten se recomienda la existencia de un tee de hierba que debería tener una profundidad mínima de 25 mts con el fin de habilitar espacio para 25 posiciones de práctica, permitiendo con ello que la hierba se recupere.
Se recomienda que en el campo de prácticas se coloquen marcas indicadoras de distancia para los golpes, colocadas de 50 mts en 50 mts hasta la más lejana de 250 mts.

El diseño del campo de prácticas debe evitar que las bolas salgan del recinto. De no ser así debe protegerse con barreras naturales o con redes.

El campo debe disponer de al menos un putting green de prácticas y de una zona de prácticas para golpes cortos, con al menos un bunker, diseñado todo ello de tal forma que eviten riesgos de golpes cruzados o molestias entre los jugadores que practiquen en ella.

El green donde se practican golpes cortos debe tener una superficie mínima de 600 mts2 para un campo de 18 hoyos y de 400 mts2 para un campo de 9 hoyos.

Si el campo de prácticas está alejado de la casa club se recomienda disponga de cuartos de aseos. 

Se recomienda que el campo de prácticas disponga de un local para guardar la maquinaria propia del mismo (recogebolas, cubos, herramientas, etc.). Asimismo, debe disponer de un local para que los profesores puedan descansar y guardar los utensilios necesarios para ejercer su profesión.

Se recomienda el uso de máquinas expendedoras de bolas que faciliten el control y manejo de las mismas, que deben contar con su correspondiente instalación eléctrica y  punto de agua para el lavado de las bolas y la limpieza del material.

Se recomienda que el campo de prácticas cuente con un punto de agua potable para los usuarios, así como una pequeña zona para situar máquinas expendedoras de bebidas.
Se recomienda que en el campo de prácticas se instalen relojes sincronizados entre ellos con la hora oficial.

10.3.2 Campo de Golf
El diseño del campo de golf debe tener en cuenta que el golf se adapte a todas las edades y condiciones físicas (niños, adultos, tercera edad, minusvalías, etc.), procurando que el desarrollo de los hoyos se integre en la topografía del terreno siguiendo las curvas de nivel en sentido longitudinal. 
Se recomienda que los primeros hoyos del campo de golf no estén orientados al este y los últimos hoyos al oeste.
Por razones de seguridad, se recomienda que el lugar de salida (tee) esté situado a un mínimo de 80 mts y un máximo de 150 mts del green precedente. Debe hacerse una excepción entre el green del hoyo 9 y el lugar de salida (tee) del hoyo 10.
Se recomienda que el campo de golf tenga cuatro marcaciones de salida en cada hoyo con el fin de satisfacer los diferentes niveles de juego tanto para señoras como para caballeros. Se valorará que tenga seis marcaciones de salida.
Las cuatro marcaciones de salida deben establecerse con arreglo al reglamento de la Real Federación Española de Golf (campeonatos caballeros, handicap caballeros, campeonato señoras, handicap señoras) y deben situarse en el suelo, en el lugar de salida (tee), mediante marcaciones fijas visibles fácilmente.
Con el fin de que los lugares de salida (tee) ofrezcan un buen aspecto y una superficie idónea para el juego, se recomienda que los hoyos par 4 y par 5 tengan un ancho mínimo de 8 mts con el fin de que las marcas de salida puedan seguir una rotación en forma de “U”. La superficie mínima por marcación debería ser de 80 mt2.

Se recomienda que los lugares de salida (tee) de los hoyos par 3 tengan un ancho mínimo de 8 mts con el fin de que las marcas de salida puedan seguir una rotación en forma de “U”. La superficie mínima por marcación debería ser de 96 mt2.
En los hoyos par 4 y par 5 se recomienda que el ancho de la calle  (fairway)  en la zona de caída de bola (golpe largo desde el tee) sea como mínimo de 40 mts. En los hoyos dog-leg (hoyos con quiebro del eje en la zona de caída de bola) debería ser como mínimo de 50 mts.
Se recomienda que los hoyos par 4 y par 5 con un desarrollo considerado “plano”, de muy poca pendiente, la distancia entre los ejes de las calles sea al menos de 80 mts. 
Se recomienda que los hoyos par 3 con desarrollos considerados “planos” sigan la  norma expuesta en el párrafo anterior, salvo que en hoyos par 3 con longitudes inferiores a 140 mts la distancia entre ejes puede reducirse en 20 mts.
En los hoyos par 4 y par 5 citados anteriormente, la situación puede ser diferente si el desarrollo de alguno de ellos es cuesta arriba o cuesta abajo, o si los hoyos paralelos están situados escalonadamente, en cuyo caso la distancia entre ejes debe variar. Si la caída de bola de uno de los hoyos está situada en cotas de nivel 5 mts por encima del hoyo adyacente la distancia entre ejes debe aumentar a 90 mts. Si la caída de bola de uno de los hoyos está situada en cotas de nivel 5 mts por debajo del hoyo adyacente la distancia entre ejes puede disminuir a 70 mts.

Las recomendaciones citadas en los párrafos anteriores pueden verse afectadas por el tipo de terreno y vegetación existente entre los hoyos, como lagos, moldeo ó vegetación adulta (con mas de 10 mts de altura), elementos que permitirían  contemplar la disminución de las distancias anteriormente citadas.

Se recomienda que los hoyos par 4 y par 5 “paralelos” a  otras propiedades (públicas o privadas) sitúen el eje de la calle (fairway) a 80 mts del lindero correspondiente. Las edificaciones existentes en dichas propiedades deben retranquearse a los linderos según establezcan las normas urbanísticas correspondientes. 
Se recomienda que la fachada de las edificaciones esté como mínimo a 90 mts del eje del hoyo. 
Se recomienda que los hoyos par 3 de más de 140 mts de longitud situados en “paralelo” a otras propiedades (públicas o privadas) apliquen las distancias anteriormente citadas. En esta misma circunstancia pero en hoyos par 3 con una longitud menor de 140 mts podrán disminuir en 20 mts las distancias expuestas anteriormente.
Se recomienda que los hoyos cuyo eje de calle (fairway) forme un ángulo de 30º con la línea de lindero de las propiedades colindantes puedan prescindir de las distancias de seguridad anteriormente citadas, manteniendo únicamente las distancias en relación con los ejes de otros hoyos y entre green y tee.
El diseño de los hoyos dog-leg (hoyos con quiebro del eje) debe evitar que los jugadores que puedan o quieran acortar jueguen por encima de las propiedades colindantes.
Se recomienda que las edificaciones e instalaciones complementarias al campo de golf (nave mantenimiento, caseta campo prácticas, etc.) mantengan como mínimo las distancias de seguridad señaladas en este escrito.

El diseño del campo debe considerar las distintas superficies de los greens, recomendándose que los hoyos par 4 y par 5 tengan una superficie mínima de 500 mt2, y los greens de los hoyos par 3 tengan una superficie mínima de 400 mt2.

No obstante lo anterior, las superficies  de los greens deben permitir la rotación de al menos 10 posiciones de bandera (se recomiendan 14 posiciones), lo que ayudará a la recuperación de las zonas dañadas por el tráfico de jugadores.

Se recomienda que los jugadores puedan ver el “trapo” (banderín) de la bandera desde la posición de aproximación al green (aproach). Asimismo se recomienda evitar los hoyos ciegos (desde la posición de aproach no se ve el trapo de la bandera).
Los hoyos de golf se miden desde las marcas fijas de los lugares de salida (tee) hasta el centro del green, con arreglo a las normas establecidas por la Real Federación Española de Golf. No obstante, como ayuda a los jugadores se recomienda la señalización de todos los hoyos, excepto los pares 3, mediante marcas fijas en el centro de la calle (fairway) o dos marcas alineadas a ambos lados de ésta, situadas de 50 en 50 mts, que señalen la distancia a la “entrada” del green
Las instalaciones complementarias  del campo de golf (casa club, nave mantenimiento, aseos, zona de prácticas, etc.) deben cumplir con la legislación aplicable en cada caso.
Los lagos en los campos de golf cumplen un doble cometido, ya sea como depósitos de agua para el riego ó como elementos estratégicos para el juego. Deben integrarse en el entorno ayudando a mejorar y consolidar el paisajismo existente. Así mismo, deben potenciar el ecosistema existente convirtiéndolo en auténticos “habitats” protegidos para la fauna.

Se recomienda que los lagos existentes apliquen los tratamientos necesarios para su buen mantenimiento, que deberán cumplir con la normativa aplicable en cada caso.
Se recomienda que en el campo de golf existan, como mínimo, un cuarto de aseo por cada 9 hoyos
Se recomienda la instalación de suficientes puntos de agua potable para uso de los jugadores, situados de tal forma que no afecten ni demoren el juego.

Se recomienda la instalación de bancos para los jugadores situados cerca de los lugares de salida (tee), como mínimo uno para caballeros y otro para señoras, evitando que su colocación interfiera con la línea de juego, fundamentalmente por razones de seguridad.
Se recomienda que en los lugares de salida (tee) de cada hoyo se coloque al menos un lavabolas en zona de paso de los jugadores (normalmente en la salida handicap de caballeros) y sin que afecte a la línea de juego. Si por razones de diseño la salida de señoras queda alejada del paso de jugadores se debe colocar otro lavabolas que facilite el servicio a esa zona.
Se recomienda la instalación de papeleras situadas en los lugares de salida (tees) cerca de los bancos o de los lavabolas. También deben instalarse en la zona de prácticas, tanto en la caseta (mínimo cuatro) como en los putting y chipping green (mínimo dos en cada uno). 
Cada bunker en función de su tamaño debe disponer de un número suficiente de rastrillos (normalmente dos). En cualquier caso, debe haber los suficientes para que el jugador tenga uno cerca desde cualquier posición.
En las proximidades de cada green debe existir señalización direccional para que  los jugadores puedan encaminarse  hacia el siguiente tee. 

Se recomienda que cerca del lugar de salida (tee), del putting green del hoyo 1 se instalen relojes sincronizados entre ellos con la hora oficial.
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