Mantenimiento de las distintas Zonas de Juego: OTRAS OPERACIONES PUNTUALES
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· TAREA: ARREGLAR PIQUES
I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, arreglar piques, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de arreglar los piques.

3) Dirigirse al green, con una velocidad de transporte moderada.
4) El operario procederá a la retirada de elementos extraños si los hubiera, bien sean gravillas, arenas, ramas, etc...
5) El operario se fijará si el green tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.
II. ARREGLAR PIQUES 

1) Eliminar la materia orgánica muerta raspando con el arregla piques la superficie dañada. Los restos de materia orgánica obtenida nunca se tirarán en la superficie de green, sino que se guardarán en un cubo para luego tirarlos en el contenedor de materia orgánica. 
2) Una vez eliminada la materia orgánica debemos cerrar el agujero que ha quedado, para ello pinchamos el arregla piques en los alrededores del pique e intentamos traer la hierba hacia el centro del pique hasta conseguir cerrarlo.  

3)  Una vez cerrado el pique se pisará para dejarlo al mismo nivel que el resto del green.

III. finalizado el ARREGLO DEL PIQUE 

1) Una vez cerrado el pique se pisará para dejarlo al mismo nivel que el resto del green.
2) Hacer un chequeo general del green comprobando que no ha quedado ningún resto de materia orgánica o cualquier elemento que pueda molestar al desarrollo del juego.

IV.número de operarios

1 operario por arregla piques 
IV. maquinaria empleada

· Se están utilizando dos tipos:
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· TAREA: RECOGIDA BASURA

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, recogida de basura, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de recoder la basura

3) Dirigirse al tee, con una velocidad de transporte moderada.
II. RECOGER BASURA

1) Retirar la bolsa de la papelera y sustituirla por una nueva

2)   Hacer una selección de la basura recogida separando en bolsas independientes, papel, plásticos y residuos orgánicos

3) Asegurarse de que la bolsa queda bien puesta  y enganchada en el cubo

III. FINALIZADA LA RECOGIDA Y SELECCIÓN

1) Tirar cada bolsa al contenedor correspondiente, éstos están situados en la zona de mantenimiento. 
IV.número de operarios

1 Operario

v.maquinaria empleada
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· TAREA: CAMBIO BARRAS DE SALIDA
I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, cambio de barras de salida, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de recoger la basura

3) Dirigirse al tee, con una velocidad de transporte moderada.

4) El operario se fijará si el tee tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello al greenkeeper o en su defecto al encargado lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.
II. CAMBIO DE BARRAS DE SALIDA

1) El orden de colocación de las marcas de salida dentro del tee es:


- Blancas: salida de hombres profesionales


- Amarillas: salida de hombres amateurs


- Azules: salida de mujeres profesionales


- Rojas: salida de mujeres amateurs

2) Quitar las marcas de las posiciones originales

3) Buscar dentro del tee una zona que no esté dañada, siempre por detrás de las marcas originales. En el caso de que las marcas no se puedan retrasar, colocarlas en la parte delantera del tee.

4) Para colocar las marcas abriremos los brazos en forma de cruz y con los ojos cerrados juntaremos las palmas de la mano indicando el centro  de la primera caída de bola en la calle, una vez posicionados clavaremos las marcas en el suelo sin llegar a apoyarlas sobre la superficie del tee. La distancia entre una barra y otra (del mismo color)  no debe ser nunca inferior a 5 pasos (5 metros).
5) Como referencia de primera caída de bola tomaremos normalmente el primer bunker u obstáculo de juego que nos encontremos en la calle.
6) En el caso de que la calle sea un par tres, a la hora de colocar las marcas se debe tomar como referencia el centro de green.
III. NÚMERO DE OPERARIOS
1 Operario

· TAREA: REVISIÓN DE RIEGO

I. INTRODUCCIÓN

El sistema de riego utilizado en campos de golf es un sistema fijo en el cual los medios de conducción del agua de riego se encuentran fijos y enterrados. 

El sistema de riego consta de.

-   ordenador central y  software (programa de riego), donde se introducen las órdenes de riego.

- Interface: recibe la información enviada desde el ordenador y la transmite a los satélites por medio de unos canales.
- Satélites: se encuentran agrupados en grupos. El grupo 1 comprende  los satélites de las calles 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16 y 18; y el grupo 2 los satélites de las calles 10,11,12,13,14,15 y 17. Cada satélite tiene dos nomenclaturas diferentes, una asignada en el plano y otra asignada en el cyrrus (software). 

- Estaciones: se encuentran dentro de los satélites, podemos encontrar hasta 48  por satélite. Cada estación levanta 1,2 ó 3 aspersores.

- Aspersores: se encuentran a lo largo de todo el campo y son los encargados de regar. Existen 4 tipos diferentes de aspersores


Circulares: son los 700 y 900. 


Sectoriales: son los 750 y 950.
Existen dos salas de bombeo, una que abastece al riego de greenes y otra que abastece el riego de calles, tees y rough.

Existen 4 lagos en el campo de golf, al agua pasa de uno a otro mediante un sistema de recirculación que sirve para airear el agua. La recirculación se conecta en el despacho y el orden de llenado comienza en el lago de la calle del 16 y continúa según diagrama
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Ii. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, revisión de riego, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de revisar el riego
3) Pedir al  greenkeeper o encargado la hoja de registro de riego y la llave de los satélites.

4) Mirar el plano que hay en el despacho y buscar la zona del campo donde debemos hacer la revisión


3) Dirigirse a los satélites, con una velocidad de transporte moderada.
III. REVISAR RIEGO

1) Comprobar que nos encontramos  en el satélite adecuado.
2) Comprobar que el satélite se encuentra en modo maxi, si no es así pulsamos el botón control mode y con ayuda de las flechas colocamos la luz roja en maxi. Si esto sucede avisar lo antes posible al encargado, ya que si el satélite no se encuentra en modo maxi no recibe las órdenes del interface.

3) Comprobar el número de canal, para ello pulsaremos 3 veces el botón system information y comprobaremos que el canal es el que le corresponde, si no es así con ayuda de las flechas poner el correcto y comunicárselo al encargado.
4) con ayuda del plano que hay en cada satélite nos ubicaremos para no mojar a ningún compañero ni jugador

5) levantar aspersores: pulsamos el botón multi manual, comienza parpadeando el número de estación, con ayuda de las flechas “ ↑”  y “↓” escogeremos la estación a levantar, una vez seleccionada con la ayuda de las flechas “←” y “→” seleccionaremos el tiempo a regar. Una vez marcados todos los datos necesarios para el riego pulsaremos el botón de play y el aspersor/es comenzarán a regar, para detener el riego pulsaremos el botón de stop.

6) debemos rellenar la hoja de registro correspondiente:

- levanta el aspersor: si no levanta es que la válvula está cerrada por lo tendremos que ir al aspersor y abrir la válvula.

- comprobar que el aspersor riega adecuadamente (presión, solape, pérdida de agua…), si no es así cambiar la pieza que se encuentre en mal estado. 

IV. FINALIZADO EL RIEGO

1) verificar que el sistema queda en maxi. 

2) cerrar el satélite

3) entregar la hoja de registro al encargado.

V. NÚMERO DE OPERARIOS 
1 por satélite

VI. HERRAMIENTAS NECESARIAS

· Hoja de registro
· Llave de satélite

· Llave de apertura y cierre de los válvulas de los aspersores

· Destornillador

· Piezas de recambio (gomas, arandelas, cabezas de aspersor…)
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· TAREA: RIEGO DE SECAS

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, revisión de riego, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de regar secas

3) Dirigirse a la zona a regar, con una velocidad de transporte moderada.

II. RIEGO DE SECAS


1) Quitar el aspersor más próximo a la seca que queremos regar


2) Conectar la cabeza de aspersor que se encuentra en la manguera


3) Dirigirse a la seca y comenzar a aportarle agua hasta que el terreno no filtre más. En el caso de que la seca se encuentre en un green, es conveniente aportar menos agua y regar dos veces, evitando así el fenómeno de escorrentía.

4) cerrar la válvula, colocar el aspersor y dirigirse a la próxima seca.

NOTA: la manguera no debe arrastrarse nunca por el asfalto, si al cambiar de zona fuese necesario atravesar un camino, se debe recoger y enrollar la manguera en el vehículo.
III. FINALIZADO EL RIEGO


1) Verificar que la válvula del aspersor queda bien cerrada


2) en el supuesto caso de que se utilice un aspersor sectorial para regar,  verificar que al colocarlo de nuevo queda orientado como estaba originalmente

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

1 por manguera

V. HERRAMIENTAS

· Manguera

· Destornillador

· Llave de apertura y cierre de válvulas
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TAREA: SYRINGING

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, syringing, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de hacer syringing

3) Dirigirse a la zona a regar, con una velocidad de transporte moderada.


4) El operario se fijará si el green tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.
II. SYRINGING


El syringin es un riego de refresco que se realiza para bajar la temperatura de la planta en épocas de mucho calor. Los pasos para realizarlo son los siguientes:


1) conectar la manguera a un aspersor


2) abrir la válvula del aspersor para que salga el agua

3) aportar agua a toda la superficie de green: deben ser movimientos rápidos para que el agua no llegue a crear escorrentía.
4) cerrar la válvula del aspersor

5) quitar la manguera

6) poner el aspersor anteriormente retirado

 III. FINALIZADO EL RIEGO


1) Verificar que la válvula del aspersor queda bien cerrada


2) en el supuesto caso de que se utilice un aspersor sectorial para regar,  verificar que al colocarlo de nuevo queda orientado como estaba originalmente

IV. NÚMERO DE OPERARIOS

1 por manguera

V. HERRAMIENTAS
· Manguera

· Destornillador

· Llave de apertura y cierre de válvulas
· TAREA: CAMBIO DE BANDERA O DE COPAS

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, revisión de riego, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de cambiar las banderas


3) Dirigirse a la zona a regar, con una velocidad de transporte moderada.


4) El operario se fijará si el green tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.
II. CAMBIO DE BANDERA


1) Existen tres posiciones de bandera, corto, centro y largo, debemos intentar que a lo largo de todo el recorrido se combinen de manera equitativa todas las posiciones.


2) Echar un vistazo general al green y buscar la zona que menos dañada está para colocar la bandera. Las banderas no deben colocarse nunca en:



- pendiente



- a menos de 4m del borde de green más cercano


- cerca de un cambio de copa anterior



- cerca de piques, de tapones pelados… 

3) Quitar la bandera y la copa que se desea cambiar, para ello nos ayudaremos de un alicate o algo similar.


4)
Colocar la alfombra de los pies en la zona elegida para hacer el nuevo hoyo

5) colocar el abrehoyos en el agujero de la alfombra


6) con una mano sujetar el abrehoyos y con la otra golpearlo con un martillo o mazo hasta llegar a la profundidad deseada, ésta depende de la copa que hayamos quitado antes. 


7) girar el abrehoyos 360º para ayudar a cortar las paredes laterales del hoyo 


8) agarrar el abrehoyos por la barra de sujeción y tirar hacia arriba hasta sacarlo entero.


9) sujetar con una mano la base del abrehoyos para evitar la pérdida del tapón que acabamos de sacar y dirigirse al agujero antiguo para cerrarlo.


10) no siempre el tapón que retiramos es de igual tamaño al hoyo que queremos cerrar, por lo que a veces será necesario quitar o poner arena para poder dejarlo nivel.


11) introducir el abrehoyos en el agujero y soltar el tapón 

12) echar agua encima del tapón y pisarlo (con la punta del pie, nunca con al talón) hasta nivelarlo con el resto de la superficie de green. 


13) con ayuda de un tenedor cerraremos las juntas del tapón para evitar que se seque.


14) dirigirnos al nuevo hoyo y meter la copa hasta la mitad


15) introducir la bandera en la copa y verificar que queda totalmente recta, para ello miraremos la bandera desde 4 posiciones diferentes.


16) una vez que la bandera se encuentra totalmente recta quitamos la bandera y con ayuda del “cup-setter” introducimos totalmente la copa en el suelo


17) colocar la bandera

III. FINALIZADO EL CAMBIO DE BANDERA

1) Comprobar que no hay ningún tapón alto o bajo en el green, bien sea del hoyo que acabamos de cerrar como de cambio de copas hechos anteriormente. 

IV. NÚMERO DE OPERARIOS


1 por abrehoyos 

V. HERRAMIENTAS
· Abrehoyos

· Cup setter

· Tenedor

· Alicates o similar
· Alfombra

· Agua

· Cubo de arena y turba (ya mezclada)
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VI. POSICIÓN DE BANDERA EN CAMPEONATOS


Cuando se juega un campeonato tanto los jugadores como el operario deben saber donde se encuentra la bandera. La nomenclatura es la siguiente

· Frente: situándonos en la entrada de green y siempre en línea recta, número de pasos (metros) a los que se encuentra la bandera

· Derecha o Izquierda: pasos a los que encontramos la bandera del borde de green que se encuentra más cercano. Estos pasos se cuentan perpendicularmente al sentido de juego de la calle. 
· TAREA: LIMPIEZA DE LAVABOLAS

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, limpieza de lavabolas, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de recoger la basura

3) Dirigirse al tee, con una velocidad de transporte moderada.
4) Mezclar agua y jabón en una botella
5) El operario se fijará si el tee tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello al greenkeeper o en su defecto al encargado lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.
II. LIMPIEZA DE LAVABOLAS


1) Vaciar el lavabolas 

2) Poner agua limpia, para ello levantamos la parte superior del lavabolas (bola de plástico) e introducimos el agua por el agujero 

3) agarrar el lavabolas por la bola de plástico y moverlo repetidas veces

III. FINALIZADO EL CAMBIO DE AGUA


1) Asegurarse de que el lavabolas no pierde agua

IV. NÚMERO DE OPERARIOS


1 Operario 

V. HERRAMIENTAS


- Garrafa de agua


- Jabón

· TAREA: RETIRADA DE ESCARCHA O ROCÍO

I. PREPARACIÓN INICIAL

1) Leer el manual o dossier de las labores de mantenimiento, retirada de rocío, que ha sido entregado previamente a cada uno de los operarios.

2) Es importante que el operario  memorice y se ejercite en los pasos que se han de seguir a la hora de recoger la basura

3) Dirigirse al green, con una velocidad de transporte moderada.

4) El operario se fijará si el green tiene manchas extrañas o daños en la superficie  del césped. Este dará parte de ello al greenkeeper o en su defecto al encargado lo más urgente posible, para su diagnóstico y actuación.

5) Esta labor, normalmente se realiza en los greens; no es sólo una labor de acondicionamiento del campo para el juego, sino también de prevención de enfermedades fúngicas.
II. RETIRADA DE ROCÍO

1) Extender la varilla

2) Flexionar la varilla para que apoye la máxima superficie posible en el green

3) Mover la mano de derecha a izquierda pasando la varilla por todo el green

III. NÚMERO DE OPERARIOS


1 por varilla

IV. HERRAMIENTAS


Varilla
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Lago 12





Lago 9





Lago 16





Lago 18








Mantenimiento en el  Centro Nacional de la  R.F.E.G.
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