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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME FEBRERO CAMPO DE GOLF DE LA BASE AEREA DE TORREJON DE ARDOZ
Después de las primeras visitas del mes de Enero, del informe inicial y tras la elaboración del planning de mantenimiento de 2010, llega el momento empezar a trabajar en él.
GREENS
La semana del 22 al 26 empezaremos a preparar los greens para el pinchado de la segunda semana de Marzo:

1. Haremos un abonado de 10 g/m2 con 
18-6-18 para que la planta tenga reservas y este fuerte para afrontar el pinchado. 
Para estas labores será imprescindible tener lista la abonadora manual. La calibraremos nosotros junto a D. Jose Melero, para que en próximas ocasiones sea él, el que forme a la plantilla en el uso y calibrado de esta. También destacar que es muy importante el hacer acopio del abono necesario para esta labor lo antes posible.

2. Tenemos que bajar la altura de corte a 3.5 mm y cortar tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes). Debemos utilizar las dos tripletas que disponemos, una que salga por el 1 y la otra por el 10, de este modo tendremos el corte hecho más temprano y no molestaremos a los jugadores. 
3. La vuelta de limpieza solo la daremos una vez a la semana (viernes), para recuperar esta zona de los greens que esta muy compactada y tiene poca densidad.
4. Tenemos que dejar de cortar el anillo de los greens con la tripleta por el mismo motivo comentado anteriormente. Considero que seria una buena opción el utilizar para esta labor la manual de greens Jacobsen que tenemos, una vez por semana. Se realizará con frecuencia un ligero autoafilado de las tripletas.

5. Las banderas se cambiarán al menos 2 días a la semana. Por ejemplo, lunes y viernes. Si tuviésemos muchas salidas a lo largo de la semana habría que cambiarlas también a mitad de esta. Los días que hiele seguiremos utilizando los greens provisionales como lo viene haciendo el encargado del campo.
6. Por último, mencionar que será necesario durante este mes ponerlo todo a punto para el pinchado de primeros de Marzo. La pinchadora debe de estar lista para poder probarla y ajustarla antes de ser utilizada en el pinchado. Lo mismo para la recebadota y la recogedora de canutos. Y habrá que hacer acopio de pinchos, abono y arena. También se establecerá un planning para tener organizado al personal de antemano. No debemos dejar nada para última hora, se trata de una labor crítica y tediosa en la que no puede fallar nada para poder realizarla lo antes posible.
TEES & ANTEGREENS
Al igual que en los greens, tenemos  programado un abonado para la semana del 22 al 26 . 
1. Este se hará con nitrato cálcico (15,5-0-0), de esta manera añadiremos nitrógeno a la planta y calcio al suelo para mejorar la condición de este. Tendremos que tener a punto la abonadora Vicon y el tractor. Aunque la abonadora lleva unos números para ajustarla, será necesario calibrarla puesto que la cantidad que sale depende de muchos factores como: la velocidad del tractor, el tamaño del abono, el grado de humedad de este, etc. Esto lo haremos junto a D. Jose Melero, para que este a su vez pueda formar a la plantilla en futuras aplicaciones.
2. Estableceremos una altura de corte de aproximadamente 13 mm y cortaremos 2 veces a la semana (viernes y martes). 
3. Las marcas de los tees se moverán, hacia atrás, una vez a la semana. En los pares tres se moverán al menos dos veces a la semana.

4. También tenemos que pensar en el pinchado hueco y en la resiembra de la primera semana del mes de Marzo y al igual que en el caso de los greens para el pinchado, todo deberá estar listo con antelación al rajado (abono, semilla arena).  Consideramos que la especie más adecuada para la resiembra es el ryegrass inglés.
CALLES & ROUGH
Las calles:

1. Las cortaremos una vez a la semana a una altura de 15 a 16 mm. Lo ideal sería utilizar la quintuple de calles pero si no disponemos de tiempo, la utilizaremos para hacer la vuelta de limpieza de todo el perímetro de la calle y la arrastrada para el resto de la calle. Así definiremos mejor el perímetro de la calle y reduciremos la compactación. 
Para cortar el rough:

2. Utilizaremos la quintuple de rough, a una altura entre 40 o 50 mm. Seria conveniente el comentar la posibilidad de establecer una zona de outrough que se podría cortar con la desbrozadota. De este modo agilizaremos esta tarea. Al ser las calles anchas, esta altura de corte del rough no perjudicará al jugador. Lo cortaremos una vez a la semana.
BUNKERS
1. Haremos los Bunkers dos veces a la semana, a lo sumo tres veces. Sería interesante utilizar dos sand-pro a la vez, una desde el 1 y otra desde el 10.

2. También hay que ver el tema de la arena puesto que la mayoría de los Bunkers necesitan más arena y sería conveniente retirar algo de arena de los Bunkers a los que se les añadió hace poco, puesto que muestran problemas de huevo frito y el stand del jugador no es el idóneo.
CALIBRACIONES
Sería conveniente establecer un registro de las calibraciones, de este modo cuando utilicemos el mismo abono la calibración será mas rápida y precisa.

Nos gustaría agradecer el trato recibido, en todo momento, por parte del personal del Campo de Golf de la Base Aérea.

Reciban un cordial saludo

Comité Green Section

Real Federación Española de Golf
� Si no dispusiéramos de esta formulación, no habría problema en utilizar otra del mismo tamaño y que aportase unidades fertilizantes similares.






 Green Section RFEG

