INFORME GREEN DE PRACTICA GALISTEO GOLF
Tras la visita realizada el día 5 de Marzo a Galisteo Golf, pasamos a considerar los siguientes aspectos en la construcción del green de práctica:

1. El green de practica se encuentra construido casi en toda su totalidad desde finales de Mayo del año 2010, con la siguiente estructura:

· Primera capa: Rollo o piedra de grandes medidas (sin especificar medidas)

· Segunda capa: Grava. (Sin especificar medida).
· Tercera capa: Arena (sin especificar tipo)
· Cuarta capa: Tierra vegetal
· Quinta capa: arena de gravera, esta ultima con la intención de pasar un motocultor para mezclar con la tierra vegetal.
No se ha tenido criterio alguno respecto a la caída del green. 
2. Según conversaciones mantenidas con la encargada del campo se ha seguido el protocolo de construcción de los nueve greenes ya construidos anteriormente en el campo.
3. Riego: Aunque aun no esta construido, la primera opción que barajan  es la de  regar el green con aspersores de agricultura “pajaritos” movibles, con la intención de realizar el riego posteriormente ya que se ha aprobado una partida en el ayuntamiento para la realización de mejoras en el riego del campo de golf.
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