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   PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONALES GREEN SECTION

NIVEL I
a) ¿Qué es un greenkeeper? Funciones y responsabilidades
Persona responsable de la condición, mantenimiento, cuidado y gestión de los recursos de un campo de golf o instalación de césped deportivo. El o ella también podrán ser referidos como superintendente del campo (o head greenkeeper)
La principal función del greenkeeper es mantener el campo de golf en las mejores condiciones de juego durante todo el año. Planificando los objetivos de las labores a desarrollar y optimizando los recursos de los que disponga, todo ello ajustándose a los límites económicos del presupuesto establecido para tal fin. Como indica la traducción literal de su nombre “cuidador del campo”, un greenkeeper puede hacer que crezca césped donde no había nada antes y llegar a conseguir una superficie jugable que cubra las necesidades para el desarrollo de la práctica del golf. Además de todo lo anterior, el greenkeeper es consciente de que el terreno que comprende el campo de golf es un hábitat para todos los seres vivos que se encuentran en él y debe ser conservado para las futuras generaciones.
Las responsabilidades del greenkeeper son:
· Planificación de los trabajos. Elaborar un planning de trabajo con las labores que va a realizar en greenes, antegreenes, tees, calles, rough y out-rough. La planificación de los trabajos debe realizarse:
A largo plazo: Obras de construcción, caminos, reformas importantes.

A medio plazo: Plan anual de mantenimiento. En este plan deben estar recogidas las principales labores culturales que requiere un campo de golf (riego, siegas, aireación, fertilización, tratamientos fitosanitarios) y los recursos humanos, técnicos y económicos para llevarlos a cabo. En clubes con mayor presupuesto pueden incluirse también labores de jardinería, paisajismo, piscina, etc.
A corto plazo: Labores mensuales que hayan podido variar respecto al plan anual y priorizar las labores diarias en el campo. Deberá realizar una inspección visual diaria de greenes, tees, calles, rough, bunkers y en general de todas las instalaciones del campo para detectar posibles irregularidades. Establecerá una prioridad de las tareas a realizar. También supervisará:

El riego del campo, asegurándose que está siempre con la presión y el bombeo correcto, que alcance toda la superficie regable del campo con una cobertura uniforme, vigilar las secas, los encharcamientos, los drenajes. Que los tiempos de riego establecidos sean los correctos según las condiciones meteorológicas. Una herramienta importante será utilizar una estación meteorológica para medir el viento, la luz y la temperatura y calcular así la evapotranspiración y las necesidades de riego. Para ahorrar agua habrá que ir renovando los sistemas de riego y de drenaje que tienen una vida útil de unos 6-8 años.

La siega, el césped se cortará regularmente para ello es necesario tener siempre a punto el parque de maquinaria y las segadoras en perfecto estado. Si no es así la hierba puede sufrir más de lo necesario. Para los greenes, el greenkeeper tendrá que elegir la altura de corte adecuada para que estén rápidos, teniéndolos cortos de pelo y con poca agua, pero sin excederse porque podrían sufrir estrés. Tambien debe desarrollar un planning preventivo de chequeo de la maquinaria para tener siempre la maquinaria en perfecto estado, esto incluye, cambios de aceites, filtros, etc.
Los tratamientos fitosanitarios, el greenkeeper deberá dar un diagnóstico apropiado de los problemas fitosanitarios y seleccionar la acción correctiva ajustada a cada caso. Los fungicidas son necesarios para evitar enfermedades, los insecticidas evitarán las plagas y que determinados insectos acaben con la salud del campo. También valorará el uso de hormonas de crecimiento, por ejemplo, para prevenir la Poa annua.
La fertilización, es imprescindible para mantener el buen estado de la planta. El greenkeeper decidirá la aportación de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio o micronutrientes como calcio o hierro, en diferentes dosis dependiendo del objetivo que quiera conseguir. 
· Gestión del personal. Coordinar el grupo de trabajo de forma eficiente es esencial para llevar a cabo las tareas necesarias que mantendrán el campo en buen estado. Es fundamental contar con un equipo humano competente, bien dimensionado y bien organizado. Se debe realizar una planificación diaria de los trabajos para mantener al personal siempre en activo y supervisar que los trabajos se están realizando de forma correcta. Con el personal nuevo es importante realizar una labor de formación. Algunas responsabilidades pueden ser delegadas al encargado.

· Gestión de la maquinaria. El greenkeeper debe conocer como funciona toda la maquinaria y los equipos que se encuentren en el parque de maquinaria, asegurando el correcto funcionamiento y verificando que se llevan a cabo las reparaciones necesarias para mantener el parque a punto. 
· Gestión administrativa. El trato con comerciales y proveedores de materiales, herramientas y maquinaria junto al seguimiento de los pedidos son también responsabilidad del greenkeeper. Completar los registros de horas de asistencia, materiales, empleados…etc. Realizar los informes necesarios sobre las actividades desarrolladas en el campo, por ejemplo, es importante presentar a la gerencia un informe mensual para que estén al tanto de los trabajos realizados y las variaciones que hayan podido surgir respecto al plan anual.
· Relaciones con la gerencia. El gerente y el greenkeeper comparten un mismo objetivo final: conseguir que los socios o usuarios jueguen un campo que esté en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible, este objetivo común hace que sea necesario un entendimiento perfecto y una comunicación constante entre ambas partes. Por ejemplo, el greenkeeper debe saber en qué semanas habrá campeonatos para no realizar labores que los entorpezcan o, al revés, si el plan anual de mantenimiento ya está hecho, el gerente debe saber que no puede poner un torneo en determinada fecha porque el campo va a estar pinchado.
b) Definición y características de: 

GREEN, todo aquel terreno del hoyo que se encuentra especialmente preparado para el putt y donde se sitúa la bandera que indica la posición exacta del hoyo.
La altura y la uniformidad de la superficie de este césped son factores que influyen decisivamente en el rodamiento de la bola. El green debe encontrarse en condiciones óptimas, de modo que, nada obstaculice ni modifique la trayectoria dada por el jugador a la bola.
Sin lugar a dudas, el green es la parte más importante del campo de golf puesto que constituye el escenario de una parte muy importante del juego y, por esta razón, los principales trabajos de mantenimiento giran entorno a él. 
Rodeando y delimitando el green, en forma de corona, se encuentra el antegreen.
· Métodos constructivos del green
El green es la parte más sensible del campo de golf y la que requiere de mayor atención desde el punto de vista de los métodos constructivos. 
En los inicios del golf, los greenes eran construidos sencillamente moldeando el suelo para conseguir las formas deseadas. De hecho, todavía hoy se utiliza este sistema en muchos campos. En principio no ocurre nada con estos greenes, pero cuando el tráfico de jugadores es excesivo, aparece un exceso de compactación del suelo. La compactación del suelo es un problema reconocido desde los principios del golf. A medida que zonas clave como los greenes y los tees reciben muchas pisadas, las partículas arenosas más pequeñas se van compactando entre las más grandes, pronto esta compactación hace insostenible la vida de la planta.

A lo largo de la historia, se han desarrollado muchos métodos para solucionar el exceso de compactación, pero fue a partir de 1960 cuando la Greens Section de la USGA (United States Golf Association) desarrolló el concepto de greenes construidos con base arenosa (Método USGA de construcción de greenes). Este método de construcción de greenes se ha convertido en el más utilizado en los EE.UU., con una gran aceptación en otros países, siendo el referente en España.
Método USGA de construcción de greenes. Se observó que el mejor método para modificar el suelo con arena era quitar la capa existente, reemplazándola con una mezcla compuesta casi totalmente por arena. Esto implicaba en algunos casos la retirada de 24 pulgadas (60 cm) de suelo de la zona a emplazar el green. 
En una capa inferior, se colocó entonces un tubo de drenaje a intervalos de 5 metros de separación. Después se cubría con una mezcla al 90% de arena, 5% de turba y 5% de tierra. Este método producía un green resistente a la compactación y al mismo tiempo proporcionaba un buen drenaje. El principal problema era que la capacidad de retención de agua era baja y el drenaje demasiado rápido, especialmente en climas áridos donde los recursos eran escasos.
Existen dos variantes principales en la construcción de greens con recomendaciones USGA, según se utilice o no capa intermedia. Esta capa es necesaria cuando el tamaño de las partículas de la mezcla de enraizamiento y las del drenaje no cumple las condiciones necesarias de tamaño para asegurar un buen funcionamiento, por el riesgo de colmatación de la capa de drenaje. Es decir, en función de los materiales que se tengan en la zona se debe tomar un método constructivo u otro. Para la selección de un método u otro deberán de ser los técnicos especializados de cada proyecto los que finalmente tomen las decisiones.
A continuación se muestran los 2 modelos constructivos USGA, especificando los espesores para cada superficie (el mismo puede ser consultado en  www.usga.org)
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· Selección de especies cespitosas para el green
La principal hierba de temporada fría utilizada en los greenes de un campo de golf es el Agrostis palustris ó Agrostis estolonifera. Proporciona una superficie de putt mejor que ninguna otra especie ya sea de temporada fría o cálida. Las principales ventajas de esta variedad radican en su fina textura y en su capacidad para mantener una capa uniforme de hierba a una altura de corte de 1/8 de pulgada (3,2 mm), o incluso a 1/10 de pulgada (2,54 mm) en climas más fríos.

La Poa annua puede pasar a ser la especie predominante en un green, incluso aunque no formase parte de una hipotética mezcla de semilla inicial. Es la gran invasora de los greens.

En las regiones más cálidas, existen otras alternativas como las conocidas bermudas híbridas de greens  tipo variedades como Teef Eagle, Champion, etc. Estas hierbas de temporada cálida, poseen una buena textura para el putt, en pocos casos igual en calidad a la Agrostis. Se mantienen a una altura de corte similar a las Agrostis, pero son mucho más tolerantes al estrés provocado por temperaturas altas y las aguas de baja calidad. En España no es común encontrar greenes de Bermuda, no así en USA donde a menudo son utilizados en zonas calidas con elevado éxito.

En zonas con aguas de gran salinidad existen hoy en día otras soluciones muy validas para climas templado-cálidos como son los Seashore Paspalums.
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TEE, es la superficie de césped donde se realiza el primer golpe de cada hoyo, es decir, el primer golpe de cada hoyo. El tee es lo primero que verá el golfita al comenzar el juego, por tanto, es la primera impresión que recibe del campo y de su aspecto pueden crearse una imagen del resto del campo.
La superficie del tee, suele ser una plataforma elevada, plana y pareja, no se aceptará ningún cambio abrupto en los desniveles. La razón es obvia: el jugador requiere una postura nivelada para hacer un tiro perfecto.

El área desde la cual el jugador comienza a jugar cada hoyo está designada por el uso de dos marcas que definen la posición donde el jugador debe ubicarse. La separación entre una marca y otra dentro del tee suele ser entre 4 y 6 metros.
Hay que tener en cuenta que para que este dentro de una competición oficial no se pueden mover las barras más de cien metros hacia delante o atrás pues sino la prueba no quedaría valida.

Cada tee tiene sus propias características, moviendo las marcas de los tees se proporciona variación en el juego individual de cada hoyo y a la vez se distribuye el tráfico de jugadores y las posibles chuletas, evitando el excesivo daño sobre una zona concreta del tee y dando tiempo para recuperar el césped afectado. La frecuencia con la que se muevan estas marcas dependerá directamente de la intensidad de juego y el daño asociado que se realice en el césped.
Las marcas pueden ser variadas en su forma, desde una simple barra de madera hasta extravagantes figuras o placas grabadas.
Generalmente, en los campos de 18 hoyos existen diferentes tees a los que se les asignan marcas de distintos colores. Las marcas de color blanco se sitúan en los tees más alejados y corresponden a los jugadores profesionales, las marcas de color amarillo para jugadores de golf amateurs masculinos, las marcas de color azul para seniors y niños, las de color rojo para jugadoras amateur femeninas.
· Construcción de tees

Los tees son la zona del campo que mayor desgaste presenta junto a los greenes.

La estructura constructiva del tee es relativamente similar a la de los greenes, también están constituidos por una capa de enraizamiento y una capa de drenaje.

La mezcla de enraizamiento que se utiliza para los tees puede ser similar a la utilizada para los greenes. En aquellos proyectos en los que no sea posible utilizar una mezcla de enraizamiento con arena, se suele emplear tierra vegetal, que deberá ser analizada para comprobar la idoneidad de su uso como sustrato de enraizamiento de los tees y para evitar posibles problemas de compactación.

Es fundamental evitar la entrada de agua hacia las zonas de juego como las plataformas de los tees. Para evitarlo se dará salida a las aguas moldeando las plataformas con inclinaciones mínimas y se realizará la recogida de aguas mediante drenajes o arquetas. Intentando siempre que sea posible que el agua no vaya hacia los caminos o zonas de paso de jugadores.
· Selección de especies cespitosas para el tee

La hierba de los tees variará en función de la localización y de la cantidad de gente que juegue en el campo. 

Por ejemplo la Poa pratensis resulta frecuente en las regiones frías y húmedas, pero su intolerancia a las siegas a baja altura implican la necesidad de tener una buena superficie de tee, aunque por lo general, la Poa annua o aquella variedad de las mezclas que habitualmente se utilizan que se adapte mejor a la zona, acabará convirtiéndose en la especie dominante. 

El Lolium perenne (ryegrass) se ha convertido en una buena elección para temperaturas frías. Nace y se asienta muy rápido debida al alto índice de germinación.  

La Bermuda es la hierba de temporada cálida más utilizada en los tees, y como ocurre en los greenes, son las híbridas ó Bermuda 419 las mejor adaptadas.

En zonas con aguas que presenten alto grado de salinidad, ya se ha mencionado en el apartado de greenes, la validez de los Seashore Paspalums para climas templado-cálidos.
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Calle o Fairway, es el área del hoyo, entre el tee de salida y el green, en el que la hierba está segada a menor altura por lo que el hoyo se jugará con mayor comodidad. También se la denomina calle por su superficie en forma de calle o pasillo, delimitada a los lados por otro tipo de hierba o vegetación (semirough o rough). Se pueden encontrar obstáculos de arena o de agua, cuya existencia y dimensiones vendrán determinadas por el diseño.
· Construcción del fairway 
La construcción de las calles es diferente de la realizada en otras zonas. Los pasos principales son:
Una vez retirada la tierra vegetal y tras los moldeos y una vez realizados todos los trabajos del riego, drenajes y moldeado de estas zonas, se aporta el suelo (tierra vegetal) hasta una profundidad de 15-20 cm. Tras estas operaciones procedemos posteriormente a un ligero pase de rulo y siembra posterior. A menudo la preparación de una zona no esta relacionada con otra y deben aplicarse estrategias diferentes.

Es de vital importancia comprobar la idoneidad de las características de los diferentes tipos de tierras disponibles. Para ello se deben tomar muestras de dicho material y analizarlo en un laboratorio especializado con el fin de comprobar que la tierra disponible es válida como capa de enraizamiento para dichas calles. Todas estas labores de analítica han de ser previas a la realización del proyecto.

· Selección de especies cespitosas para el fairway

Las especies utilizadas en las calles son muy similares a las hierbas de los tees. En climas húmedos o climas secos muy irrigados, la Poa annua suele invadir estas calles. En calles o roughs no irrigados, las especies comunes pueden resultar mejores.

En regiones áridas y frías, la mezcla de diferentes tipos de céspedes de climas calidos a diferentes porcentajes según la zona climática, ha pasado a predominar las calles en los últimos años. La combinación de Poa pratensis y Lolium perenne está resultando muy positiva debido a las ventajas que presentan ambas especies juntas, en zonas de temporada fría. Tan solo se habrá de estar atento con estas mezclas a la calidad del agua y su índice de salinidad.

La Bermuda 419 es la especie más aceptada en zonas cálidas. 

La Zoysia puede proporcionar una sobresaliente calle, ampliamente utilizada en Oriente, donde variedades como la koreana, japonica, tenuifolia, matrella, sinica y macrostaycha se pueden encontrar en las calles de los campos de golf.

Al igual que se mencionó anteriormente, los Seashore Paspalums son resistentes a la alta salinidad y aptos para zonas con clima templado-cálidos.
Rough, en lo relativo al juego, es la zona en la que se penalizan los golpes desviados. En cuanto a su aspecto, se caracteriza por la altura de corte de la hierba, el más alto de todos los céspedes entre 3 y 5 cm, donde puede haber maleza, piedras, árboles, arbustos, etc. Suele situarse en los laterales de la calle o fairway.
[image: image9.jpg]



En términos del área total de un campo de golf, el rough ocupa más hectáreas que cualquier otra sección. Un campo de golf típico de 18 hoyos, se construye aproximadamente sobre 60 hectáreas. Una distribución aproximada de cada área de juego podría ser:

	ZONA
	SUPERFICIE
	PORCENTAJE

	Greenes
	0,8 ha - 1,3 ha
	2 %

	Tees
	1,3 ha - 1,7 ha
	3 %

	Calles
	13,2 ha - 17,6 ha
	23 %

	Bunkers
	0,4 ha
	0,7 %

	Lagos
	0 - 4,4 ha
	0 - 6,7 %

	Árboles
	4,4 ha - 8,8 ha
	10 %

	Rough
	35,2 ha - 44,1 ha
	60 %


Extrapolando estos números, rápidamente se hace evidente que el mantenimiento de los roughs, cuando están creciendo activamente, es un trabajo enorme que requiere más dedicación que cualquier otra actividad.
· Construcción del rough 

La construcción del rough es similar a la de las calles, los pasos a seguir son idénticos excepto a la hora de realizar el aporte de tierra vegetal que será de menor espesor, unos 15 cm aproximadamente. 
· Selección de especies cespitosas para el rough 

El rough suele segarse aproximadamente a 2 pulgadas (50 mm) o más, y sufre menor grado de estrés que los greenes, tees o calles. En caso de temperaturas altas, la combinación a diferentes porcentajes de Poa pratensis, Lolium perenne y Festuca arundinacea es muy utilizada. Bajo una falta de luz significante, se utiliza la siembra de una combinación de Poa pratensis y Festuca fina, e incluso en zonas muy oscuras, la Festuca fina puede predominar. Estas especies alcanzan unas 8 ó 10 pulgadas (20 ó 25 cm) en su madurez. Otra especie altamente utilizada es la Festuca arundinacea.

La Bermuda 419 sigue siendo la principal especie aplicada en zonas cálidas donde sea posible el riego del rough o bien donde la lluvia cubra sus necesidades hídricas. Este césped presenta una gran calidad y una buena densidad segado alto. 

El rough es uno de los elementos que más dotan de contrastes y personalidad al campo, ya que la variedad de plantas que podemos encontrar en ellos origina también una gran diversidad en el aspecto de los campos.

semiRough, es la zona intermedia entre la calle y el rough , con una altura de corte que es intermedia entre ambos elementos (15 y 30 mm). También suele estar formado por especies de hierba sin grandes necesidades de mantenimiento.
Bunker, es un obstáculo que se sitúa dentro de la calle, a veces cerca de los greenes, y suele estar lleno de arena. Estos obstáculos de arena son una parte esencial en el campo de golf por las siguientes razones:
1. Dificultan el juego por lo que aumentan el desafío de este deporte.
2. Definen los hoyos de golf, presentan gran variedad de formas y tamaños.
3. Proporcionan contraste, dan colorido y vistosidad.
· Construcción de bunkers 

La construcción de los bunkers se inicia con la realización de la excavación de la caja del bunker y la compactación de la sub-base hasta el grado definido por el constructor. 

Para el drenaje, en general, se harán una o varias zanjas de drenaje, según cada proyecto. Estas zanjas necesitan una pendiente mínima para facilitar la salida del agua. Si el bunker tiene un tamaño suficientemente grande, se hace necesario un drenaje formando un entramado en forma de espina de pescado, similar al realizado para el green. Sobre el fondo de esta zanja de drenaje y situado en el centro se coloca un tubo de drenaje de diámetro variable y se rellena la zanja con una grava que cumpla las condiciones adecuadas para evitar la contaminación y colmatación del drenaje.

Por último, se coloca la arena del bunker con un espesor variable que a menudo suele ser de 10-15 cm.
Respecto a la elección de las arenas, no existe una regla exacta y la disponibilidad en la zona de áridos será un factor a tener en cuenta. Otros factores a tener en cuenta: 

El tamaño de las partículas, es muy importante. La arena muy fina se la lleva el viento y la gruesa raya los palos de golf y les quita el filo a las segadoras de greenes. 
La estructura de las partículas. La arena que se caracteriza por sus partículas redondas tiende a moverse bajo los pies y causa dificultades para la jugada. Cuando las partículas de arena son angulares se compactan con más facilidad y proporcionan una superficie estable. Al mismo tiempo, esta arena puede fácilmente volverse muy dura.
El color. Algunos greenkeepers eligen arena de un blanco brillante que hace que los Bunkers sobresalgan en el campo de golf, especialmente cuando la arena todavía es nueva puede tener un brillo tan intenso que ciega a los jugadores que tienen la mala suerte de estar metidos en el bunker. Por esta razón, algunos diseñadores y greenkeepers prefieren un color o tono más bajo que combine mejor con los tonos del paisaje.
Realizando unas pruebas previas en algún bunker de prácticas conseguiremos con seguridad elegir el material apropiado. Cada proyecto requiere de una estrategia diferente y a menudo se debe de probar las arenas antes, para ver como se comportan. Respetar la opinión final del constructor o del greenkeeper es de vital importancia, a menudo nadie mejor que ellos para saber como se van a comportar posteriormente los bunkers y la problemática que van a dar.
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· Mantenimiento de bunkers 

Los bunkers como otros elementos del campo necesitan un mantenimiento adecuado y una renovación periódica.

Las labores de mantenimiento de un bunker son principalmente:

· Rastrillado. Puede ser:

· Manual

· Mecánico

· Recorte de los filos
· Control de malas hierbas

· Eliminación de piedras

· Eliminación de la arena depositada fuera del bunker

· Reposición de arena

· Prevención de la contaminación

Es importante establecer una rutina frecuente de rastrillado, recorte de filos, asegurarse que los rastrillos de mano estén en buenas condiciones y que haya suficientes en cada bunker. Todos estos factores ayudan a crear una impresión favorable del campo.

c)
Comportamiento del jugador respecto al campo:
Es fundamental que el jugador sea consciente de la importancia que tiene su comportamiento durante el desarrollo del juego ya que forma parte tanto del cuidado del campo como del respeto hacia los jugadores que van a jugar a continuación. Los profesores tienen aquí la responsabilidad de enseñar y transmitir el respeto a las normas de etiqueta y también de estos cuidados hacia el campo (la premisa es enseñarle al jugador que tiene que dejar el campo igual que se lo ha encontrado):
Arreglar piques. Los piques son las marcas que produce el golpe de bola en el green. Es importante repararlos para preservar tanto la uniformidad de cada green como la calidad de movimiento de la bola. La reparación de un pique lleva unos segundos, de 10 a 25 segundos aproximadamente, pero puede ahorrar semanas de recuperación al césped. Los pasos a seguir para arreglar un pique son muy sencillos:
1. Utilizar un arreglapiques de material duro, suficientemente afilado para penetrar el suelo y fuerte para moverlo lateralmente. Arreglar el pique desde el lado opuesto a la entrada de la bola (donde se ha acumulado el césped). Insertarlo con un ángulo de 45 grados.
2. Moverlo hacia el centro del pique con el objetivo de cerrar la herida. Cuide NO levantar el centro del pique (es el error más común y más contraproducente). Repetir esta operación alrededor del pique hasta cerrar la herida. 
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Paso 3

Reparar chuletas. La mayoría de los buenos “swings” en golpes de hierro bien ejecutados producen una chuleta, también denominada divot, en la calle o en el tee. Esto sucede porque los hierros están diseñados para atacar la bola en dirección descendente, por lo que continuarán bajando hacia el suelo después de hacer contacto con la bola. La palabra "chuleta" en realidad se refiere a dos cosas diferentes: la capa superior de hierba que es cortada y enviada a volar cuando su hierro entra en el terreno, y la cicatriz resultante, o parche de tierra desnuda, que se deja en la calle o en el tee. La reparación de chuletas lleva unos segundos, de 15-30 segundos aproximadamente, y el terreno tarda en recuperar menos de una semana mientras que una chuleta no repuesta tarda en recuperar de 2 a 3 semanas.
Para llevar a cabo la reparación de chuletas hay que seleccionar el método más apropiado:
1. Uso de arena o de mezcla de arena con semilla. Si la chuleta se ha producido en un tee, es posible que podamos encontrar una “jarra” que contenga en su interior arena o mezcla de arena y semilla. Si encontramos este contenedor de arena el jugador deberá usarlo. Se tratará simplemente de distribuir la suficiente arena o mezcla en la chuleta para rellenarla. Una vez llena hay que pisar bien con el pie y pasarlo por la arena para dejar el terreno nivelado, para que cuando pase la maquina no desajuste las cuchillas. Si tiene se decide utilizar semilla, nuestra experiencia nos dice que tienen que ser campo de muchas salidas o venta de greenfees ya que si no es asi pueden germinar dentro del recipiente.
[image: image14.emf][image: image15.wmf] 

 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE GREEN

CON CAPA INTERMEDIA

NIVEL DEL SUELO

CAPA DE 

ENRAIZAMIENTO

CAPA DE DRENAJE

LECHO DE GRAVA DE 

ASENTAMIENTO

Æ 

100-110 mm

30

10

anillo de plastico

antegreen

20-30

~5

15-25

CAPA DE SELLADO

5

[image: image16.wmf] 

 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE GREEN

NIVEL DEL SUELO

CAPA DE 

ENRAIZAMIENTO

CAPA DE DRENAJE

LECHO DE GRAVA DE 

ASENTAMIENTO

Æ 

100-110 mm

30

10

anillo de plastico

antegreen

20-30

~5

15-25


2. Chuleta recuperable. Cuando no existe la posibilidad de usar arena, se deberá buscar el trozo de césped cortado. Si es una “chuleta limpia”, es decir de una sola pieza, se debe encajar en el terreno de la misma forma que salió (en el mismo sentido que estaba, como si fuera un puzzle). Si se trata de varias piezas, se deben recuperar lo mejor posible e intentar que encajen perfectamente de nuevo en su sitio. A continuación se pisan con firmeza para que se integren en el lugar del que salieron. Una chuleta colocada pero sin 
pisar se secará por falta de humedad, mientras que bien pisada, recibirá humedad por capilaridad y recuperará en el acto.
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3. Chuleta no recuperable. A veces las chuletas se deshacen o son irrecuperables. Cuando esto ocurre, el jugador debe hacer algo tan sencillo como aproximar los bordes hacia el interior de la chuleta, bien con el palo que efectuó el golpe o con ligeras pisadas en los bordes, desplazando el césped hacia el interior. Los tacos del zapato ayudan a desplazar el césped.
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Rastrillar bunker. Cuando la bola cae en un bunker de arena los jugadores deben seguir las siguientes pautas:
1. Encontrar el mejor punto de entrada y salida.  Se recomienda al jugador buscar el punto más bajo de todo el borde del bunker que esté próximo a su bola y utilizarlo como punto de entrada y salida. La identificación de este espacio ahorrará al jugador caminar por una empinada cuesta o recorrer largas distancias que requerirían un mayor rastrillado de la zona de arena.

2. Entrar en el bunker con rastrillo. Contrariamente a lo que algunos jugadores creen, no sólo está dentro de las normas tener un rastrillo en el bunker con el jugador, sino que es aconsejable hacerlo, ya que acelera el proceso. El jugador se asegurará de no permitir que el rastrillo toque la arena, excepto cuando se ha posicionado antes de jugar el tiro, es decir, no lo utilizará para probar la condición de la arena antes de jugar su tiro. 
3. Jugar el golpe. El jugador colocará el rastrillo en un lugar conveniente, a la distancia asequible para poder llegar. De lo contrario, en la recogida del rastrillo, deberá añadir más espacio de arena que debe ser rastrillado.

4. Suavizar la arena al salir del bunker. El jugador comenzará a rastrillar el área en la que el hierro se puso en contacto con la arena y sus propias huellas de calzado. El jugador tirará de las púas del rastrillo hacia él a la vez que regresa hacia el borde del bunker. Cuidando no tirar demasiada arena, si el jugador observa que está rastrillando demasiada arena tratará de empujar las púas hacia fuera un par de veces, no más. 
5. Salir del bunker y completar el rastrillado. Para completar el rastrillado, el jugador saldrá del bunker y hará un repaso final sobre la arena con el rastrillo. Salvo instrucciones en el campo de golf (anotados en tarjeta de juego, los tablones y en el interior de la casa club), depositar el rastrillo fuera del bunker paralelo a la línea de juego intentando ubicarlo en los sectores que sean menos susceptibles de afectar a la circulación de la bola.
6. Admirar el trabajo realizado. La arena de la superficie deberá quedar sin signos de huellas y sin exceso de arena arrastrada hacia el borde del bunker. El jugador deberá asegurarse de que los siguientes jugadores dispongan de un bunker de buena calidad a partir del cual, si es necesario, puedan realizar golpes en la arena.
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Cómo circular en un campo de golf. Cuando un campo de golf gana popularidad el desgaste de los golfistas por el pisoteo del suelo lleva al desarrollo de patrones de tránsito. Estas zonas desgastadas aparecen primero cerca de los greenes y de las salidas, luego a lo largo de los bunkers y eventualmente hasta en las calles. Dichas áreas desgastadas impiden el rodaje de la bola lo que resulta inaceptable para los golfistas exigentes. El greenkeeper reparará las zonas desgastadas e intentará el esparcimiento del tráfico. Se necesita hacer un plan para desarrollar caminos para golfistas y buggies. Forzar al jugador a caminar o conducir por donde no quieren ir resulta, en muchos casos, imposible. Los greenkeepers tienen que ser bastante creativos e ingeniosos para inventar maneras y medios de controlar el tráfico de jugadores.
El golf es un deporte saludable que puede ser mejor disfrutado a pie. Los golfistas que cargan con sus propios palos van donde quieren y hay pocos reglamentos que obstruyan sus movimientos. Sin embargo, los que circulan en buggie se enfrentan a restricciones, el peso total del buggie y los palos resulta mucho más pesado que las bolsas de los palos que llevan los golfistas. Por esta razón los buggies deben permanecer fuera de los tees y alejados de las zonas restringidas como bunkers y greenes.
Tan pronto como se usen más de 10 buggies con regularidad en un campo de golf de 18 hoyos, el desgaste comenzará a manifestarse. Y según el número vaya aumentando hay que controlar su uso, por ejemplo, fuera de las calles para evitar la compactación del suelo especialmente en las calles que predomina el césped de Agrostis. El Agrostis es un césped con hojas muy finas que se deja someter al estrés y a las plagas, circunstancia aprovechada por la Poa annua que rápidamente se impone como especie predominante de la mezcla.
En los greenes esta terminantemente prohibida la circulación con buggies, son superficies demasiado pequeñas y causarían la compactación muy rápida y el césped moriría. 

Además, cerca de los greenes donde no existen caminos para los buggies debe respetarse la regla de los 30 pies (9 metros). Esta regla dicta que ningún buggie puede ser estacionado o conducido a menos de esta distancia. 
En muchos ocasiones en los campos se permite el transito de carritos en los rough. Y los jugadores siguen la regla del ángulo de 90 grados, lo que significa que los buggies pueden cruzar la calle en un ángulo de 90 grados a su pelota. Esta es la distancia más corta y minimiza el tráfico de buggies en la calle. En muchos casos los jugadores conducen en el rough justo a lo largo de la orilla de la calle, como consecuencia se forma un sendero y malas condiciones para la rodada de la bola.
Hay campos de golf que cuentan con especies cespitosas más tolerantes al pisoteo como las mezclas de Festuca, Poa pratensis y Ray grass no creo? o las calles de Bermuda, Kikuyo o Zoysia. Estas son especies que proveen buenas condiciones de juego y soportan el tráfico muy bien.

Existen algunos momentos en que el greenkeeper debe tomar una solución poco popular. Esto sucede después de una lluvia fuerte, la tierra empapada está floja y no es apta para la circulación de buggies, tanto por el daño que puedan ocasionar en el césped como por el peligro potencial de que un buggie se deslice fuera de control.
NIVEL II
a) Labores Culturales

Las labores culturales son un conjunto de operaciones que se desarrollan para preservar la calidad del césped. Estas operaciones resultan de vital importancia y son los pinchados, verticados y recebos.
La realización de estas prácticas culturales en el campo de golf se ve a menudo condicionada por los requisitos del juego del golf. La importancia de llevarlas a cabo hará que se planifiquen de forma conveniente, con antelación y buscando una coordinación entre los jugadores y los requerimientos agronómicos de la planta. Ayudar a respetar el trabajo del greenkeeper concienciando a los socios de la importancia de estas labores para el mantenimiento del campo es una de las obligaciones de los profesionales del golf. 

· Aireación o Pinchado

El tráfico suele ser uno de los mayores problemas de mantenimiento. Los desplazamientos de los jugadores, tanto a pie como en coche de golf, causan daños por deterioro y compactan el suelo. Debido a la compactación del suelo las raíces no pueden desarrollar su crecimiento en profundidad y el contenido de oxígeno disminuye drásticamente en el perfil del suelo. En la planta los efectos de la falta de oxígeno provocarán síntomas de estrés. Las prácticas culturales, tales como la aireación, son la solución ideal para restaurar la estructura del suelo y volver a establecer el contenido de oxígeno (aire) necesario para un adecuado desarrollo de la planta.
Los beneficios que se obtendrán con la práctica de esta labor son:

1. Alivia la compactación del suelo
2. Permite la penetración más rápida y en profundidad de agua, aire, recebos, fertilizantes y fitosanitarios en la zona radicular
3. Permite la expulsión de los gases tóxicos acumulados en la zona radicular tras condiciones de respiración anaerobia, minimizando la aparición de capa negra o “black layer”
4. Mejora el drenaje superficial ayudando a secar los suelos saturados y evitando la formación de charcos
5. Mejora la penetración de agua en suelos secos o con hidrofobia (por ejemplo, alivia las manchas de secas o “dry spot”)
             Poner una foto
6. Eliminación del “layering” o estratificación en perfil del suelo.
              Poner una foto

7. Ayuda en la restitución del suelo cuando se combina con recebos 

8. Favorece el control del “thatch”, fieltro o colchón que es la materia orgánica no descompuesta que se desarrolla entre la cubierta vegetal y el suelo. Si esta capa de materia orgánica aumenta mucho su espesor comienza a tener consecuencias negativas para la superficie de juego. Si el colchón aumenta las raíces se desarrollan más superficiales y la firmeza del terreno desaparece. Con la práctica de la aireación se crean en el suelo las condiciones ambientales idóneas para la actividad de microorganismos que descompondrán de forma natural la materia orgánica acumulada. 
                  Poner una foto

9. Aumento del enraizamiento mediante la creación de una zona radicular más apropiada para el crecimiento de raíces activas
                  Poner una foto

10. Mejora la capacidad de recuperación del césped y la firmeza del suelo
11. Mejora la preparación del suelo, la renovación y la resiembra

Algunas desventajas asociadas a la práctica de la aireación pueden ser:
1. Interrumpe temporalmente o daña la superficie de juego. Por lo que se debe escoger un momento que no cause inconveniente a los golfistas pero que también sea óptimo desde el punto de vista agronómico. Será labor del greenkeeper comunicar al Club la fecha prevista para llevar a cabo el aireado con la suficiente antelación. En el plan anual se fijarán las fechas de realización de las distintas labores culturales.
      Poner una foto

2. Aumenta la superficie de suelo expuesta a desecación, esto ocurre cuando los agujeros se dejan abiertos y el césped se puede resecar alrededor de las orillas o incluso en la zona radicular.
3. Proporciona un hábitat favorable para insectos.
En general los beneficios de la aireación superan con creces los posibles efectos perjudiciales de la misma.

Métodos de aireación. Se pueden diferenciar dos tipos de pinchado según el objetivo que se quiera conseguir:
Aireación con pinchos huecos. Consiste en la extracción de pequeños cilindros de suelo con césped sobre la superficie del terreno, dejando una cavidad o agujero en el césped. 
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Deben realizarse entre 2 y 4 veces al año, en función del terreno, clima y presupuesto del club. Se pincharán todas las áreas del campo greenes, tees, antegreenes, calles y rough. Siempre en primavera y otoño. La aireación con extracción del cilindro es el sistema más efectivo pese a ser el que más tiempo interrumpe el juego.  Aunque el jugador sufra los periodos de recuperación de las distintas superficies de juego, es una obligación de los profesionales apoyar esta labor, ya que con ello disfrutarán el resto del año de greenes más sanos, duros y rápidos.
Aireación con pinchos macizos. Los pinchos macizos no extraen cilindros del suelo, sólo se introducen en el perfil del suelo, por lo que no se elimina materia orgánica. Algunas ventajas de este pinchado son:
Poner foto 

· Reduce la posterior limpieza de la superficie 

· Reduce la mano de obra

· Recuperación más rápida de la superficie de juego

· Poder realizar la operación más a menudo como resultado de las anteriores
El pinchado macizo es una buena práctica cuando se combina con el pinchado hueco. En general, los pinchados de primavera y otoño se deben realizar con pinchos huecos mientras que entre uno y otro conviene hacer pinchados macizos.

· Verticado o Escarificado
Esta labor cultural de aireación afecta a la parte superficial del suelo, no al interior, simplemente se rasga o araña superficialmente el terreno. La profundidad de penetración dependerá del objetivo a conseguir. Cuando se quiere eliminar la capa de fieltro el espesor de la misma determinará la profundidad de las cuchillas. Una penetración más profunda de las cuchillas estimula el nuevo crecimiento en determinadas especies cuando se cortan los estolones y rizomas además elimina la capa de colchón o thatch. La preparación del terreno previa a una resiembra también es realizada con un verticado profundo. 
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La frecuencia de realización de esta labor estará ligada al ritmo con que se acumule materia orgánica o thatch. Para evitar una excesiva acumulación de materia orgánica en el green se realizarán verticados suficientemente frecuentes (por ejemplo, entre 2 y 4 semanas en periodos de crecimiento activo) que mantendrán el fieltro bajo control. Normalmente, tras el verticado se aplicará riego y recebo para prevenir la desecación de las zonas expuestas (raíces, rizomas y estolones), recuperar la superficie de pateo y fomentar la recuperación del césped. Esta práctica se debe llevar a cabo cuando el césped está sano y tiene un crecimiento activo que asegure una rápida recuperación.

Grooming

El grooming es un verticut superficial con el objetivo de estimular el crecimiento lateral por medio del corte de los estolones.

Cada vez que se siega con el groomer el césped es ligeramente cortado verticalmente. Esta práctica mejora la superficie de juego, levantando o peinando las láminas foliares u hojas antes de la siega eliminando así en gran parte el “grain” o encamado de la superficie. El desarrollo de nuevos brotes también se estimula debido al corte de estolones y la capa de fieltro cercana a la superficie es eliminada. Un grooming semanal, junto al oportuno recebo y aireación, ayudará a eliminar la necesidad de realizar severos verticados para renovar el césped.
Es muy frecuente realizar esta labor para preparar los greenes para torneos, ya que mantiene los greenes lisos y rápidos consiguiendo una mejor rodadura de bola.
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· Recebo

Con la labor de recebo se añade una fina capa de tierra (arena) a la superficie de césped que es incorporada al perfil del suelo. Siguiendo un programa adecuado de recebos se obtendrán los siguientes beneficios: 
· Aumenta la descomposición de la capa de materia orgánica acumulada o thatch

· Reduce el grain o encamado
· Mejora la recuperación del césped

· Fomenta la densidad y la textura del césped

· Mejora la resiembra

· Modifica el suelo existente
· Alisa y suaviza la superficie de pateo

· Aumenta la firmeza del green
Un efectivo programa de recebo requiere:

1. Una selección apropiada del material para el recebo (COURSE OVER FINE NEVER FINE OVER COURSE)
2. Aplicaciones con frecuencia y dosis adecuadas 
3. Adaptar el programa lo mejor posible según el lugar o situación
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b) La siega

Es una de las operaciones de mayor importancia dado que de ella depende en gran parte el aspecto y calidad del césped y también tiene una gran influencia sobre el resto de operaciones de cultivo.
· Altura de corte: Cada especie de césped tiene una tolerancia específica a la siega. Las alturas de corte tan solo son una referencia, nunca una máxima. Las condiciones de cada green, pueden dificultar segar extremadamente bajo, así como la época del año. La decisión final de la altura de siega, es del greenkeeper. Nadie mejor que él para decidir que altura es conveniente en función del estado en el que se encuentra el campo. 
En general, para greenes se suele segar entre 3.0 y 4.5 mm, los tees entre 9 y 16 mm, las calles entre 12 y 18 mm, así como los roughs por encima de 32 mm.(MEJOR PONER TABLA)estos datos son orientativos ya que tienes depende de la especie cespitosa que estes cultivando.
· Frecuencia de siega: Está principalmente determinada por la velocidad del crecimiento de la planta. Durante la temporada alta de golf y de crecimiento activo los greenes son cortados todos los días, aunque también se consigue algún efecto benéfico al saltar un día de vez en cuando. Tanto los tees como las calles suelen cortarse 3 días a la semana. En el caso del rough, debido a su gran extensión, será una actividad a realizar casi a diario. El tiempo que se tarde en dar una vuelta completa al campo dependerá del personal y maquinaria disponibles.
· Dirección de siega: Como la orientación de los tallos es diferente en función de la dirección de la siega, la reflexión de la luz también es diferente, produciendo alternativamente bandas más claras y más oscuras. La dirección de la siega suele cambiarse entre siegas sucesivas para favorecer el crecimiento recto hacia arriba de los tallos evitando el tumbado de la planta, este fenómeno es conocido con el nombre de encamado o grain. Cuando este fenómeno es acusado en los greenes la calidad de los mismos se ve notablemente reducida. Los greens generalmente se siegan en 4 sentidos y se alternan durante las siegas semanales. 
· Maquinaria de siega: El principal tipo de segadoras utilizadas en campos de golf constan de unidades de corte helicoidales y son usadas para corte de greenes, tees y calles. Las segadoras rotativas se utilizan escasamente, debido a la menor calidad del corte, reservándose para las zonas de rough.                    Una buena calidad de corte dependerá directamente del buen estado de la maquinaria. 

Es importantísimo realizar un buen mantenimiento de la maquinaria y una buena regulación de las unidades de corte, por ello se hace imprescindible contar con un buen mecánico que tenga los equipos a punto y realice la siguiente planificación: 
· Registro de las horas de los cambios de filtros, aceites, etc.

· Registro de cada uno de los engrases

· Inventario de las piezas en stock
Al final las máquinas han de estar en condiciones y calibradas correctamente cada día, un mal afilado o un mal ajuste de las piezas tienen un reflejo inmediato en el estado del campo de golf.
c) El riego

El objetivo principal del riego es suministrar agua suficiente al césped para evitar situaciones extremas que puedan arruinar la estética del campo o provocar la muerte de la planta. 
La cantidad de agua de riego necesaria varía en función de distintos factores. Uno de los más importantes es la Evapotranspiración:
· Evaporación es el agua perdida por el paso a vapor en la superficie de las hojas y del suelo. Las pérdidas por evaporación pueden llegar en ocasiones hasta el 50% de la dosis de riego en climas cálidos.

· Transpiración es el consumo de agua debido a los procesos fisiológicos de la planta, en los que se elimina agua a través de aperturas en la superficie de las hojas denominadas ostiolos.
Ambos conceptos, es decir, el agua que pierde el suelo junto lo que pierde la planta se denomina Evapotranspiración. 

Otros factores a tener en cuenta son:
· Analítica de la calidad del agua (Conductividad eléctrica, Ratio de absorción de Sodio “SAR”, carbonatos y bicarbonatos sódico, concentración de iones, pH )
· Análisis del suelo (Textura, pH, C.E.,materia orgánica, C.I.C., relación C/N, elementos asimilables P, K, Ca, Mg, B, Nitrógeno total, Caliza activa, Cloruros)
· Estudio sobre la especie cespitosa (especie, variedad)
· Abastecimiento y reservas de agua

· Estación meteorológica

· Dimensionamiento de la tubería: radio de aspersores, dobles anillos…

· Elección correcta del bombeo y filtrado 

· Plano de riego: satélites y ordenadores

· Control exhaustivo e inventario de las piezas de riego
· Uso de mangueras

· Personalizar cada uno de los aspersores del campo por medio del sistema informático

Una buena programación de riego debe predecir la cantidad de humedad que el suelo tiene disponible para la vegetación un día determinado. Esto ayuda a determinar cuándo se debe regar y la cantidad de agua necesaria. Algunos de los aspectos negativos que se desencadenan en el campo por una mala gestión del sistema de riego son:

· Por exceso de riego:
Mayor gasto económico
Problemas de drenaje (thatch, black layer)

Mala jugabilidad

Mayor frecuencia de corte

Daño medioambiental

Suculencia de la planta

Mayor susceptibilidad a enfermedades

Mayor compactación

· Por carencia de riego:
Estrés hídrico
Pérdida de color 

Muerte de la planta

Pérdida de la jugabilidad
Según el momento en que se riega tendremos efectos y consecuencias. Si se riega a mediodía:

· Reducido rendimiento a causa de las elevadas pérdidas por evaporación

· Con elevada temperatura puede ser perjudicial para la planta al producirse un efecto de “cocción”

Si se riega por la noche:

· Máximo rendimiento y aprovechamiento 

· No existen alteraciones a los jugadores

El desarrollo eficaz de un programa de riego es la base para la buena administración del agua, ajustando las cantidades aportadas de manera precisa a las necesidades de cada parte del campo, evitando consumos innecesarios y por tanto ahorrando agua. Algunas medidas que pueden ayudar el reducir el consumo de agua son:
· Adecuar el rough y outrough con especies tolerantes a la sequía y desarrollar planes paisajísticos de acuerdo a este criterio

· Optimización del sistema de riego para conseguir la máxima uniformidad posible.
· Empleo de sistemas informáticos de riego y control de las condiciones medioambientales.
· Adecuada selección de variedades de césped más resistentes a la sequía y a la par con adecuadas características para el deporte del golf
· Evaluar la utilización de recursos hídricos alternativos que tengan menor impacto en el suministro de agua local.

· Evaluar la posibilidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua
· Asegurar una formación adecuada del personal

En la actualidad se impone el uso de recursos alternativos para el riego de campos de golf como la tecnología de desalación de aguas salobres o los efluentes de las estaciones de depuración de aguas residuales.
d) La fertilización

Los minerales básicos (macronutrientes) para la nutrición vegetal son: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Otros minerales son necesarios pero en cantidades más reducidas: Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), etc. En este sentido, y teniendo en cuenta los tres macronutrientes esenciales (N,P,K), existen las siguientes clases de abonos:
· Abonos simples: Integrados por un solo macronutriente principal. Según cual de ellos sea se clasifican en nitrogenados, fosfatados y potásicos.

· Abonos compuestos: Incluyen dos o más macronutrientes principales, obtenidos mediante mezcla de abonos simples.

· Abonos complejos: Incluyen dos o más macronutrientes principales, pero obtenidos mediante reacción química de éstos, de forma que, a diferencia de los abonos compuestos, cada una de las partículas que componen el abono contiene todos los nutrientes que componen la mezcla. 

El primer paso en la fertilización de un campo de golf es la determinación del nivel de fertilidad del suelo. Para mantener un crecimiento aceptable, los fertilizantes deben ser aportados en cantidad suficiente para cubrir los requerimientos de cada cultivo. Deberá considerarse que encontraremos diferentes cultivos en un mismo campo, y serán objeto de una especial atención los greenes.

Cabe destacar la importancia de realizar periódicamente análisis del suelo. Sobre los resultados obtenidos se establecerá un programa de fertilización donde se debe especificar la cantidad de aplicaciones, las fechas de aplicación, las cantidades y tipos de fertilizantes que serán utilizados. A menudo, dicho plan se irá modificando en función de las exigencias que vaya marcando el propio campo. (Es muy importante controlar la cantidad de fertilizante que aplicas ya que puedes sobre desarrollar la planta y hacer que no te de abasto con el corte y dejar restos de siega, que no son deseables para el desarrollo del juego y tampoco para la estética del campo)
Basándonos en su forma o estado de presentación se pueden clasificar en:
· Líquidos: Son de acción rápida. Penetra en la tierra y llega a las raíces rápidamente. Suelen mezclarse con agua.

· Granulados: Necesitan ser regados para su disolución y penetración en la tierra. Se aplicarán utilizando una abonadora de distintas dimensiones según el área del campo a abonar. Los fertilizantes granulados pueden ser de liberación lenta o de liberación rápida.
· Fertilizantes de liberación lenta. Libera los nutrientes poco a poco, de manera gradual según las necesidades de la planta  ¿?????????. Así hay menos pérdida de nutrientes por lavado y evaporación. Los hay que actúan durante unas 8 semanas y otros que actúan durante 12 semanas.
· Fertilizantes de liberación rápida. Liberan los nutrientes en unas 4 semanas.
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Abonadora de greenes y antegreenes

· La fertirrigación
Consiste en la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. Requiere de una instalación en el sistema de riego con tecnología adecuada, equipos de inyección y control, así como de almacenamiento de soluciones fertilizantes. Cuenta con numerosas ventajas entre las que destaca el máximo rendimiento económico obtenido a partir del uso eficiente del agua y los fertilizantes. Es recomendable en campos de alto nivel con un greenkeeper experimentado.
e) Los Tratamientos fitosanitarios
Si se sigue un buen manejo de las labores culturales, realizando siegas a la altura adecuada, riegos ajustados a las necesidades y un abonado equilibrado, conseguiremos mantener la planta sana evitando en gran parte que sufra enfermedades.  Pero a pesar de las anteriores medidas de prevención podremos encontrarnos con alguna enfermedad, plaga o mala hierba.
Para combatir estos problemas se utilizarán productos químicos que, por medio de una o varias sustancias, tienen como finalidad no sólo contrarrestar el posible daño que puedan ocasionar a la planta sino también reducir al mínimo sus efectos nocivos contra el medio ambiente. Los principales productos son:
· Insecticida: Repelentes, exterminadores de insectos.
· Funguicidas: Previenen o eliminan hongos.
· Herbicidas: Control de las malas hierbas. (Hoja ancha, Poa, gramas, etc)
· Humectantes

· Reguladores de Crecimiento 
En la aplicación de productos fitosanitarios es fundamental la regulación de los equipos de aplicación de forma que los tratamientos se realicen de manera uniforme y precisa.
No existe un solo sistema de clasificación de los distintos productos fitosanitarios. Los diferentes sistemas se basan en criterios muy dispares, como su naturaleza química, su mecanismo de acción o toxicidad. No obstante, se pueden dividir:

· Según su movilidad  

· Sistémicos: son absorbidos por raíz y hojas en el caso de una planta, o por ingestión en el caso de un animal, propagándose por el interior y causándole la muerte.
· De contacto: no se propagan por el interior, solo afectan a las zonas sobre las que caen.
· Según su acción sobre las plantas 
· Selectivos: acaban únicamente con especies de plagas, hongos o malas hierbas determinadas, sin dañar otras.
· No selectivos: acaban con cualquier tipo de plaga, hongo o mala hierba sin distinción, con el consiguiente peligro de eliminar también aquellas plantas y seres benéficos o inocuos para el césped. Normalmente son utilizados en terrenos sin cultivos, caminos, etc.
· Según el momento de aplicación 
· De preemergencia: previenen las malas hierbas, hongos y plagas antes de su aparición.

· De postemergencia: acaban con las malas hierbas, hongos y plagas que ya están presentes en el césped.
· Según su presentación 
· Granulados: se aplican directamente al suelo. Será necesario realizar un riego inmediatamente tras el tratamiento.
· En polvo: algunos se pueden aplicar directamente al suelo y otros se mezclan con agua antes de aplicarlos.

· Líquidos: algunos se pueden aplicar directamente al suelo o mezclados con agua. (estos son los mas comúnmente utilizados)
· Insecticidas 

Están destinados a la eliminación de insectos y plagas. Aunque lo deseable es combatirlos antes de que éstos aparezcan, a menudo la presencia de insectos es imperceptible hasta que los daños son visibles.
Las plagas que con mayor asiduidad atacan a los céspedes son: Típula, Gusanos y Lombrices.
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Gusano blanco
Típula

· Herbicidas 

Son productos destinados a combatir las malas hierbas, considerando como tales cualquier planta que aparece en un sitio o momento indeseado. Las malas hierbas son perjudiciales para el césped debido a que interfieren en el crecimiento de las especies cultivadas, compitiendo con ellas por el agua, los nutrientes, los minerales, la luz y el espacio. Si su aparición no se controla adecuadamente puede llegar a alterar el aspecto y las condiciones requeridas en la superficie de juego.
La aparición de malas hierbas se debe diversos motivos:

· Cuando se prepara un suelo para proceder a la siembra de un nuevo césped, puede que permanezcan algunas semillas de las especies que estaban allí.
· Otras veces estas semillas vienen mezcladas entre las semillas del nuevo césped.
· El viento y las aves son vehículos de transporte para las semillas.

· Algunas prácticas inadecuadas de mantenimiento también favorecen su aparición, por ejemplo, cortes muy bajos e intervalos de siega altos, riego insuficiente o exceso de abono nitrogenado.(poa en los greenes)
Teniendo en cuenta esto, es necesario que los greenkeepers actúen con métodos preventivos, realizando las siegas, las fertilizaciones y los riegos adecuados en frecuencia, cantidad y calidad, lo que mantendrá el césped denso y fuerte a la invasión de otras especies.
· Fungicidas 

Previenen o eliminan los hongos. La aparición de hongos en el césped es una de las enfermedades más común. Se ven favorecidos por las temperaturas elevadas y la humedad. Su presencia se aprecia en zonas de césped de color amarillento, marrón o doradas.
· Humectantes

Los agentes humectantes aseguran la humedad necesaria para la planta, ayudan a evitar las manchas de secas, reducen el estrés de la planta en relación con el agua, disminuyen la necesidad de riego y garantizan una distribución uniforme del agua a través de la raíz. 
Mejoran la penetración de agua en suelos secos o con hidrofobia. Por ejemplo, alivian las manchas de secas o “dry spot”. Estas machas marrones son más acusadas con tiempo caluroso y seco. Se desarrollan principalmente en greens con base de arena o con alto nivel de materia orgánica acumulada o thatch. 

Poner foto

Aunque los agentes humectantes son una herramienta relativamente nueva, se ha comprobado que resultan valiosos para mantener en buen estado greenes, tees y calles.
· Reguladores de crecimiento 

Un regulador de crecimiento es un componente orgánico, natural o sintético que, cuando está presente o se aplica al césped en pequeñas cantidades, influye en el crecimiento y desarrollo de éste. Dichos cambios implican un aumento en la densidad del césped, color, profundidad de raíces, etc.


Investigaciones llevadas a cabo durante estos últimos años han revelado otros beneficios fisiológicos además de los citados con anterioridad. Dichos beneficios son: aumento en la síntesis de carbohidratos y clorofila, reducción de los requerimientos hídricos, reducción de infestaciones por Poa annua y mayor tolerancia al estrés.

A pesar de su extendida aplicación, los Reguladores de Crecimiento son una herramienta sofisticada de mantenimiento, siendo bastante limitados los conocimientos a cerca de sus efectos sobre el crecimiento del césped y sobre su fisiología, por lo que parece esencial que los greenkeepers tengan un entendimiento claro de las ventajas e inconvenientes de su uso.
f) MAQUINARIA 
A continuación se detallan los equipos utilizados en el desarrollo de los diferentes trabajos de mantenimiento del césped.
· Segadoras 

Estas máquinas constituyen la imagen más representativa de las labores de mantenimiento en los céspedes, ya que son las que realmente dan a este su forma y aspecto. Existen máquinas de distintos tipos según la zona de juego sobre la que actúan. En general, todas las máquinas se agrupan en 2 tipos: helicoidales y rotativas.
Unidad de corte helicoidal o de eje horizontal. Los principales elementos que componen estas máquinas son: el motor, el cilindro en el que se insertan las cuchillas helicoidales, un rodillo regulador de la altura de corte y una carcasa que protege a las cuchillas. Estas cuchillas giran alrededor de un eje horizontal ante una contra-cuchilla de forma que el corte del césped se produce por el cruce de ambas cuchillas. Su resultado es un corte muy regular y de gran calidad se utilizan para zonas del campo muy exigentes respecto al corte como greenes, antegreenes, tees y calles.
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Poner las tres marcas que luego si no se quejan
·   Ventajas: Gran calidad de corte y adaptabilidad al terreno.
·   Desventajas: Componentes delicados que requiere un mantenimiento   permanente y eficaz.

Unidad de corte rotativa o de eje vertical. Los elementos que lo componen son: el motor, uno o varios ejes perpendiculares con las cuchillas y la carcasa protectora de las cuchillas. Estas cuchillas dispuestas sobre el eje de forma horizontal cortan la hierba al girar sobre ella, produciendo el corte por el efecto del impacto de la cuchilla sobre la hoja a gran velocidad, resultando un corte menos preciso. No se recomienda su uso para cortes bajos, por lo que se utiliza en las zonas de rough.(o zonas ajardinadas de bajo mantenimiento)
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Poner las tres marcas que luego si no se quejan
·   Ventajas: Gran resistencia de sus componentes y bajo mantenimiento.

·   Desventajas: La calidad de corte es menos precisa y tiene poca adaptabilidad al terreno

Máquinas para green 
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  Tripleta green John Deere 2500B                               Manual de green John Deere 260C
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         Tripleta green Toro 3250D                                           Manual de green Toro 1000
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     Tripleta green Jacobsen G-Plex III                                  Manual de green Jacobsen GK 500

Máquinas para antegreen y tee
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         Tripleta John Deere 2653B
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Tripleta Toro 2000D
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       Tripleta Jacobsen Tri-King
Máquinas para calles
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Quíntuple de calles John Deere Serie 7000
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                          Quíntuple de calles Toro 5010
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Quíntuple de calles Jacobsen LF-3400
Máquinas para rough
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Quíntuple de rough John Deere 8800
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Quíntuple de rough Toro 4500 D
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Quíntuple de rough Jacobsen AR-522
· Rastrilladoras o motobunkers
Se utilizan para el mantenimiento de los Bunkers. El elemento que determina su función es el rastrillo, hoja enganchada al vehículo cuyo roce con la arena va eliminando las huellas dejadas por los jugadores. Algunas máquinas tiene un rastrillo delantero para conseguir un mejor acabado.
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Moto bunker John Deere 1200A
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Sand pro Toro 3040
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Smithco Super Star Jacobsen
· Abonadoras 
Estas máquinas están especializadas en distribuir abono por la superficie. La aplicación de abonos en superficies extensas requiere de estos equipos. La elección del tipo de abonadora dependerá del tipo de fertilizante que hay que aplicar (sólido o líquido). 

· Abonadoras por gravedad

· Abonadoras centrífugas

· Abonadoras neumáticas

· Abonadoras localizadoras

foto
· Pulverizadores 

También denominadas fumigadoras, son máquinas formadas por un depósito con agitadores, que mantienen en íntima unión el producto y el agua, y por una bomba. El agua con el producto sale a través de boquillas, fragmentándola en pequeñas gotas y dispersándolas sobre el terreno. Se utiliza para la aplicación de productos en estado líquido como abonos y tratamientos fitosanitarios. Estos equipos son generalmente autopropulsados aunque para las calles muchas veces se utiliza, si es posible, un tractor al que se le acopla la cuba de tratamientos.
foto
· Resembradoras 

La siembra se realiza sobre una superficie que ya posee césped pero que ha perdido densidad. Las resembradotas abren en el suelo un pequeño surco en el que depositan la semilla y que vuelven a tapar mediante un rodillo.
foto
· Recebadoras 

Estas máquinas están especializadas en la distribución de arena sobre la superficie del césped. Los componentes más relevantes de esta máquina son la tolva, en la que se almacena la arena, y la cinta transportadora que, situada en el fondo de la tolva, transporta la arena hasta la trampilla de salida. Una plancha colocada en la apertura de la trampilla es la que regula el volumen de material que sale de la máquina.

foto
· Escarificadoras 

Están compuestas por un eje horizontal, sobre el que se ensamblan las cuchillas o discos giratorios, normalmente dentados, que giran a gran velocidad para penetrar en la capa superficial de enraizamiento. Es habitual utilizar las segadoras para esta operación, reemplazando sus unidades de corte para la siega por otras de corte vertical para el escarificado.
foto
g) ORGANIGRAMA DE UN EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONES
· Greenkeeper 

También denominado superintendente o headgreenkeeper es el encargado del desarrollo y gestión del mantenimiento del campo de golf. Sus responsabilidades son:
· Supervisar la construcción y el mantenimiento del campo de golf.

· Hacer diagnósticos apropiados ante problemas y seleccionar la adecuada acción correctiva.

· Supervisar el funcionamiento de los equipos de mantenimiento y construcción del campo. 

· Realizar los registros necesarios (climatológicos, maquinaria, riego, tratamientos, labores culturales, personal, etc.)
· Preparación de los presupuestos e informes necesarios.

· Encargado 

Bajo la supervisión general del greenkeeper del campo de golf, el encargado:
· Dirige y participa en la construcción y mantenimiento del campo de golf.

· Supervisa las tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria.

· Da las instrucciones necesarias a los operarios para trabajar de forma segura y eficiente.
· Realizará las tareas que el greenkeeper delegue en el.
· Jefe mecánico 

Es uno de los empleados más importantes en la plantilla de mantenimiento. Mantener la maquinaria en buen estado es condición indispensable para llevar a cabo de forma correcta las labores de mantenimiento. Un mecánico competente y cualificado asegurará el correcto funcionamiento del parque de maquinaria.  Bajo las directrices del greenkeeper y del encargado, realizará: 
· Las reparaciones necesarias en los equipos bajo el menor coste y tiempo posibles.
· Los ajustes y revisiones necesarios en cada máquina para asegurar el buen funcionamiento de los equipos en todo momento.
· Registros de combustibles, repuestos y operaciones.
· Organiza y mantiene limpio el área de mantenimiento

· Comprobará que los operarios realizan un uso apropiado de toda la maquinaria incluida la limpieza diaria.
· Otras tareas que le sean requeridas.

· Responsable del riego 

Bajo las directrices del greenkeeper y del encargado, tendrá la responsabilidad de: 

· Manejar, mantener y reparar el sistema de riego del campo de golf.
· Controlar, mantener y reparar los satélites.
· Manejar y mantener el pozo y el sistema de bombeo del campo.

· Revisar de forma periódica los componentes del sistema de riego y drenaje para asegurar que su funcionamiento es apropiado.

· Rellenar los registros de piezas de repuesto, consumos de agua y los análisis de calidad del agua de riego.

· Organizar y mantener el almacén de las piezas de riego.
· Tener comunicación con el greenkeeper para la dosis diaria de riego.
· Aplicadores 
Bajo las directrices del greenkeeper y del encargado, se encargará de: 

· Calibrar, controlar, manejar y limpiar los equipos usados en los tratamientos de fertilización y fitosanitarios.
· Organizar y mantener el lugar donde se almacenen los fertilizantes y fitosanitarios.

· Seguir los procedimientos de actuación adecuados en el manejo de los distintos productos.

· Otras tareas que le sean requeridas.

· Operarios 
Bajo supervisión, se encargarán de: 
· Trabajar en la amplia gama de tareas que se desarrollan en el mantenimiento y construcción de un campo de golf. Poner una tabla relación de actividades que hacen, corte de greenes, calles, tees, rough, ratrilleado, desbroze, cambio de banderas, limpieza, desbroce, poda, etc.
· Maneja equipos motorizados, camionetas, tractores y remolques, de forma segura y eficiente.

· Otras tareas que le sean requeridas.

ORGANIGRAMA DE UN EQUIPO DE MANTENIMIENTO
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NIVEL III

a)  Preparación del campo de golf para campeonatos 

Debido a la evolución del golf es cada día mayor el número de campos de golf que se ve involucrado en la organización de un campo de golf de alto nivel. Aquí el reto es de vital importancia para todos los estamentos del club y en especial para el campo, donde se ha de desarrollar la practica del deporte. La labor experta de los empleados del área de mantenimiento y de su Greenkeeper, como especialistas, son los responsables finales de que el campo este en el nivel deseado. 

Generalmente los estamentos como la PGA en Europa suelen marcar los parámetros que debe cumplir cada campo, siendo fundamentalmente la labor del profesional de golf cuidar que todo esté en orden en su principal área de trabajo, la cancha de prácticas, dejando el trabajo del campo y su preparación a los técnicos de la PGA y los responsables del campo.

Las principales consideraciones que se suelen tener en cuenta son;

El Green
La uniformidad de la superficie del green es considerada de vital importancia y uno de los factores a los que se debe de prestar especial importancia. Los greens deben estar lo más rápido posible sin alterar la calidad y densidad del césped.

Una de las características principales de unos greens de calidad es que deben estar firmes, nunca duros.
Resumiendo, los 3 factores de calidad que debe presentar el green son:

· Uniformidad

· Rapidez (velocidad)
· Firmeza

Para conseguir esto a menudo se trabaja con varios meses de antelación a la fecha del torneo, teniendo en cuenta entre otras las siguientes medidas:

· Planificación de recebos

· Control del agua de riego y fertilización. 

· Cambio de banderas más frecuentes. 
· Uso de verticuts y groomers. 
· Reducción periódica de la altura de corte si procede, hasta conseguir la velocidad apropiada para cada campeonato.
· Posible uso de mejorantes de color.
Una vez, teniendo los greenes en perfecto estado para el campeonato, durante la realización del mismo, se presta especial atención entre otras medidas a:
· Control del agua de riego.

· Frecuencia de corte. 
· Correcto ajuste y afilado de las segadoras, en especial las de los greens a diario tras cada corte.            
· Uso de rulo.

· Retirar el rocio.                                                                             

· Comprobar que la colocaron de la bandera es la correcta.

· Tener preparada pintura de diferentes colores, para casos de emergencias y repaso de zonas marcadas por árbitros, etc.

· Tener mástil, copas y banderas de repuesto en buen estado por si hubiera que cambiar alguna zona defectuosa.

· Otra de las cuestiones de importancia en grandes campeonatos es la medición de la velocidad de los greenes para ver la evolución que esta tiene cada día. En campeonatos de profesionales el uso del “stimpmeter” para conseguir uniformidad de velocidad se hace imprescindible, siendo la velocidad necesaria la indicada por la organización (aceptable entre 10-12 pies).

Uso del stimpmeter para medir la velocidad del green


Los Tees

Otra de las áreas que requieren una atención especial es la preparación de los tees;

· Se debe revisar que estén bien nivelados, igualados y bien mantenidos.

· Las marcas se deben mover a diario y recebarse las chuletas a ser posible   con arena coloreada en verde.

· Es muy interesante , dos meses antes del campeonato resembrar y proteger las zonas de utilización durante el campeonato.
· La maquinaria de siega para los tees dependerá de cada campo, segándose con manuales aquellos tees en los que el campo lo permita.
· Comprobar que ningúna rama de árbol obstaculiza el vuelo normal de la bola.

Las Calles

Tras los greenes una de las zonas que repercuten más en el juego son las calles, por lo que se suele revisar en la preparación de las mismas:

· Anchura de 25-40 m dependiendo de la dificultad de cada hoyo y si se encuentra en zona de caída de bola, etc.

· Altura de corte especificada para cada campeonato (recomendada 10-12 mm) y obtenida al menos 2 semanas antes. 
· Deben mantenerse uniformes, con césped tupido y sin malas hierbas. Para lo que se recomienda realizar verticados y recebos, al menos, 8 semanas antes del torneo.
· Variar la dirección del corte durante la preparación y la realización del evento.
· Siega por la mañana antes del torneo y por la tarde cuando termine.(si no se consta de muchos medios lo mejor es cortar por la tarde y asi se evita dejar restos de siega)
· Eliminación del rocío y restos de siega si los hubiera.


Semirough
Debe haber una franja de semirough de 2 a 4 metros de ancho a cada lado de la calle que deberá estar cortado a 25 mm. Además una franja de semirough debe ser cortado desde el tee de salida de los jugadores profesionales hasta la calle siguiendo la línea más recta posible en cada hoyo para que sirva de referencia a los jugadores.
Rough

Un rough jugable para el torneo debe mantenerse en 50 mm, aunque esta altura puede ser modificada en función de las características específicas de cada campo de golf (variedad y densidad de césped). SI el cambio se considera oportuno lo deberá comunicar el Director del torneo o el Greenkeeper consultor. 
Si es necesario aumentar la densidad del rough se deberá verticar, recebar y fertilizar    para asegurar un apoyo apropiado de la bola sobre el mismo, evitando que la bola desaparezca entre el césped.
La siega del rough durante la semana del torneo será decidida por el Director del torneo o el Greenkeeper consultor.

Bunkers
Respecto a los factores a tener en cuenta a la hora de prepara correctamente los bunkers podremos observar:

· Es de vital importancia la aplicación de arena nueva con al menos 1 ó 2 meses de antelación y apelmazarla correctamente para evitar el efecto “huevo frito”.
· Dejar los rastrillos fuera del bunker y sin que afecten a la trayectoria de entrada de la bola en el sentido de juego.
· Si es posible, rastrillar a mano y hacia el green. 
· Mantener los bordes limpios y bien cortados para que no existan problemas de aplicación de reglamentos.


Otros elementos que a los que se presta especial atención son:
· Marcar zona espectadores correctamente y con al menos un día de antelación a la realización del campeonato. La utilización de las tradicionales cuerdas es de gran utilidad.

· En caso de lluvias deberemos de tener preparado un plan de emergencias. En este deberán estar previstos el uso de rulos de agua, tablas y bombas de achique, iluminación, etc.
· Tener previstos todos los fuera de límites y marcar de forma correcta otras zonas para facilitar el trabajo de los jueces y árbitros del torneo durante los días previos del campeonato. Para ello se deberá realizar la marcación de los obstáculos de agua, zonas de reparaciones, etc.
c) Preparación de infraestructura externa 

Luz: es muy importante tener siempre un plan alternativo sobre el suministro de luz, ya bien sea con generadores. Sobre el campo se ponen tiendas de marchandising y bebidas, las cuales hay que suministrar luz.
Agua; igual que en la luz.
Televisión; se ponen muchos cables alrededor de las calles y de los greenes a los cuales hay que prestar mucha atención a cuando se corta.
Carpas; 
Voluntarios
PLANNING OPERARIO EN CAMPEONATO
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JUAN PG,9,4,5 2110 (#1) Toro 1000 #1 (11) RAFAEL 2,3,1,4,5,6,7,8,9,PG 2110 (#1) Toro 1000 #6 (14)

SANTI 1,2,3,7 2110 (#2) Toro 1000 #2 (12) PATRICIO 11,12,13,14,10,15,16,17,18 2110 (#2) Toro 1000 #7(17)

PACO 11,13,14,12 2110 (#3) Toro 1000 #3 (13) MANUEL CH. 2,3,4,5,6,7,8,9,1,PG

-

JD 2653 #1(21)

JAVI 18,16,17,15 2110 (#4) Toro 1000 #4 (12T) SANTI 11,12,13,14,15,16,17,18

-

JD 2653 #2(N)

MANUEL CH. 10,8,6 2110 (#5) Toro 1000 #5 (13T) 2,3,1,4,5,6,7,8,9,

JOSE PG, 9,1,2,3,4,5,7,6,8 Workman #1 (4300) SmithCo #1 (Nuevo) 11,12,13,14,15,16,17,18,10

PATRICIO 10,11,18,16,17,13,14,12,15 Workman #2 (3300) SmithCo #2 (Viejo) PACO 2,3,6,9

-

3225C #1 (32)

AHARRAM 4,1,2,3,5,6,7,8

-

Sand Pro #1 (Propiedad) FARID 12,13,14,17

-

3225C #3 (33)

JESUS

-

Revisión Riego general. J.CARLOS 1-18 Club Car #5 (J.C.)

-

CARLOS

-

HASSAN 1-9 Club Car #6

-

MANOLO PEÑA 18,16,17,10,11,12,13,14,15

-

Sand Pro #2 (P. Hierro) AHARRAM 10-18 Club Car #4

-

JAVI ALA.

-

JUAN-JAVI ITIN. A1  +  ITIN. B 2110 (#3)

-

JAIRO

-

MARIA-JIMENA ITIN. A1/A2  +  ITIN. B 2110 (#4)

-

RAFAEL PG, 9,1,2,3,4,5,7,6,8 Club Car #3

-

CARLOS-JAVI MEL. ITIN. A2  +  ITIN. B 2110 (#5)

-

JIMENA 10,11,18,16,17,13,14,12,15 Club Car #4

-

JAIRO-HASSAN ITIN. A1  +  ITIN. B Club Car #1

-

MARÍA 1-9 2110 (#6)

-

MANOLO P.-JESUS ITIN. A1/A2  +  ITIN. B Club Car #2

-

JOSE VALDERR. 10-18 2110 (#7)

-

JAVI-MONTOYA ITIN. A2  +  ITIN. B Club Car #4

-

FARID

-

3225C #1 (32)

SOPLAR

Soplado de calles y caminos. JOSE VALDERR. 2110 (#6) Bufalo

JAVI TALAY.

-

3225C #2 (P.Hierro) JORGE

-

CHEMA

-

3225C #3 (33) MIGUEL TALAY.

-

MONTOYA

-

3225C #4 (Nueva)

Revisión Riego general.

J.CARLOS Club Car #5 (J.C.)

-

Manguera en secas puntuales.

HASSAN Club Car #6

-

JORGE

MIGUEL TALAY.

Club Car #7 (Electrico.)

Club Car #7 (Electrico.)

CHALLENGE ESPAÑA 2006

MAÑANA: 6:30 am TARDE: 18:00 pm

CORTE GREEN



CORTE COLLAR



JD 2653A #3(22)

-

CORTE TEES

CORTE ANILLO CALLE IDEM SENTIDO COLLARES

RULO

Detrás del corte de Greenes, 

siguiendo la misma dirección.

BUNKERS

Rastrillos dentro de bunker 

con el mango mirando a calle.

TALLER

Revisión y puesta a punto de 

la maquinaria

RIEGO

CSU

Cambio de bandera + Soplar 

Greenes + arreglar piques

TEES CSU

Recebo + Limpieza general + 

Carga y Limpieza de 

Lavabolas

CORTE CALLES

IDEM SENTIDO MAÑANA



TALLER

Revisión y puesta a punto de la 

maquinaria

16,17,18,10,11,15

4,1,5,8,6,7,

Club Car #2

Club Car #1

CHEMA



RECEBO CHULETAS

MANGUERA SECAS

Secas Tees+Calles                                                           

ITINERARIO A: D,L,M,X,J                                                     

A1: (2,3,1,4,5,6,7,8,9)                                                              

A2: (11,12,13,14,15,16,17,18,10)                             

ITINERARIO B: V,S,D  

((2,3,1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,10) 

20% M.O +80% arena+Semilla                        

ITINERARIO A: D,L,M,X,J                                                     

A1: (2,3,1,4,5,6,7,8,9)                                                              

A2: (11,12,13,14,15,16,17,18,10)                             

ITINERARIO B: V,S,D  

((2,3,1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,10) 

Manguera en secas puntuales.

RIEGO

CORTE CALLE

L,X,V,D

M,J,S

L

X

M

J V,D

S

L

M, S

X

J

V,D

L,X,V,D M,J,S
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