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Madrid, 12 de Abril 2012.
	Att: D. Julián de Zulueta

Real Federación Española de Golf

c/ Arroyo del Monte, 5

28035 Madrid

	


PROYECTO: REMODELACIÓN DEL SEGUNDO RECORRIDO DEL CAMPO DE GOLF MUNICIPAL LA CUESTA, LLANES

ASUNTO: INFORME VISITA DE OBRA Nº

FECHA: 12 de Abril 2012
ASISTENTES: 
· Representantes de la R.F.E.G.
· Representantes de la F.G.P.A.

· Representantes del Club de Golf La Cuesta de Llanes.

· Representantes de la Constructora Garden & Golf.

· Representantes de Rivero Golf Design.

ESTADO DE LA OBRA
HOYO #10
PAR 4 

Tees: Correctamente ejecutados.
Antegreen y Green: Funcionando el drenaje a la derecha del green. Los moldeos están correctos y se encuentra a falta de terminar de germinar.

Se comenta la oportunidad de conexión a dren existente por detrás del green actual, en su zona derecha,  para facilitar la evacuación de aguas.

HOYO #11
PAR 5

Tees: Las plataformas de los tees están correctamente ejecutadas. 
Calle: Pendiente de dibujar la calle en su inicio (se podrá recortar unos 6 m), viendo la posibilidad de formar un pequeño bosque en su lado izquierdo para separar de la cancha de prácticas.
En la marca de 100 m, incrementar la anchura de la calle hasta el borde del bunker. 

Pendiente de conformar y definir la calle detrás de bunker en todo su lado izquierdo, llegando a zona de cotollas, trasplantando cuatro de ellas. Igualmente pendiente de definir mediante siegas el lado derecho, pudiendo completar más adelante con vegetación.

Green: Se comprueba el área de green en su lado izquierdo, marcando sobre terreno una franja en el límite de green para suavizar y permitir vueltas de la maquinaria fuera de green durante las siegas. Este ligero rebaje del terreno permitirá también evacuar las aguas que escurran desde el talud izquierdo, evitando que entren a green.
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Green hoyo #11 en contacto con talud izquierdo.
HOYO #12
PAR 3
Tees: Se observan arrastres producidos en la parte derecha de la batería de tees por obstrucción de arqueta de drenaje situada en su coronación, debiendo corregir estas áreas. Los tees están en proceso de germinación.
Calle: Se comprueba la posición del bunker de arena, con una colocación final algo desplazada a su derecha, no participando tanto en juego como estaba planeado, por lo que se decide dejar ese bunker en hierba, retirando la arena de forma que quede con pendientes segables y aprovechando ésta para un nuevo bunker que se posiciona a la izquierda del green y que se marca in situ. Dicho bunker estará en cota actual de terreno, tendrá unas dimensiones de unos 6 x 10 m y quedan marcadas las salidas de agua hacia detrás por ambos lados. 
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Futura posición del bunker de arena.
Green: Por la parte derecha del green se comprueba la entrada de agua y arrastres a green, marcando en terreno una vaguada, que permita conducir aguas hacia sumidero existente en parte delantera derecha.
En la zona trasera del green, dejar un anillo de green estrecho. Toda la zona detrás de green será mantenida como rough alto (unos 50 mm de altura de corte), durante la siega, para frenar las bolas “pasadas”.
HOYO #13
PAR 4
Tees: Germinando correctamente. 
Calle: Se observa una gran superficie en inicio de calle actual que podrá ser empleada como zona de tepe, una vez abierto el hoyo, pudiendo situar un bosque de arbolado en dicha área para independizar más el hoyo.
Detrás del antiguo green del hoyo 12, hay una arqueta de drenaje, poner tepes o resembrar y pasar rulo para mejorar esta zona.
Green: Germinando correctamente, se comprueba que las evacuaciones de agua son correctas.
HOYO #14
PAR 4

Tees: Germinando correctamente. Se comprueba la visual hacia el lago desde los tees, no teniéndola completa desde el tee más trasero, en su parte retrasada, pero sí, en la zona delantera de la plataforma, por lo que se mantiene su definición actual, descartando el rebaje del terreno en la visual a la altura del banco existente, por tener roca y ser un movimiento de tierras elevado. Igualmente no sobreelevando la plataforma del tee por suponer un movimiento antinatural y acabado artificial de esa zona, poco integrado.
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Vista desde el tee de blancas del hoyo #14.
Calle: Desde la caída de bola se observa la visual a green y la presencia del bunker pudiendo aumentar esta visual simplemente recortando el perímetro en la parte trasera y subiendo la arena en ese talud trasero, para poder ver el bunker desde la calle.
HOYO #15
PAR 3

Tees: Sembrados y germinando, teniendo las vaguadas entre ellos definidas, pero algo dañadas, por la excesiva lluvia, quedando pendiente su conformación y reparación.
Green: Perfecto en su terminación en bunkers frontales de green, marcando una ligera corrección en el perímetro del bunker derecho en su contacto con el green.
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Corrección en bunker derecho del hoyo #15.
HOYO #16
PAR 4

Tees: Correcta la terminación y accesos a las áreas de tees, que están germinando.
Calle y Green: Queda pendiente para más adelante, la definición final de las superficies de fairway y rough del hoyo.
Muy bien ejecutadas las labores de trasplantes, e igualmente el bunker en el fairway de la izquierda, definiendo en terreno, el ligero movimiento de tierras a desarrollar en la parte final del fairway de la derecha, dónde está actualmente el green, para evitar mediante un moldeo natural la entrada de agua y arrastres de tierra desde el camino de detrás y en toda su ladera.
Se observa una pequeña entrada de agua en zona derecha de green, que se soluciona con una ligera vaguada hacia el sumidero de drenaje, quedando marcada en terreno. El resto del entorno del área de green, las aguas evacuan bien.
Suavizar e integrar con el terreno natural el talud del antiguo green existente.
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Regueros en ladera derecha del hoyo #16.
HOYO #17
PAR 4

Tees: Prácticamente terminados y en buen estado, comentando la mejora en orientación que puede redibujarse mediante siegas.
Se comenta la posibilidad de disponer de parte del arbolado de la izquierda de calle, en su parte más distante, para situar en otros hoyos.
Green: Correctamente terminado y en buen estado la zona de green y alrededores.
HOYO #18
PAR 5

Tees: Zona de tees perfectamente terminada y en proceso de germinación muy avanzado.
Calle: Se marca el límite de calle desde el bunker de la derecha de caída de bola hasta el segundo golpe. 
Muy bien el aclarado y poda de arbolado.

Se observa la visual del lago, lámina futura de agua, pudiendo participarla más en el juego, acercando éste al fairway en su parte final, encontrando dos posibilidades, que serán:
1. Ganar 6 m de lámina de agua en el punto más distante, a la altura del arbusto de Gynerium.

2. Ganar 12 m en ese mismo punto, pero teniendo aquí la dificultad de tener que mover la tubería de riego.

En ambos casos, la profundidad de excavación será de una media de 0,50-100 cm hasta llegar al estrato de roca dura presente, ya que con esta profundidad es suficiente para mantener la lámina de agua.

Se marca en terreno el contorno y por parte de esta Dirección Facultativa, se cree suficiente la primera opción, para lograr el objetivo comentado en esta visita.
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Vista de la zona del lago a ampliar en contacto con el hoyo #18.
Green: Se observa el correcto acabado en la zona de green, que actualmente está germinando correctamente, viendo en la parte trasera de éste la posibilidad de situar una pequeña arqueta sumidero, para facilitar la salida de aguas a la red de drenaje.
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                    Fdo.
	Fdo.

	Ana Marinas.

                     Director de ejecución de obra.
	José Marín.

Director de Obra.
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