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La manera más rápida y económica de devolver la apariencia saludable a su césped descolorido o en parada invernal. El colorante para césped SUPER-COVER es un pigmento verde e inocuo con adhesivo que no daña el césped y se puede aplicar en cualquier época del año.

· Diseñado para aguantar tráfico intenso.

· Ideal para campos de Deportes y Parques públicos (No mancha la ropa )

· Campos de Golf : se puede mezclar con arena. Alternativa a overseeding.
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Jardines particulares y zonas comerciales.
· Duradero  y  económico.

· Diluir en agua de 1:7 a 1:15

· Biodegradable. No tóxico.


Quality Coatings Since 1900 ; Over 100 Years of Paint Manufacturing 
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SUPER-COVER  ha sido formulado para durar el periodo de parada invernal o hasta que el césped empiece a crecer de nuevo. Un litro de Super-Cover cubre aproximadamente de 100 a 300 m2  de césped. La superficie cubierta dependerá de varios factores : maquina de aplicar  seleccionada, condiciones del césped e intensidad de color deseado.

Para aplicaciones de otoño/invierno sobre césped en parada invernal ( “dormido” ) comience con una tasa de dilución de 1:7. Una parte de Super-Cover por 7 partes de agua. Esto está bien como punto de partida, pero tendrá que probar y ajustar hasta lograr el color que Vd. desee. Añada más agua para un color menos intenso y menos agua para un color más oscuro. Para obtener un buen resultado puede utilizar un pulverizador de presión de mochila, de empuje o autopropulsado con boquilla plana o cónica.
	Importado por :




www.aldistrading.com
Autovia Sevilla-Coria Km. 3,5

San Juan de Aznalfarache

41920 Sevilla 
Tfno. 680991608

Fax  954170512


Para aplicaciones de primavera/verano comience con una tasa de dilución de 1:15. Una parte de Super-Cover por 15 partes de agua. De igual forma necesitará ir probando hasta obtener el color deseado.
Para mezcla con arena. 100 ml de Super-Cover + 100 ml de agua para 25 kgs de arena.
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* Diluido, la tasa BOD5/COD es >0.5 lo que sugiere que este producto es directamente biodegradable.

Antes de verter al desagüe compruebe la normativa local.

.© 2011 J.C. Whitlam Manufacturing Co.
Product  manufactured in the U.S.A.









SUPER-COVER es Biodegradable* y No tóxico. No contiene productos químicos tóxicos, metales pesados u otros ingredientes que sean dañinos para el césped. No es dañino para plantas, animales o personas.














APLICACIÓN





Cortar el césped antes de la aplicación inicial, a la altura deseada (25 a 40 mm aprox.) 


Aplicar cuando el suelo esté seco.


Agite y remueva bien el recipiente.


Si va a aplicarlo con pulverizador, diluya el contenido en agua hasta un grado que sea adecuado para la maquina seleccionada.


No mezcle más pintura de la que usará en el mismo dia.


Para un mejor resultado utilice una presión de baja a media.


Evite pulverizar caminos, cemento y objetos que no desee pintar.


Si hay amenaza de lluvia no lo aplique. Tampoco en condiciones de viento.


Para obtener resultados uniformes  se recomienda dar dos pases perpendiculares.


Tiempo de secado : De 30 a 60 minutos a 25ºC y 50% de humedad.


Después de aplicar, limpie con jabón y agua tibia la maquina, filtros y boquillas.


Si aplica correctamente el colorante para césped SUPER-COVER no se adherirá a la ropa y equipos. Recomendamos que lleve puesta ropa adecuada durante la preparación de la mezcla y aplicación.














