Los principales puntos que he aprendido en esta visita al GCSAA en las Vegas 2012, son los siguientes;

THE SCIENCE O PHYSICAL PROPERTIES
 Los principales puntos que he aprendido en este curso son: 
1.  El suelo esta estructurado por tres componentes físico, químico y biológico, sin el primero no se pueden dar los demás. Por lo tanto hay que prestar  más atención a la granulometría del suelo y por lo tanto tenemos que hacer más analíticas e interpretarlas cuando vayamos a hacer auditorias.

2. Las raíces y los microorganismos que hay en el suelo producen producen CO2 aunque también producen otros gases (HS)nocivos para el desarrollo de la planta. Estos gases hay que moverlos y desplazarlos. Esto se puede hacer gracias a inyectar aire por los inlet de los drenajes de los greenes. Nosotros nunca hemos hecho está práctica cultural en el CNG. El profesor David L Doherty nos dice que hay relación directa entre el musgo y la acumulación de gases nocivos.  Vamos a empezar a hacerlo en el centro nacional y el link de como se hace es: 

3. También pregunté que si le parecía bien el que mezclara 80 % de arena para USGA con el 20 % de la tierra vegetal, para campos públicos con poco mantenimiento con mantenimientos de bajo coste. El está de acuerdo siempre que pinchemos con VERTIDRAIN lo más profundo posible y ayudar a la filtración

SOLVING YOUR DRAINAGE PROBLEMS
1. El mejor greenkeeper del mundo en 1929 Wendell P. Miller, el cuar era el headgreenkeeper de Augusta Nacional dijo: “ A greenkeeper cannot mantain perfect turf unlesss his golf course is well drained”

2. Es muy importante tener la topografía o puntos de medida con el laser, tanto en todo 
campo como para analizar las caidas. Nosotros pocas veces lo hacemos y es muy necesario para hacer los drenajes bien.

3. Para resolver un problema de filtración de agua lo primero que es lo que tienes en el suelo. Por lo tanto tenemos que hacer un profile y ver qué movimiento tiene el agua. El ha explicado cuatro tipos diferentes de escenarios los cuales se resuelve de cuatro formas diferentes:

a. El de terreno con arena y se drena con zanja de drenaje y arena USGA arriba. 

b. El que tiene arcilla arriba y abajo está totalmente seco o es roca madre. Este es el drenaje que están realzando en la Zapateira . Nos dicen que el drenaje funciona siempre y cuando tenga:

·  Buen sistema de riego, si no les así en verano se van a ver las zanjas de drenaje. 
· También es problemático, como en verano al  ser la arcilla expansible, el nivel de la arena baja y los jugadores se pueden torcer los tobillos. 
· Otro problema es que tienes que recebar todas las calles con la misma arena tan gruesa como la que puesistes en las zanjas pues si no las terminas obturando. COURSE OVER FINE NEVER FINE OVER COURSE. 
· No puedes poner mantillo o algo que retenga el agua en las zanjas para que crezca la hierba si no los obturas ya que el movimiento del agua es solo vertical.
· Algo que también nos preocupaba es si las zanjas iban a ser estable y no se iban a derrumbar, físicamente esta comprobado y funcionando perfectamente. De todas maneras Benito pasará estas recomendaciones al club.

c. [bookmark: _GoBack]El de la capa featica con arcilla que se ponen tubos y se tapan con esa misma arcilla y con caída a los puntos mas bajos. 

d. Cuando no tienes caídas y hay que bombear el agua  a otro sitio. Esto en España es inviable e insostenible.

4. Intentar hacer las arquetas de ladrillo en el CNG buen vez de cuadradas. Redondas aguantarían  más en el tiempo.

5. Para drenar los bunker el mejor resultado es el que ya nos ha explicado Vargas. Hacer los drenajes sobre lo que tenemos y directamente sobre el tubo de drenaje con tela para que no se obturen con los limos. 

