PASOS A SEGUIR AL ANALIZAR EL AGUA DE RIEGO PARA DETERMINAR LAS OPCIONES DE MANTENIMIENTO DEL CÉSPED

Esto es un pequeño resumen de un artículo titulado: Understanding Water Quality and Guidelines to Management. (USGA GREEN SECTION RECORD SEP/OCT 2000). Las tablas que se mencionan salen en este artículo.

1. Mirar los bicarbonatos y carbonatos del agua. Si las concentraciones son mayores de 120 ppm para los bicarbonatos y 15 ppm para los carbonatos ,  calcular Relacion de absorción de sodio  ajustada (RASaj) y Carbonato sódico residual (CSR) para verificar el grado de impacto que estos iones tendrán sobre el calcio y el magnesio. RASaj>6 meq/l y CSR> 1,25 pueden indicar que tratamientos con acido más carbonato cálcico o sulfato cálcico son necesarios.

2. Comprobar la concentración de sodio y calcular RAS, RASaj y CSR para ver el impacto en el deterioro de la estructura del suelo (Peligro para la permeabilidad causada por exceso de sodio) También, evaluar CE (conductividad eléctrica del agua) en conjunto con RAS o RASaj para estimar los peligros de permeabilidad (ver tablas 3 y 5). Conocimientos sobre el tipo de arcilla pueden ser muy útiles. Esos valores determinaran los niveles de aireación , lavado y aportes de correctores que serán necesarios.

3. Comprobar CE y STD( Sales totales disueltas) para ver su impacto sobre el césped.  (ver tabla 2). Altos valores de STD junto con valores pequeños de sodio y bicarbonatos podrían indicar la posibilidad de crear un suelo salino y determinarían la intensidad de los pinchados y las necesidades de lavado como la primera opción de control.

4. Comprobar los niveles de azufre y/o sulfatos. Si los niveles de azufre son mayores de 60 ppm o los niveles de sulfatos son mayores de 180 ppm podría ser necesario el uso de carbonato cálcico como corrector. Los altos sulfatos combinarían con el carbonato cálcico para formar yeso(sulfato cálcico) . Reduciendo los niveles de azufre y sulfatos se ayudará a reducir los problemas anaeróbicos y la formación de capa negra siempre que se realicen prácticas regulares de aireación y riegos de lavado.

5. Comprobar niveles de sodio, cloruros, y boro por sus específicos riesgos potenciales de toxicidad. (Tabla 3) Estos iones normalmente afectarán a las plantas ornamentales y las variedades de césped susceptibles, pero continua acumulación de estos iones puede incluso afectar a variedades tolerantes. 

6. Comprobar los niveles de nutrientes y hacer los cambios adecuados en el programa de fertilización teniendo en cuenta los nutrientes aportados por el agua, y las posibles deficiencias originadas. (Tablas 6 y 7). Calcular Ca:Mg, Ca:K, y Mg:K ratios y ajustar el programa de abonado de acuerdo a estos ratios (Tabla 8). Observa por niveles deficientes de hierro y manganeso. Con niveles muy altos de cloruros podrían necesitarse un aumento del 10-25 % en los aportes de nitrógeno. Fósforo y potasio son críticos para mantener un buen sistema radicular en un ecosistema salino. Las necesidades de P y K pueden aumentar en un 25-50 % respecto a un medio no salino. Incrementar estos aportes en dosis muy bajas , pero muy frecuentes (spoon-feeding). Altos aportes de calcio y magnesio para remplazar al sodio pueden reducir el potasio asimilado por la planta. Niveles altos de sodio también reducen la absorción de K. N:K ratios deberían mantenerse en una relación 1:1 hasta 1:1,5 mediante abonados ligeros y frecuentes.

7. Airear, airear, airear, seguido de riegos de lavado, riegos de lavado. Mantén las sales en movimiento.

