



	RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS DRENAJES EN LAS CALLES DEL CENTRO NACIONAL DE GOLF
	Intervención de David Gómez
En un campo de golf como el Centro Nacional de Golf, con la orografía tan pronunciada y un paisaje lleno de ondulaciones y pendientes, el diseño y la realización de drenajes para canalizar el agua que fluye, tanto por infiltración como por escorrentía superficial, es esencial para  mantener el estado de campo en óptimas condiciones para la práctica del golf.
Los drenajes que se están acometiendo en el Centro Nacional se deben a los problemas que están padeciendo las calles como consecuencia de una deficiente infiltración del agua, por lo que ésta se acumula en superficie y favorece la compactación de la zona, impidiendo el desarrollo de la hierba, lo que conduce a la aparición de zonas desnudas con escasa a nula densidad de hierba. A este problema se suma la deficiente calidad del agua de riego procedente de las aguas pluviales recogidas y almacenadas en los lagos, las cuales generan gran cantidad de sales que después son aplicadas al campo.
	Ante esta problemática las labores que se están realizando para la mejora de los drenajes existentes y la construcción de nuevos drenajes son:
· Rediseñar muchas de las hoyas que sirven para darle pendiente al terreno y conducir el agua que fluye por escorrentía superficial hacia las arquetas de drenaje.
· Construir nuevas arquetas de drenaje de ladrillo.
· Realizar canales de drenaje subterráneos para recoger el agua infiltrada.
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