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DEMOSTRACIÓN MÉTODO CONSTRUCTIVO 
BETTER BILLY BUNKER
1. INTRODUCCIÓN

La RFEG en su esfuerzo continuo por la innovación y el uso de nuevas tecnologías para la construcción y el mantenimiento de los campos de golf no cesa en su esfuerzo por evaluar y dar a conocer nuevos métodos constructivos que favorezcan el desarrollo del juego en cada una de las zonas de un campo de golf. Sin duda, los bunkers son una de las zonas más criticas y de mayor exigencia de mantenimiento en un campo de golf. La RFEG ha invertido mucho y ha realizado diversas pruebas y estudios de investigación con diferentes métodos constructivos encaminados a mejorar el diseño, la construcción y el mantenimiento de los mismos. Este método, desarrollado en EE.UU. ha sido presentado como una de los sistemas más efectivos en cuanto a capacidad de drenaje y facilidad de instalación y mantenimiento. 

Durante los días 22 y 23 de abril se llevaron a cabo en el campo de golf del Centro Nacional en Madrid las jornadas de demostración de este novedoso método constructivo para bunkers desarrollado por la compañía "Better Billy Bunker”. 

A las mismas acudió su presidente el Sr. Jerry Lemons, junto con la empresa instaladora oficial en España Mafer Golf, para ofrecer una demostración de puertas abiertas a todos los greenkeepers, gerentes, diseñadores, etc. interesados. 

En primer lugar se realizó una presentación formal en las instalaciones de la Real Federación Española de Golf para explicar los fundamentos del proceso constructivo y posteriormente el Centro Nacional les cedió un bunker para llevar a cabo todo el procedimiento y así poder apreciar el comportamiento y las condiciones de mantenimiento descritas en la presentación.

Se trata de un método ya utilizado en EE.UU y Reino Unido que acaba de ser presentado en España. El fundamento consiste en la colocación de una capa de grava (3-6mm de diámetro) de 5 cm de grosor sobre toda la superficie del bunker, zanjas de drenaje incluidas, sobre la que se aplica un polímero patentado ST410 que permite la infiltración del agua y finalmente se vierte la arena.

Según el Sr. Lemons, la instalación ofrece una superficie jugable con una garantía de 10 años y un ahorro en necesidades de arena durante la vida útil del bunker.

2. METODOLOGÍA

Se eligió para dicha demostración el primer bunker a la izquierda del green del 18. La propuesta realizada por esta empresa era la de prepararles el bunker según sus especificaciones (líneas de drenaje y base del bunker con una capa de 5cm de grosor de grava local de 3-6 mm) para que ellos pudieran aplicar su producto y así observar in situ los resultados.
Las especificaciones para la preparación del bunker de acuerdo a este método constructivo fueron las siguientes:
· Se retira toda la arena original del bunker para dejarlo completamente limpio simplemente la base de suelo original con las líneas de drenaje. 
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Foto 1.- Operario retirando arena

· Se llena el bunker con una capa de 5 cm de grava en todas sus partes.
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Foto 2.- Bunker lleno de grava
· Una vez se preparó el bunker vinieron los técnicos de la empresa Mafer Golf junto al Sr. Jerry Lemons para aplicar el producto por medio de una equipo de pulverización a presión a lo largo de todo el bunker dejando la grava recubierta con el producto durante 24 horas sin realizar ningún tipo de acción sobre el mismo e incluso recibiendo el agua de los riegos nocturnos del citado día.
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Fotos 3 y 4.- Detalle de la aplicación del polímero sobre la base de grava.
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Foto 5.- El propio Sr. Lemons aplicando el producto para formar a la empresa instaladora.
· Al día siguiente se evaluó el comportamiento y grado de compactación del polímero en la capa de grava antes de verter la arena definitiva sobre la base. Se hicieron las pruebas deseadas tales como aplicar agua al bunker para comprobar la velocidad de drenaje del nuevo método constructivo, se jugaron varios golpes desde la grava para comprobar la compactación de la misma y también se quiso demostrar que no daña los palos de golf y todos los resultados fueron satisfactorios.

· Después de comprobar el buen drenaje de la grava se procedió a llenar el bunker de arena para ver cómo asentaba sobre la grava tratada completándose así las pruebas finales de drenaje y jugabilidad del bunker.

3. CONCLUSIONES

El resultado de las pruebas de este nuevo método constructivo ha sido satisfactorio dada la facilidad de construcción y  rapidez de incorporar este método constructivo en los campos de golf.

Para asegurar un comportamiento efectivo del bunker habrá que ir realizando pruebas anuales de drenaje y compactación a lo largo de los diez años de vida útil que garantiza este método para poder establecer conclusiones definitivas sobre el mismo. 
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