INFORME CENTRO NACIONAL DE LA RFEG

Por el presente informe hago saber los diferentes problemas que me preocupan en el campo, los cuales hemos discutidos tanto Eugenio como yo a lo largo de estos últimos dos meses y medio.

1ª El terreno natural que se encuentra en la finca es pésimo para el crecimiento y posterior mantenimiento de especies cespitosas, ya que por sus malas propiedades edáficas provoca que no penetre el agua y esta simplemente resbale y se acumula en lugares no deseados. El agua resbala y no penetra (es como si fuese una película impermeable) con lo cual las raíces no se pueden hidratar y se secan. Gracias a la elección de la Festucas podemos tener ahora mismo en las condiciones de verdor en las que se encuentran, pero si se fijan en zonas en donde hay Raygrasses se originan unas secas casi irrecuperables a día de hoy y en el futuro será peor.

La solución más correcta en este caso creo que será ir pasando constantemente la AIRWAY. Dicho sea de paso creo que ha sido un acierto total haberla comprado, la función que realiza es la de literalmente rajar el campo abrirlo con lo cual provocaremos que penetre agua y que las raíces se puedan hidratar. Con esto no quiero decir que se solucione definitivamente el problema pero de lo que si estoy seguro es que lo aliviara.
También quería resaltar la orientación sur del campo junto  con el viento constante hace que seque aun mas, por lo tanto en el verano las secas van a ser constantes y vamos a tener que empeñar mucho personal y tiempo para que no se nos vaya de las manos.
2ª Las calles, al menos son de arena y no tenemos el problema que he explicado en el punto anterior aunque detecto varias cosas;

a) Lo primero es que en algunas calles la mezcla de materia orgánica  y arena no esta bien hecha y en algunos casos hay acumulas en superficie que hace que las raíces no puedan respirar bien y por lo tanto haya calvas.

b) Por culpa del terreno original (que es impermeable) el agua se acumula abajo y crea un estado de anoxia o falta de oxigeno al acumularase agua. Esto provoca que se desarrollen unos microorganismos que generan unos productos muy tóxicos para las raíces y no se pueden desarrollar normalmente, técnicamente se conoce como black layer o capa negra. La solución es tener una pinchadora la cual provocara que penetre oxigeno y se liberen los gases tóxicos para que la raíces se puedan desarrollar correctamente.
3ª El sistema de riego, no me parece adecuado la distribución de los aspersores por los siguientes motivos.

a) No se pueden diferenciar aspersores por zonas de juego ya que por ejemplo hay estaciones que levantan dos aspersores y uno pertenece a la calle y otro al rough, los cuales tienen regimenes hídricos muy diferentes al estar en zonas también edáficamente diferentes.
b)  Hay zonas en las cuales no se ha visto que constantemente esta pegando el viento y no hay una buena cobertura, atrás del campo de práctica.
c) Hay zonas las cuales están justo en medio de una colina en vez de estar encima  y por lo tanto no tiene buena cobertura.

d) Los tees riegan parte de rough y el propio tee por lo tanto pasa como en el punto a los regimenes hídricos son muy diferentes y el control es mucho más difícil.

e) Al haberse hecho el sistema triangulando desde la zona superior del campo, la triangulación presenta una dificultad añadida, ya que hay zonas en la que la alineación no concuerda con el diseño del hoyo. Otro ejemplo que veo de esto es en el campo de practica la alineación se ha hecho desde el tee de campeonato que esta curvo lo cual provoca que toda la triangulación este en curva.

Parte de la solución pasa por tener el sistema informatizado y entonces podremos ser más operativos dando más o menos minutos a las diferentes zonas.

4ª Construcción de caminos de acceso al campo. Estos nos pueden ayudar mucho a la hora del mantenimiento pues:

a) Primero porque las maquinas se desajustan y no se puede hacer un buen corte causado por todos los baches que encontramos repartidos por todo el campo.

b) Que no machacamos ni compactemos zonas que ya va a volver que resembrar, como son la zona izquierda de la calle del 16, falda del tee del 12, calle del 11, izquierda del campo de prácticas, etc.….

c) Recogida y canalización de las aguas, una vez que están hechos los caminos van a desaparecer los pocos acumulo de agua que se hacen pues a mi parecer el campo esta muy correctamente drenado.

5ª Plan de fertilización: hasta ahora he visto que no se ha querido fertilizar con mucha frecuencia, parte porque no tenemos ni personal  ni maquinaria para cortar, aunque hasta ahora con el frió agronómicamente esta bien, yo soy partidario de que la planta no se puede tener baja de nutrientes por que se debilita tal y como esta en estos momentos, y eso implica que es muy susceptible a varias cosas:

a) Enfermedades; manchas en el tee 12, tee del campo practica, calle 12,
b) Malas hierbas la población de tréboles (Oxalis stricta) esta aumentando exponencialmente, calle 17, campo de practica, calle 12.

6ª Campo de practica: el terreno que existe en el campo de practica es pésimo y cuando pase el buggy recogiendo bolas se va a originar un barrizal que seguro no tiene que ver con una pradera verde, por tanto aconsejo un agresivo recebo (topdreesing) con arenas y posterior rajado (spiking).

7ª Construcción de una nave de mantenimiento: a la hora de tener las maquinas en un mejor estado y nuestro material mas organizado la única manera es tener una nave en la cual podamos ser mas operativos ya que ese va a ser nuestro salto en calidad que se vera reflejado en el campo de seguro.

8ª Si se va a empezar a plantar árboles hay que tener en cuenta varias cosas:

a) Localización de tubería.

b) Plantado, pues si se quiere hacer bien se necesitan dos personas las cuales hacen falta en  el mantenimiento del campo.

c) Mantenimiento de esos árboles, como mínimo días alternos le hace falta riego para que agarren por eso nos hace falta mas personal.

9ª En losgreenes detecto dos problemas:

a) A primera hora de la mañana se pueden apreciar unas manchas llamadas dry spot o lo que se conoce como secas, esto nos dice que vamos a pasar un verano muy duro.

b) Si queremos una superficie totalmente practicable o smooth, necesitamos un rulo, ya que por la propia construcción del green hay pequeños hundimientos que hacen que la maquina haga scalping y luego se ve como si hubiese pegado pequeños bocado o manchas amarillas, y eso es por que en una zonas corta mas que en otras, la solución por ir recebando y ruleado hasta que se consiga un superficie perfecta para la practica del golf.
10ª El personal, lo veo muy motivado y con muchas ganas de trabajar, todavía están lejos de hacer las cosas como las hacen en otros campos (líneas rectas, visión de juego, etc.) pero están poniendo muchísima voluntad por aprender, y todos están ansiosos por hacer horas extras, pero el sueldo es bajo y de alguna manera quieren incrementarlo y lo bueno de la situación a mi parecer es que quieren incrementar el sueldo trabajando y eso es lo importante. El problema que veo va a ser cuando abramos que caerán en picado  las horas extras y el sueldo se reducirá mucho. Creo que tal como se están comportando en el campo y la voluntad que están poniendo habría poco a poco darle una mejora de condiciones o al menos que ustedes hablen que en el futuro y si siguen esforzándose las condiciones mejoran para todos.
Creo también que Omar por el trabajo que esta realizando se debería mejorar las condiciones, de todos es el que mas confianza me da al realizar cualquier tipo de trabajo y creo que para la Federación es una muy buena herramienta para tener el campo en las mejores condiciones.

Por otro lado, agradecer todo el interés que esta poniendo Eugenio Rezola porque mi trabajo salga lo mejor posible y que me sienta bien dentro de la Federación.

                                                                                                         David Gómez Agüera
