CENTRO NACIONAL DE GOLF
INFORME SEMANAL 
7 al 13  FEBRERO
Estimado José Ángel,   

 Te adjunto informe semanal de la línea de trabajo para esta semana en el CNG. 
Muy importante que veas el tema eléctrico y guardes la llave de los centros de transformación.

Estrategia de trabajo para esta semana
El campo  te lo hemos dejado con algo de humedad por lo que vas revisando la humedad del mismo y veremos si no nos llueve estos días. Si no llueve ya hablamos a lo largo de la semana y vemos que regamos si hace falta. En principio con un riego en semana y 6-8min te debería de valer, por lo demás tan solo revisa no se sequen los tepes y algo de manguera al green si lo consideras oportuno. 
Seguimos igual con los caminos y los dumpers que no se pare durante los ratos de heladas.  Cuando acaben de meter tierra y refinar en  los caminos (falta un poco del 4 y del 5) que vayan metiendo los drenajes de la C.P. Además hay que acabar los tepes de la calle del 3. Si vienen los de las rigolas, José que siga con ellos sino tiene para poder acabar la zona de atras del green del 8. También tiene para acabar el antegreen del 18 y hay que asegurarse que la zona que esta en tierra tanto en el antegreen del 18 como debajo de los tees de prácticas cierras los aspersores para que la tierra este seca.
Cuando se acabe esa zona y la tenga lista hay que refinarla, sembrarla con semilla de Rough mezclada con calles en proporción 3:1 y acotarla con cinta para que no pase la gente, de la misma manera que mantenerla algo húmeda y abonada para que vaya naciendo la semilla.
De la misma manera que a la maquina Volvo –Retro no le falte trabajo y seguimos con los drenajes en la cancha de practicas, que he marcado. De momento seguimos abriendo zanjas y ya las taparemos mas adelante. Muy importante que esta maquina este todo el día trabajando
Vamos a seguir revisando el riego como lo veníamos haciendo aunque si necesitas que Juan Carlos te eche una mano tú decides si hay que seguir con el riego ó no. Lo que si es muy importante es que le marques a la persona que esta con los la maquina Volvo por donde van las tuberías, para que no las parta. Si hace falta que el, justo el punto lo repase con la azada hasta encuentre el tubo que lo haga como te he explicado. Seria conveniente acabar de revisar el satélite  de la C.P.
Muy importante no se riega de día bajo ningún concepto solo las mangueras  y los aspersores necesitemos levantar para comprobar por tema de riego. Estos se levantan y como te he explicado se bajan inmediatamente en cuanto se pueda.

Por la noche al irte subes agua al lago 12 y acuérdate rebose al 16, teniendo puesto el rebosadero. Lo paras a la mañana al llegar.

La otra parte importante del trabajo de esta semana es incorporar la MO como hemos visto hoy sábado a los tees y roughs de todo el campo. Para ello que te vaya Raúl dejando los pales por cada calle y luego los vais cogiendo con un 2110.  
Trabajadores de JERSA
Continuamos igual que la pasada semana, conforme lo venias haciendo con david. Si ves pueden ir haciendo las cárcavas que falten desde donde nos quedamos en la calle 4 
Alturas de corte/ Siegas
Mantenemos las alturas de corte conforme a lo que teníamos,

	
	GREENS
	TEES/ANTG
	CALLES
	ROUGHS
	C.P.

	ALTURA
	4.2MM
	17MM
	17MM
	34MM
	34MM

	FRECUENCIA
	 Según

necesario
	Según

necesario
	Según

necesario
	Según

necesario
	Según

necesario


En principio segamos greens  el martes - jueves  con las Toro  1000, el resto empezaremos a segarlo a la vuelta de USA
Tratamientos fitosanitarios / Abonados
A mediados de semana me vas a hacer una prueba con 2lt/dursban / ha en calles , tees , rough al azar , por ejemplo una calle , le pones un ligero riego a primera hora de la noche (7.30 tarde) cuando ya este de noche y solo 2-3min para incorporar el producto y ver si salen gusanos.
Taller Mecánico
Lo que te haga falta se lo pides a Jorge  y que el te lo pida.
José Maquinista
Le pregunte el a Julian por  si tiene julian algun trabajo que le interese.

· Rematar el antegreen del 18 conforme a indicaciones de Julian y refinarlo para siembra
· Hacer zanja y colocar tubo del pasa tubos a arqueta de hormigón en el hoyo 10

· Continuar con lo que falta de los caminos
· Rematar camino trasera del antegreen del hoyo 8
· Continuar con los caminos de las Rigolas.
Otros puntos que tendrías de trabajo son;
· Limpieza de los caminos que todavía no se hayan limpiado del 10-18
· Ver solución a la ventosa del hoyo 2  (Pregúntale a  Damián y si te hiciera falta pedir la pieza.)

· Ampliar a ambos lados de la arqueta para hacer el empalme del tubo de corriente en el tee del  16

· Te adjunto parte del tiempo, para que veas la evolución del mismo y lo comentamos
Nota Importante ;

-           Cualquier problema que tengas localiza a Julian , el tiene 2 moviles 

678501000 ó bien 669 350 550.
· si tienes cualquier problema con los trabajadores de Activa llama a Roma ö Miguel Angel al  637 591 651 ó al 902 333210

· Si hay algun Problema de Salud , con los de Activa llama a Roman y te he dejado los telefonos apuntados en el papel de el comedor.
Telefonos de tu interes ;

· Riego  Rainbird Gonzalo616 48 64 19
· Riego soldador Carlos 91 729 44 44

· Riego Filtros Fran  620 251 634  Raul 609 880 046

· Cuadros electricos Fernando Bombelec  620952 999 Jose Diego Arrieta 678025830

· Volvo alquiler maquinaria Mecanico Paul  636 99 8263

· Arena  tipo IR06H gemma ó encarni 932235211
· Grava tipo AFM 2/6 – S  felix sanchez  629 610 678

· Lorenzo Y canton  Carlos  91 729 4444

· Piezas Polietileno Iberfusion  alberto 646542534

· Inyectores de acido Juan Casas 649 42 3700

· Abono Talayuela Carlos Rivero 696 94 35 83

· Abono agrotorrijos carlos gomez  925 760 374

· Abono Mariano ahijon 660 994 694

Te tiene que llegar 2 camiones de grava y productos de mariano ahijon , y tambien los inyectores de acido , por lo que si el el martes no te han llegado llamales que estan pedidos.
C/c  Julian Zulueta
