CENTRO NACIONAL DE GOLF
INFORME SEMANAL 
Estimado David ,   

 Te adjunto informe semanal de la línea de trabajo para esta semana del 6 de marzo al 12 marzo  en el CNG, cuando lo leas, lo comentamos.
Esta semana vamos a seguir centrados en  drenaje , mantenimiento, carcavas, caminos. Yo el lunes estoy en Talayuela.
El personal ya esta la completo ya que tanto Juan Carlos como  Farid ya han solucionado el tema de sus vacaciones. De ahora en adelante vamos a ver si trabajamos sabados y domingos y cuando estimemos necesario según veamos con el trabajo.
Estrategia esta   semana 
Rebajamos el trabajo de los  caminos y los dumpers en función del trabajo que vaya haciendo Jose. Que Jose le heche una mano a Damián y que siga aprovechando esta semana arriba (Hacer zanja drenajes y riego) ya que parece que viene agua para la siguiente semana. Que alterne el trabajo de Damián con Rigolas . Para ello vamos a rebajar un poco el trabajo de los remates de caminos.
Relleno de surcos y resiembra en los roughs. Seguimos con este trabajo 
De la misma manera que a la maquina Volvo –Retro no le falte trabajo y seguimos con los drenajes . Seguir haciendo con el ritmo marcamos la semana pasada (el tee del7 y el de atrás del green , la entrada a la calle del 16 , la calle del 15, los tees del 13 en especial  la parte trasera  del tee , la entrada a la calle del 12) 
Acabamos los drenajes de la cancha de practicas y calle 10 .
Continuamos con la revisión del riego conforme lo veníamos haciendo. Hay que revisar la válvula ventosa y tenemos que decidir el tipo de válvulas de corte (belgicast ó AVK )
Sacar los tepes de agrostis, de  los siguientes greens :  12 , 10, 18,  8, 7. En principio tenemos previsto traer los tepes conforme quedamos para el próximo día 14 lunes aunque podríamos retrasarlo , en cualquier caso vamos levantando los tepes.
Cuando se pongan los tepes de Ryegrass hay que acordarse de ponerlos en el bunker derecha calle 16

Vamos a empezar a hacer mantenimiento, lo que implica que tenemos que reestructurar un grupo de momento pequeño para que cada día vayan haciendo poco a poco las labores que haya de mantenimiento. Esta semana es importante cortar los greens 2 veces en semana y seguro que el lunes. Además tenemos que aplicar la materia orgánica en las calles para lo que yo antes las segaría.
Para ello quedarían en el grupo de mantenimiento conforme hemos hablado ;

· labores mantenimiento ; Farid, Jose Angel, Jose Maria, Javi.
· Seguimiento Riego ; J.C.Thomas, Hassan.
Me gustaría esta semana fuéramos cuando podamos  a la casa Rain Bird a ver que tienen ellos de Stock ( paneles,etc) de cara a posibles problemas de verano.
Cuando busquemos un hueco tenemos pendiente el tema del agua a la zona de Load Mixing de funguicidas .
Los pinchados de calle y la Aerway  veremos como los encajamos en función  de las temperaturas, ya que esta helando demasiado.
Otro punto a tener en cuenta es pedir a Esosca haga las arquetas de arriba del 14 la cancha de practicas (damian),  pasa tubos camino del 9. 
El martes me traen arenas para ver lo de los bunkers.  
Alturas de corte/ Siegas
Mantenemos las alturas de corte conforme a lo que teníamos,

	
	GREENS
	TEES/ANTG
	CALLES
	ROUGHS
	C.P.

	ALTURA
	4.0MM
	17MM
	17MM
	42MM
	42MM

	FRECUENCIA
	 Según

necesario
	Según

necesario
	Según

necesario
	Según

Necesario
	Según

necesario


Greens segamos esta semana el lunes y al menos otra vez esta semana.
Las calles las vamos segando por delante del abonado de la materia orgánica.

Los tees y los antegreens en especial estos últimos no los vamos a segar  hasta que veamos que se van para arriba y además al principio solo una vuelta a unir con la calle como lo hemos hablado.

Tratamientos fitosanitarios / Abonados
Hay que seguir muy atentos al tema de los gusanos (aunque el problema lo vamos a tener en cuanto tengamos humedad y templen las temperaturas)  y acordarse  de hacer alguna prueba.
Como hemos adelantado el abonado de greens y esta semana acabamos con la materia orgánica  a 100gr/m2
Riego y Agua

En cuanto a la instalación de Riego, te recuerdo que de  aquí a abril / Mayo  teníamos que;
· Revisar  los aspersores que estén perdiendo 
· Apuntar roturas y zonas que necesiten modificaciones , asi como arquetas y aspersores que tengamos para reparar.

· Replanificar que aspersores son de cada zona.
· Saber cuantas arquetas de válvulas hay que reponer , esto es importante para pedirlas.

· Hacer informe para aplicar lo aprendido en USA

· Reparar la ventosa del 2

· Mover aspersores del green del 13, 18.

· Poner 2 aspersores en el antegreen del 13 como vimos el otro día.

Tenemos pendiente la Válvula del 2 y su solución , lo comentamos con Damian.
Taller Mecánico
Jorge se va esta semana a marbella. 
Otros puntos que tenemos a estudiar

· Eliminación de restos de siega de greens y remolques de manuales a greens.
· Elaborar informe necesidades  pendientes de maquinaria para esta primavera 
· Abonar a mano ó tractor taludes y zonas de  hidrosiembra así como zonas nacidas de bordes de lagos.

· Nivelar tubería hundida en antegreen del 15

· Retejar con tepes de practicas la arqueta de la derecha en inicio calle del 18

· Potenciar con abono cada 15 días las zonas nuevas que diferencian la calle del rough

· Siembra del camino de tierra en la derecha del 4

· Eliminar tepes y volver a poner de Ryegraas en labio bunker derecha entrada al green del 8

· Te he dejado parte del tiempo de esta semana en el tablón para que veas lo que esta previsto, pero te diré que en principio no hay agua prevista hasta el lunes.
· Muy importante es acordarse de que siguiente semana vamos a pinchar si ó también en principio greens.

C/c  Julian Zulueta
