CENTRO NACIONAL DE GOLF
INFORME SEMANAL 
16  mayo
Estimado David,   

 Te adjunto informe semanal de la línea de trabajo para esta semana del 16 mayo 2005
Al final de esta semana , prácticamente podremos dar por concluido la construcción del campo , por lo que conforme hemos hablado nos vamos a centrar mas en el tema de mantenimiento y devolveremos el dumper y la pala cargadora . 

Mira el tema de las lluvias y lo comentamos.

Estrategia esta   semana 
El trabajo principal de esta semana se va a centrar en estos puntos principales;
· Acabar los bunkers y de recebar los greens 
· Repaso de mangueras diario del campo(reduce si sigue el tiempo asi )
· Riego y revisión del riego 

· MUY IMP , El tema del agua (ducha) a la zona de Load Mixing de funguicidas, hay que ponerle fecha
· Mantenemos las alturas de corte y frecuencias conforme a lo que teníamos después de subirlas. Yo no creo sea necesario segar el rough aunque si repasar algún  rough de antegreen que están algo altos ( 1,3,etc,  igualándolos).
· Abonar Greens como hemos hablado , 1,2,3,5,6,10 (16gr/m2 de F. Master) y el resto con 16 gr/m2 de 16-9-18 Scotts , como la ultima vez y en cruzado. 

· Acabar los caminos y remates como el del ocho al seis  y seguir remates de bordes de caminos hasta dejarlos acabados. Refinar a mano y con rastrillo la zona del 16 y la zona del 18 que remato Raul este fin de semana.
· Tratamiento de Aquadoc solo en los greens con muchas secas esta semana( 1,2,3,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18  y la próxima en todos . De Esta manera te llegara el producto ya que hay 15lt ( la dosis será 20lt/ha). No pongas nada para rosquillas que la semana próxima haremos tratamiento.
· Repasar los  árboles con mangueras si ves que hace falta.
· Manolo arquetas y remates de arquetas (hacer las 3 que faltan en el camino del 18

Riego y Agua
Si llueve reduce el tema de las mangueras y si el tiempo frio igual y seguimos ahorrando agua.

Tenemos pendiente;
1. Hacer un manual para los empleados de cuando y como se debe de regar para cuando llegue el verano, no obstante si llueve podríamos formarlos junto con el manual.

2. Poner con Gonzalo el modulo del satelite.
3. Utilizar surfactantes en greenes  mas secos solo en las zonas secas una vez por semana y resto de los greens cada 3 semanas como veníamos haciéndolo. (20lt/ha)
4. Hacer una revisión total de satélites, ponerlos en hora, verificar programas y sus tiempos de arranque, y poner cables en funcionamiento ( concha )
5. hay que revisar las mangueras ( mirar fugas y si hace falta pedir mas mangueras) y reponer lo que haga falta así como ponerlas lo mas actualizado posible 

6. traer estacas y marcar válvulas de corte.

Respecto al riego seguimos con la misma política de siempre de regar lo menos posible conforme al agua de que controlamos todos los días de que disponemos conforme te he explicado y venimos haciendo (tomar medidas todos los días y apuntar en la hoja de la carpeta)

Muy importante controlar los regadores de manguera que no apliquen demasiada agua en un punto y utilicen los grifos conforme les hemos explicado, sino acabaras teniendo el problema del musgo como el año pasado.
Taller Mecánico
José Maria que continúe en el taller y lo mas importante es que este todo el día con los auto afilados y subiendo y bajando alturas de corte hasta que aprenda.
Otros puntos que teníamos pendiente,
· Prueba con acid flow y conexiones mañana martes con Fernando de Bombelec.

· Esosca rematar  Arqueta de calle 15, pozo16,etc

· Limpiar con desbrozadotas todo lateral de calle 9

· Limpiar material de escombro dejado en alcorques de árboles.

· Repaso con 3500 de hierbas altas en calle si la proxima vez que se sieguen la maquina no puede con ellos. (por ejemplo en la calle 8)
· Tambien es muy importante revisar lo que te haga falta de arena y material de riego y preparar fax para enviarlo.
· Siega de calles el dia que veas conveniente y segar los greens de nuevo el jueves.

· Repasar con petaca de mochila alguna planta de trébol en calles/rough que se quedo sin tratar…………….

· Semillar con semillar out rough el lateral del 12 ( lo comentamos)

· Meter semilla de calle  a ver si sale en alguna zona de las del “Roundoup Giovanni” que han quedado parche como en el antegreen del 8 , para que vayan saliendo poco a poco.

C/c  Julian Zulueta
