José María López López
Ref.: 001/07
INFORME DE CAMPO

Campo de Golf de Melilla

Durante la semana he observado determinados puntos deficientes en el campo:

· Abonado: se abonaron los greenes sembrados (Hoyos 2, 8, 9 y putting) con nitrato amonico de forma manual, no encontrando en el almacén de mantenimiento ninguna máquina de abonado manual, tipo scotts o similar.

· Riego: este es el punto donde se encuentran las mayores deficiencias, no aportando la cantidad de agua necesaria para el crecimiento del paspalum.

1. El riego esta programado para actuar en tiempos de dos minutos de riego por estación, cuatro tiempos al día, lo que hace un total de ocho minutos al día por estación.

2. El programa de riego presentaba deficiencias como solape entre programas y la falta de un cuarto tiempo en la calle del 2. Ver anexo con la antigua programación. Programación que se ha cambiado a partir del sábado 14 de julio de 2007. Ver anexo con la programación actual.

3. Los aspersores se encuentran atascados o cerrados, reparando los de los greenes que estaban enterrados o cerrados, así como la limpieza de los mismos para una mejor cobertura. Algunos se encuentran mal nivelado y otros con la válvula solenoide si actuar. Se han reparado, abierto y limpiado quince aspersores en greenes quedando otros 5 sin solucionar.
4. El cuadro de control de la bomba de riego ( sumergida en el lago del uno) salta el diferencial varias veces al dia , y una vez llamado a los mecánicos de la empresa suministradora del motor se cambian unas fichas de empalme que estaban quemadas , pero el problema es debido a que la manguera eléctrica de entrada a dicho cuadro es de una sección inferior a la necesidad del mismo por consumo , calentados en demasía los hilos pudiendo dar lugar al corte de alguno de ellos y provocar que el inducido de la bomba se queme al faltarle una de la fases de trabajo .
5. En los hoyos 6 y 7 los greenes se están regando con presiones muy variables , así como con los tiempos debido a la provisionalidad del sistema y a los trabajos que realizan en la zona los operarios,”se ha sembrado antes de tener definido como se iba a regar”.

En definitiva el riego no está funcionando nada bien fallando desde la impulsión (Bomba ) que salta y nos deja un lapso de tiempo , que no podemos cuantificar exactamente en tiempo , sin regar , así como la presión de servicio que es muy variable  hasta los mismos aspersores que sin saltar o con una cobertura inadecuada no están regando como debiera.

ES FUNDAMENTAL LA SOLUCIÓN DE ESTOS DEFECTOS
En principio muchos de estos problemas se resolverían conectando el riego definitivamente a la estación de bombeo , que a falta de la jockey, esta terminada,  así como dedicarles medios materiales y humanos a las zonas ya terminadas para dejarlo del todo terminado.
· Siembra: En cuanto a la siembra realizada , en el campo se observa un aumento de nascencia del paspalum en las calles 8 y 9 , aunque no significativas, así como en zonas más húmedas , alrededor de greenes , etc.. , siendo muy pobre en la calle del uno y cerca de los drenajes donde parece que el barro arrastrado por las lluvias no fue retirado y si esparcido en sus alrededores. No viéndose cambio en la calle del uno ni en cancha de practicas.

· Otros : Las obras de conexión mediante el túnel  han estado paradas durante toda la semana, quedando con D. Luis Mayor Ingeniero de la Ciudad Autónoma y Hormeco empresa constructora con su reinicio en próximo lunes. Debe de estar Agrocinde atenta para instalar la tubería de agua antes de que la subcontrata hormigone y rellene el paso.

En otro orden de cosas la empresa no ha mandado aún sustituto de René teniendo que tomar yo algunas decisiones, y tienen en el campo a:

· 4 Operarios terminado y reparando en la zona sin sembrar los aspersores y sistema de riego (ya referí que se sembraron greenes sin tenerlo terminado) y parece que terminaran el lunes dichos trabajos.

· 4 Operarios tapando aspersores y marcando, abriendo huecos a los aspersores así como moviendo tierra.

Ambós grupos trabajando en la zona aún sin sembrar de los hoyos 3,4,5,6 y 7.
Melilla 14 de julio de 2007-07-14 

Fdo: Jose Mª Lopez Lopez
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2ª FASE AUN SIN SISTEMA DE RIEGO Y SEMBRADOS LOS GREENES DEL HOYO 6 Y 7.
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ZONA SEMBRADA Y CON MUY MALA COBERTURA DE RIEGO.

ANEXO I

HORARIOS DE RIEGO

ANTIGUO

	HOYO
	H. ARRANQUE
	ESTACIONES
	TIEMPO X ESTACION
	TIEMPO DE CICLO
	HORA DE FINALIZACION
	

	2
	0:15
	27
	00:02
	00:54
	01:09
	CP

	
	5:41
	27
	00:02
	00:54
	06:35
	

	
	13:23
	27
	00:02
	00:54
	14:17
	

	
	18:29
	27
	00:02
	00:54
	19:23
	

	1
	4:05
	48
	00:02
	01:36
	05:41
	

	
	10:39
	48
	00:02
	01:36
	12:15
	

	
	16:20
	48
	00:02
	01:36
	17:56
	

	
	17:13
	48
	00:02
	01:36
	18:49
	

	8
	2:49
	38
	00:02
	01:16
	04:05
	1

	
	9:23
	38
	00:02
	01:16
	10:39
	1

	
	15:57
	38
	00:02
	01:16
	17:13
	1

	
	21:23
	38
	00:02
	01:16
	22:39
	

	9
	8:23
	30
	00:02
	01:00
	09:23
	

	
	14:57
	30
	00:02
	01:00
	15:57
	

	
	20:23
	30
	00:02
	01:00
	21:23
	

	
	X
	X
	X
	X
	X
	

	CP
	1:09
	14
	00:02
	00:28
	01:37
	

	
	6:35
	14
	00:02
	00:28
	07:03
	

	
	14:17
	14
	00:02
	00:28
	14:45
	

	
	19:23
	14
	00:02
	00:28
	19:51
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


NUEVO

	HOYO
	H. ARRANQUE
	ESTACIONES
	TIEMPO X ESTACION
	TIEMPO DE CICLO
	HORA DE FINALIZACION
	

	1
	0:02
	48
	00:02
	01:36
	01:38
	2

	
	5:26
	48
	00:02
	01:36
	07:02
	

	
	10:50
	48
	00:02
	01:36
	12:26
	

	
	16:24
	48
	00:02
	01:36
	18:00
	

	2
	1:40
	27
	00:02
	00:54
	02:34
	CP

	
	7:04
	27
	00:02
	00:54
	07:58
	

	
	12:28
	27
	00:02
	00:54
	13:22
	

	
	18:02
	27
	00:02
	00:54
	18:56
	

	8
	2:36
	38
	00:02
	01:16
	03:52
	1

	
	8:00
	38
	00:02
	01:16
	09:16
	1

	
	13:24
	38
	00:02
	01:16
	14:40
	1

	
	18:58
	38
	00:02
	01:16
	20:14
	1

	9
	3:54
	30
	00:02
	01:00
	04:54
	

	
	9:18
	30
	00:02
	01:00
	10:18
	

	
	14:42
	30
	00:02
	01:00
	15:42
	

	
	20:16
	30
	00:02
	01:00
	21:16
	

	CP
	4:56
	14
	00:02
	00:28
	05:24
	

	
	10:20
	14
	00:02
	00:28
	10:48
	

	
	15:54
	14
	00:02
	00:28
	16:22
	

	
	21:18
	14
	00:02
	00:28
	21:46
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


