INFORME DEL CAMPO DE GOLF DE MELILLA

Melilla 27 de septiembre de 2007

INFORME DE TRABAJOS A REALIZAR O TERMINAR.

· Extender el balastro del oasis.
· Instalar el ordenador.

· Cerramiento: 

· Camino subterráneo: Aunque ya se ha hormigonado la carretera aún queda pendiente el otro tramo del paso que no tiene nada ejecutado, retrasando esto a su vez a la colocación de la valla en la zona de la carretera , así como la definición del camino de bugis en el green del uno.

· Las vallas deben de terminarse tanto en las zonas de la cancha como en el polvorín.

· En general les queda repasar y terminarlas teniendo sitios donde no llega a tocar suelo y esto lo aprovechan los perros para entrar por varios sitios.

· Caminos: Quitando las zonas a hormigonar, los caminos interiores tienen que ser reparados y terminar entre el green del 3 y los tees de 4 que no esta definido. Es preferible que se ejecute en último lugar.
· Bunker: Se han preparado los de la calle 3 y 4. Pero se debería dejar para el final a fin de evitar el posterior mantenimiento.

· Nave y Casa Club: prácticamente terminadas a excepción de la depuradora y puertas en la nave de mantenimiento, quedando darle luz y agua.

· Siembra: Se terminaron de sembrar el campo, teniendo que repasar pequeñas zonas estropeadas por las últimas obras, zona casa Club, muro Nave mantenimiento, zona de paso subterráneo.Así como la Resiembra en determinados taludes.
· Bombeo: Queda pendiente la puesta en marcha de la bomba jockey y prueba de funcionamiento.La salida de esta no pasa por el filtro. 
· Riego: También faltan algunos aspersores en tee del hoyo 4 entre calle 4 y 5, entre oasis y hoyo 6. Se ha reducido tiempo de riego al estar realizándose multitud de trabajos en el campo. Se deben reponer tramos del goteo que han sido robados.
· Siega: Seguimos sin mantenimiento de máquinas y es necesario el corte de calles con cuchillas helicoidales y ajustadas también en los tees y greenes, este hecho lo venimos reiterando desde mediados de agosto. Las calles 3,4 ,5 y cancha de prácticas están puestas en corte, así como los greenes. Es necesario una desbrozadora manual de pelo para segar los taludes de mala hierba.
· Abonado: Aunque se ha metido en abono el campo se desaconseja terminantemente el uso de urea, aconsejando el uso de un abono mas equilibrado del tipo 8-24-8.

· Recebo: Necesita el campo un recebo en calles, aunque es necesario localizar buena arena, así como recebadora. Tampoco le vendría mal un pinchado en determinadas zona de calles.
· Tratamiento fitosanitario: se esta realizando pero es necesario una maquinaria más adecuada a fin de tratar insectos, hongos, etc... de mejor forma, ahorrando tiempo y recursos humanos. El tratamiento necesita 3 operarios cuando con una máquina normal sería uno.
· La entrega de los planos ashult del campo.

· Los greenes necesitan un nuevo pinchado y recebado.

En general el campo necesita mayor mantenimiento al estar la hierba mucho mas crecida , así como maquinaria adecuada para el trabajo y que hagan el menor daño posible, esto adelantaría mucho la puesta en juego del campo. Se necesita tener a alguien encargado diariamente de controlar el riego , debido a las obras no se puede.
Tenemos que tener en cuenta que tanto la cancha de practicas como los hoyos 3, 4 y 5 están prácticamente cerrados de césped, que los hoyos 1 y 2 esta saliendo mucha planta, y en el 8 y 9 se tenia ya trozos de césped. Se abonan regularmente calles y greenes así como se cortan, con el abono y maquinaria que tenemos en el campo. Una maquina de corte helicoidal de greenes, otra circular de rough que deja mucha huella, una abonadora manual y otra para enganchar en moto bunker, moto bunker y carro de tratamiento con mangueras. Algunas deterioradas y todas sin mantenimiento mecánico.
El campo necesita para la realización de labores culturales urgentemente, para aprovechar los pocos días que aún quedan de calor.
1 tripleta de corte helicoidal.

1 quintuple de corte helicoidal.

1 multiusos con tanque de tratamiento, recebadora y abonadora.

1 abonadora manual nueva.

1 pinchadora.

1 manual helicoidal con molinete de auto afilado.

1 desbrozadora de hilo.

1 spiking.

Todo esto acompañado de lavadero de máquinas y mantenimiento de las mismas.

Hacemos hincapié en que lo último es urgente y totalmente necesario.

