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0. OBJETO
En virtud de la competencia otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se establece el procedimiento  para la gestión del Pozo. 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento se aplicará dentro del ámbito delimitado en el alcance del sistema de gestión ambiental del Centro Nacional de Golf.
2. INFORME TÉCNICO.

Será obligatorio remitir mensualmente al Organismo de Cuenca un Informe técnico en el que se reflejen las siguientes medidas:
· Cota de agua al comienzo de la extracción (Diario).

· Cota de agua al final de la extracción (Diario).

· Caudal al comienzo de la extracción (Diario).
· Caudal al final de la extracción (Diario).

· Volumen extraído (Diario).

· Calidad del agua extraída, analizando los parámetros marcados en la legislación vigente (Quincenalmente).  
3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

1. Hora de Arranque: 14:00
2. Caudal al comienzo de la extracción.
3. Nivel Piezometrico al comienzo de la extracción.
4. Encender el Aire acondicionado.
5. Encender el Pozo. Presionar Botón Verde (Encendido).

6. Chequear que esta funcionando correctamente.

7. Inspección visual en el lago #12.

8. Encender Recirculación.

9. Chequear que funciona.

10. Hora de Parada: 22:00

11.  Caudal al final de la extracción.

12. Nivel Piezometrico al final de la extracción.

13. Apagar el Pozo. Presionar Botón Rojo (Apagado).

14. Apagar Aire Acondicionado.
15. Apagar Recirculación.

Nota: La recogida de muestras se realizara por parte de una empresa contratada a tal efecto, de forma quincenal, siempre y cuando tenga contrastada su licencia y actividad medioambiental.
4. MODELO HOJA REGISTRO.
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