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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
ABRIL 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Durante este mes de Abril, el mecánico José María ha decidido marcharse del Centro Nacional, por lo que la situación del taller se encuentra en un estado de transición a la espera de un nuevo mecánico. Farid ha seguido desarrollando funciones de mecánico con  la ayuda de Miguel Guerra, realizándose revisiones de maquinaria, puestas a punto, reparaciones de diversos vehículos, ajustes en segadoras manuales…
· RIEGO:
Durante este mes de Abril ha sido necesaria la aplicación de distintos riegos en la superficie del Centro Nacional en función de las necesidades hídricas de la planta.
Además, se continúa con la instalación de una canaleta en la cancha de prácticas para recoger todo el exceso de agua que provoca el encharcamiento de la cancha, así como la modificación del moldeo en  determinadas zonas específicas de la cancha para la circulación del agua de escorrentía. Además se han realizado trabajos de acondicionamiento de las zonas donde la canaleta se instaló el mes anterior.

· FERTILIZACIÓN:

Durante este mes de Abril se han realizado varios abonados en todas las zonas del campo. Estos han sido:

Greenes: 

· Día 21 de Abril. 10 g/m2 de 15.5-0-0.
Calles y Tees:

· Día 16 de Abril. 20 g/m2 de 13-0-34.

· FITOSANITARIOS:

Durante este mes ha comenzado la aplicación del Reguladores de Crecimiento (Paclobutrazol) en calles y tees a dosis de 0.24 l/Ha.

Ha comenzado la aplicación de humectantes en greenes (frecuencia de 1 aplicación semanal) y en calles y tees (frecuencia de 1 aplicación cada 3 semanas).

Se ha realizado una aplicación de fungicida (Propiconazol) en tees, calles y antegreenes.

Se ha continuado con el tratamiento herbicida contra hoja ancha presentes en calles, tees y rough.

· BUNKERS:
Rastrillados habituales.
Se ha remontado hacia los taludes la arena de aquéllos bunkers en los que se había ido bajando hacia el centro de los mismos. 

· AIREACIÓN Y RECEBO:
En este mes no se han realizado labores de aireación o recebo.
· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	4,5 mm
	5

	Lenguas Greens
	7 mm
	2

	Calles
	16 mm
	3

	Tees
	13 mm
	3

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	1

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	21 mm
	3


Otros:

· Se han limpiado las regolas y arquetas de los caminos, así como las arquetas de tees, calles y greens por fuera, para evitar que la hierba las invada impidiendo la filtración de agua hacia las mismas. 

· Se ha realizado arquetas en los hoyos 4, 12 y 16, siendo un total de 6 unidades las realizadas.
· Como labor rutinaria de mantenimiento se han realizado los cambios de posiciones de bandera varias veces a la semana, así como la reparación de piques en greenes. También se han realizado la limpieza de papeleras y recebo de chuletas en tees.
· Se ha comenzado con el trabajo de preparación del campo para certificación ISO 14001. 

· Se ha comenzado la instalación de las redes en la zona lateral del hoyo 16.

· Limpieza de filos de caminos y bordes de bunkers (hasta el hoyo 4).

