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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
AGOSTO 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Este mes ha venido marcado principalmente por las labores en greenes (verticado) y calles (verticado, resiembra y recebo). Se han realizado tareas de ajustes de maquinaria y puesta a punto. A lo largo de todos los días se han realizado revisiones periódicas, así como determinados ajustes en las máquinas utilizadas. También ha continuado las revisiones y trabajos en la maquinaria diaria de mantenimiento. Durante todo el mes se han realizado limpiezas diarias de la zona de taller y maquinarias.
· RIEGO:
Durante este mes de Agosto ha sido necesaria la aplicación de distintos riegos en la superficie del Centro Nacional en función de las necesidades hídricas de la planta y específicamente apoyando a las zonas que se han estado verticando.
Se han realizado revisiones y reparaciones de aspersores que presentaban problemas en su funcionamiento, como puede ser cambios de turbinas y reparaciones en solenoides. Control de satélites en diversas zonas con problemas de solenoides. Se ha realizado un seguimiento diario del riego, con ajustes en zonas de máxima necesidad. Seguimiento del riego nocturno desde el acceso remoto al servidor. Se ha comenzado con la revisión de la base de datos del riego, controlando estaciones y su correspondencia en el programa de riego.
· FERTILIZACIÓN:

Durante este mes de Julio se han realizado varios abonados en determinadas zonas del campo. Estos han sido:

Greenes: 

· Día 10 de Agosto. 20 g/m2 de 19-0-19.

· Día 22 de Agosto. 20 g/m2 de 18-22-5.

Calles y tees:
· Día 10-19 de Agosto. 10 g/m2 de 15-5-20.

· FITOSANITARIOS:

Continuación de la aplicación de humectantes en greenes (frecuencia de 1 aplicación semanal) y en calles y tees (frecuencia de 1 aplicación cada 3 semanas), dando por terminado el planning de aplicaciones la segunda quincena de Agosto.
En calles, antegreenes y tees se ha continuado el planning de aplicaciones, las cuales han sido:

· 6 de Agosto. Azoxystrobin. 1 l/ha.
· 6 de Agosto. Clorpirifos. 1 l/ha.

· BUNKERS:
Rastrillados habituales.

Limpieza de zonas encharcadas y se ha añadido arena nueva en aquellos que presentaban un peor estado, especialmente los días de competición. 

· AIREACIÓN Y RECEBO:
Durante este mes los trabajos se han centrado principalmente en realizar las labores de verticado y recebo. En greenes se ha realizado pase de graden con aporte de arena, limpieza de los restos vegetales y barrido de la arena para su correcta distribución. En  calles y tees se ha realizado el paso de graden, seguido de barredora para recoger los restos del corte, semillado y recebo.
· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:
	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	3,8 mm
	7

	Lenguas Greens
	7 mm
	2

	Calles
	16 mm
	3

	Tees
	13 mm
	3

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	2

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	21 mm
	3


Otros:

· Ampliación de la zona de putting green de la escuela de golf, la cual una vez acondicionada, contará con una mayor superficie para practicar distintos golpes de approach.
· Desbroce filos de caminos y bunkers.
· Como labor rutinaria de mantenimiento se han realizado los cambios de posiciones de bandera varias veces a la semana, así como la reparación de piques en greenes. También se han realizado la limpieza de papeleras y recebo de chuletas en tees.
· Se ha continuado con el trabajo de preparación del campo para certificación ISO 14001. 

· Limpieza de toda la zona de mantenimiento.
· Mangueras en calles, tees y greenes, localizadas a manchas secas.

