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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
DICIEMBRE 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se han realizado reparaciones rutinarias de maquinaria, así como control de las unidades de corte realizando diversos autoafilados, ya que debido a los últimos recebos presentaban deficiencias en la calidad del corte. Continuación de la preparación de la nave para la certificación en ISO 14001:2004.
· RIEGO:
Durante este mes de Diciembre las necesidades hídricas de la planta han ido disminuyendo, por lo que el número de riegos necesarios han sido menores que en meses anteriores, únicamente presentando necesidades por aplicación de ciertos abonados.
Continuación de la revisión de la base de datos.
Orientación de los aspersores de la zona de approach.

· FERTILIZACIÓN:
Durante este mes de Diciembre se han realizado varios abonados en determinadas zonas del campo. Estos han sido:

Greenes: 

· Día 31 de Diciembre. 48 kg/ha de Fosfato Monoamónico (12-61-0).

· FITOSANITARIOS:

Los tratamientos fitosanitarios realizados durante el mes de Diciembre en el Centro Nacional son los siguientes:
Greenes:

· 3 y 30 Diciembre: Clortalonil (3 l/ha).
Comienzo de la aplicación de 3 l/ha de Banvel Triple en tratamiento localizado contra malas hierbas en rough y calles.

· BUNKERS:
Rastrillados habituales.

Se ha continuado con los trabajos de reparaciones de la arena en Bunkers que presentaban acumulaciones de agua, siendo sustituida la arqueta de drenaje en el interior del bunker, así como la limpieza de tubos y comprobación de la salida de agua, dando por finalizado dichos trabajos.
· AIREACIÓN Y RECEBO:
No se han realizado labores durante este mes.
· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:
	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	3,4 mm
	5

	Lenguas Greens
	7 mm
	2

	Calles
	16 mm
	2

	Tees
	13 mm
	2

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	1

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	21 mm
	2


Otros:

· Limpieza de aspersores en calles y greenes.
· Limpieza de hidrantes.

· Desbroce filos de caminos y bunkers.
· Como labor rutinaria de mantenimiento se han realizado los cambios de posiciones de bandera varias veces a la semana, así como la reparación de piques en greenes. También se han realizado la limpieza de papeleras y recebo de chuletas en tees.
· Se ha continuado con el trabajo de preparación del campo para certificación ISO 14001:2004, realizando la primera fase de la auditoría (Control de la Documentación). 

· Limpieza de toda la zona de mantenimiento.
· Limpieza de malas hierbas en zonas altas del campo.
· Comienzo de las obras destinadas al acopio de arenas y diversos materiales.
· Comienzo de las obras de drenaje en la calle del 2.

· Entutorado de los árboles localizados en los hoyos 14 y 15.

· Colocación de pino situado en la zona de la escuela para satisfacer las necesidades de sombra por parte de los alumnos de la Escuela Nacional.

· Reparación de la comunicación con el bombeo de greenes e instalación de software nuevo en los programas de control de riego.

