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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
MARZO 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se ha seguido el programa de chequeo y revisión de maquinaria rutinario.

Se han realizado varias limpiezas exhaustivas de la nave y de los vehículos.
Se han reparado algunas máquinas de greens, por ejemplo sustitución de rodamientos, ajustes y rectificado de cuchillas, etc. 

Se han realizado labores de ajuste en maquinarias para la realización de los pinchados realizados durante este mes.

· RIEGO:
Durante este mes de Marzo ha sido necesaria la aplicación de riegos de apoyo, principalmente por la realización de los pinchados y las temperaturas alcanzadas durante varios días.

Además, se continúa con la instalación de una canaleta en la cancha de prácticas para recoger todo el exceso de agua que provoca el encharcamiento de la cancha, así como la modificación del moldeo en  determinadas zonas específicas de la cancha para la circulación del agua de escorrentía. Además se han realizado trabajos de acondicionamiento de las zonas donde la canaleta se instaló el mes anterior.
· FERTILIZACIÓN:

Durante este mes de Marzo se han realizado varios abonados en todas las zonas del campo, debido a la necesidad de preparar a la planta para las labores culturales realizadas. Estos han sido:
Greenes: 

· Día 6 de Marzo. 15 g/m2 de 18-9-18.

· Día 17 y 18 de Marzo. 20 g/m2 de 16-22-5.

Calles y Tees:

· Día 12 de Marzo. 30 g/m2 de 8-24-16.

Rough:

· Día 4 de Marzo. 10 g/m2 de Kristalon.

· Día 12 de Marzo. 30 g/m2 de 8-24-16.

· FITOSANITARIOS:

No se han realizado tratamientos fitosanitarios, a excepción del comienzo del tratamiento de humectantes en greenes.
· BUNKERS:
Rastrillados habituales.
Se ha remontado hacia los taludes la arena de aquéllos bunkers en los que se había ido bajando hacia el centro de los mismos. 

· AIREACIÓN Y RECEBO:
Durante este mes de Marzo se han realizado las labores de pinchado en todas las zonas del campo. En Rough se ha realizado una resiembra y en Calles se ha realizado un recebo y posterior resiembra. 
· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	4,5 mm
	3

	Lenguas Greens
	7 mm
	1

	Calles
	16 mm
	2

	Tees
	13 mm
	2

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	1

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	25 mm
	1


Otros:

· Se han limpiado las regolas y arquetas de los caminos, así como las arquetas de tees, calles y greens por fuera, para evitar que la hierba las invada impidiendo la filtración de agua hacia las mismas. 

· Se ha realizado un abonado de apoyo anterior al pinchado en los putting greens del campo, así como en los localizados en la zona de la Escuela Nacional.
· Como labor rutinaria de mantenimiento se han realizado los cambios de posiciones de bandera varias veces a la semana, así como la reparación de piques en greenes.
· Se ha prestado especial atención a la estación meteorológica, con el fin de conseguir un mejor funcionamiento a la hora de realizar los informes mensuales, así como a la hora de conectar desde otro ordenador.

· Se ha comenzado con el tratamiento de herbicida en todas las zonas del campo a excepción de greenes, los cuales no presentan ningún problema.

· Se ha realizado el abonado (30 g/m2 de 15-15-15) y posterior recebo de la cancha de prácticas.

· Se ha comenzado con el trabajo de preparación del campo para certificación ISO 14001. 

